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Введение
ТОМ 1. «ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ» Книга 1 материалов по обоснованию «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Лобня Московской области», подготовленных Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании Государственного задания от 24.02.2026 № 834.3 в рамках выполнения работ в составе мероприятий Государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы».

Действующий генеральный план городского округа Лобня Московской области утверждён решением Совета депутатов городского округа Лобня от 26.12.2017 № 439/22 «Об утверждении генерального плана городского округа Лобня Московской области» (с учётом внесённых изменений).

Состав генерального плана городского округа определен в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 Статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусматривается возможность установления Законодательством субъектов Российской Федерации особенностей подготовки генерального плана: 

- генеральный план городского округа может не содержать карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

- положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении может содержать сведения о потребностях в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Данные особенности установлены в статье 13 Закона Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

Документ территориального планирования разработан на расчётный срок – 2046 год, с выделением первой очереди реализации генерального плана - 2032 год.

Изменения в Генеральный план городского округа Лобня Московской области подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области в действующих редакциях на момент выпуска:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 799 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 4153-р «Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г.»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2023 № 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033
«О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 № 714-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2025 № 3826-р
«О внесении изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Постановление Совмина РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

Приказ Минкультуры России от 04.04.2023 № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.12.2025 № 19@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на 2025 – 2030 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.11.2024 № 24@»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.12.2025 № 18@ «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.10.2024 № 7@»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.11.2025 № 1553 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 и Минтопэнерго Российской Федерации от 29.04.1992 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы»;

Приказ Госгортехнадзора Российской Федерации от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны газораспределительных сетей»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Закон Московской области от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»; 

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального образования Московской области, подлежащих отображению на генеральном плане муниципального образования Московской области»;
Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов»;

Совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанная 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года, разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2022 № 145-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023-2027 годов»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51
«Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направлении их на утверждение в представительные органы местного самоуправления городских округов Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9
«Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Правительства Московской области от 25.09.2025 № 1235-ПП «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов»;

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45
«О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1057/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2025 годы и утверждении государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1058/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1059/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 08.10.2025 № 1354-ПП/33 "О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" на 2023 - 2027 годы и утверждении государственной программы Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" на 2026 - 2030 годы";

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2031 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1068/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1074/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1075/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 08.10.2025 № 1355-ПП/33 «Об утверждении государственной программы Московской области «Чистый регион» на 2026-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 22.04.2026 № 443-ПП «Об утверждении Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2026 № 118-ПП
«О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области»;

Приказ министра энергетики Московской области от 09.12.2024 № 120 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2025 – 2029 годы»;
Решение исполнительных комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области»;

Распоряжение Министерства культуры и туризма Московской области от 17.09.2025 №17РВ-156 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий Министерства культуры и туризма Московской области и органов местного самоуправления Московской области в сфере культуры»;

Решение Мособлисполкома от 25.01.1990 № 49/3 «О дополнительной постановке под государственную охрану памятников истории и искусства»;

Постановление Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.02.2024 №158-ПП «Об утверждении Стандарта обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.12.2022 № 1444/47 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Московской области на долгосрочный период до 2036 года»;

Закон Московской области от 19.01.2005 № 21/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Лобня Московской области»;

Постановление Государственного планового комитета РСФСР от 24.09.1986 № 199 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы республиканского значения»;

Приказ Минприроды России от 25.04.2016 № 262 «Об утверждении Положения о памятнике природы федерального значения «Озеро Киево и его котловина»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.03.2025 № 163 «Об установлении границ охранной зоны памятника природы федерального значения «Озеро Киево и его котловина», а также об утверждении Положения о данной охранной зоне»;

Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 17.04.2020 № 395-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево)»;

Решение Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 23.01.2025 № 2/ПАТ «Об установлении седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево)»;

Распоряжение Минкультуры Московской области от 21.07.2008 № 436-Р «О внесении изменений в Список выявленных объектов культурного наследия Московской области»;

Распоряжение Минкультуры Московской области от 08.12.2014 № 14РВ-168 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области»;

Распоряжением Министерства культуры Московской области от 7.07.2015 № 14РВ-158 «Об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области»;

Распоряжение Главное управление культурного наследия Московской области от 01.02.2021 № 34РВ-24 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак - зенитное орудие, установленное на месте боя 13-й батареи в дни обороны Москвы в 1941 г.»; расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лобня, город Лобня, развилка Букинского шоссе и улицы Батарейная»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 06.07.2023 № 35РВ-370 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Спасская церковь, 1769 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лобня, город Лобня, улица Киово, дом 25А»;
Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 25.09.2023 № 35РВ-538 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Киево-Спасское», вт. пол. XVIII - нач. XIX вв.: флигель, нач. XIX в.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лобня, город Лобня, улица Киово, дом 23»;
Постановление Правительства Московской области от 12.05.2026 №524-ПП «Об установлении объединенной зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Спасская церковь, 1769 г.» и объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Киево-Спасское», вт.пол.XVIII- нач.ХIХ вв.: флигель, нач.ХIХ в.», расположенных по адресу: Московская область, городской округ Лобня, город Лобня, улица Киово, дом 25А, дом 23, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данной зоны».
Законом Московской области № 57/2015-ОЗ «О почетном звании Московской области «Населенный пункт воинской доблести»;

Законом Московской области от 27.04.2018 № 52/2018-ОЗ «О присвоении городу Лобня Московской области почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести».
При подготовке «Внесения изменений в Генеральный план городского округа Лобня Московской области» использованы сведения государственного кадастра недвижимости.

При подготовке внесения изменений в генеральный план использованы материалы инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, изыскания грунтовых строительных материалов, изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

Инженерно-геологические изыскания:

· отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и ее охраны» (Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.). Картографические приложения к отчету содержат:

· инженерно-геологическую карту Московской области, М 1:200 000;

· карту инженерно-геологического (типологического) районирования Московской области, М 1:200 000;

· инженерно-геодинамическую карту Московской области, М 1:200 000;

· карту изменений геологической среды Московской области, М 1:200 000;

· схематическую карту прогноза распространения карстово-суффозионных процессов в Московской области, М 1:200 000;

· геологическая карта коренных отложений Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);

· геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);

· «Инженерно-геологическое обоснование плана генеральной застройки г. Лобня Московской области», Мособлгеотрест, 2003 г.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

· СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

· справка ГУ «Московский ЦГМС-Р» о краткой климатической характеристике района по данным метеорологической станции «Дмитров» за период с 2000 по 2010 гг.

Инженерно-экологические изыскания: 

· эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200 000 (Министерство природных ресурсов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМГРЭ, 1998 г.);

· отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.);

· эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов,
М 1:350 000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»);

· эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350 000
(МНПЦ «Геоцентр-Москва»).

Изыскания грунтовых строительных материалов:

· карта полезных ископаемых Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);

· отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ градостроительства», 1994 г.);

· материалы, предоставленные Министерством экологии и природопользования Московской области (письма № 24Исх-12031 от 07.10.2015, № 24Исх-14725 от 14.12.2015).

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод:

· гидрогеологическая карта Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.).

При подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Лобня Московской области» были использованы акты об изменении документальной информации государственного лесного реестра или о подтверждении отсутствия пересечений границ земель лесного фонда, подготовленные Комитетом лесного хозяйства Московской области.

1. Общие сведения

Городской округ Лобня московской области образования в соответствии с законом Московской области от 19.01.2005 № 21/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Лобня Московской области».

Городской округ Лобня расположен на расстоянии 10,8 км к северу од МКАД. 
Городской округ Лобня граничит со следующими муниципальными образованиями Московской области:

· на севере – с территориями Дмитровского муниципального округа и городского округа Мытищи;

· на востоке – с территориями городского округа Мытищи;

· на юге – с территориями городского округа Мытищи и городского округа Солнечногорск;

· на западе – с территориями городского округа Химки.

Площадь территории городского округа Лобня составляет 3156 га. Численность постоянного населения городского округа Лобня на 01.01.2025 года составила 82,353 тыс. человек.

В соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 № 21/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Лобня Московской области» в границе муниципального образования - городской округ Лобня расположен один населенный пункт: Лобня - город Московской области. 

Действующий генеральный план городского округа Лобня Московской области утверждён решением Совета депутатов городского округа Лобня от 26.12.2017 № 439/22 «Об утверждении генерального плана городского округа Лобня Московской области» (с учётом внесённых изменений).
Площадь населенного пункта г. Лобня в утверждённых границах составляет 2122,01 га.

В границах территории городского округа Лобня расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации федерального и регионального значения.

На территории городского округа расположена особоохраняемая природная территория федерального значения «Озеро Киево и его котловина».

Территория городского округа имеет протяженную структуру, вытянутую в меридиональном направлении и сформированную вдоль железнодорожной магистрали Савеловского направления МЖД; в широтном направлении – вдоль автомобильной дороги регионального значения – «Хлебниково - Рогачево» (Рогачевское шоссе)».

Городской центр сформировался вдоль ул. Ленина. Здесь расположены здание администрации городского округа Лобня и большинство учреждений обслуживания городского значения.

Внешние автомобильные связи города с Москвой осуществляются по автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-104 Москва – Дмитров – Дубна, автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Хлебниково – Рогачево, «Хлебниково – Рогачево» – Луговая и Лобня – аэропорт Шереметьево.

Железнодорожное пассажирское сообщение осуществляется по Савеловскому направлению Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». На территории городского округа Лобня Московской области расположены объекты железнодорожной инфраструктуры общего пользования: станции Лобня и Депо, остановочный пункт (платформа) Луговая.

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования 

При разработке внесения изменений в генеральный план городского округа Лобня Московской области использовались государственные программы Московской области и муниципальные программы городского округа Лобня Московской области.

Государственные программы Московской области

Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2028 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1056/35;

Государственная программа Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1057/35;

Государственная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1058/35;

Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области 04.10.2022 № 1059/35;

Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области" на 2026 - 2030 годы», утверждённая постановлением Правительства Московской области от 08.10.2025 № 1354-ПП/33;

Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2031 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35;

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35;
Государственной программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1065/35;

Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35;

Государственная программа Московской области «Культура и туризм Подмосковья» 
на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35;

Государственная программа Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1068/35;

Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35;

Государственная программа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35; 

Государственная программа Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35;

Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1073/35;

Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1074/35;

Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1075/35;

Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35;

Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утверждённая постановлением Правительства Московской области 28.03.2019 № 182/10;

Государственная программа Московской области «Чистый регион» на 2026-2030», утверждённая постановлением Правительства Московской области 08.10.2025 № 1355-ПП/33;

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50;

Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Московской области, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 22.04.2026 № 443-ПП;
Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43;

Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2022 № 145-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023-2027 годов».

Инвестиционные программы энергоснабжающих организаций (ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ОАО «РЖД», ФГБУ «КиМ»; АО «Мособлэнерго» и др).
Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования
Перечень муниципальных программ городского округа Лобня на 2023 – 2027 годы, в соответствии с приложением 1 к постановлению Главы городского округа Лобня от 30.08.2020 № 1327:

1. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Предпринимательство» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1151 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство» на 2023-2027 годы»;

2. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Здравоохранение» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1155 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Здравоохранение» на 2023-2027 годы»;

3. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1163 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы»;

4. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Спорт» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1164 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Спорт» на 2023-2027 годы»;

5. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1165 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Культура и туризм» на 2023-2027 годы»;

6. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1166 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы»;

7. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1167 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы»;

8. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Образование» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1168 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Образование» на 2023-2027 годы»;

9. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1169 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы»;

10. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1170 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы»;

11. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1171 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы»;

12. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1172 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы»;

13. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1173 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Р Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы»;

14. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1174 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы»;

15. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1175 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы»;

16. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Жилище» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1176 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» на 2023-2027 годы»;

17. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Развитие и функционирование дорожно-трансортного комплекса» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1177 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-трансортного комплекса» на 2023-2027 годы»;

18. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1178 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы»;

19. Муниципальная программа городского округа Лобня Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1179 ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы».
3. Обоснование выбранного варианта функционально-планировочной организации территории на основе анализа использования территорий

3.1. Территория городского округа Лобня в системе расселения Московской области 

Городской округ Лобня расположен в северной части Московской области на расстоянии 11 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). 

Населенный пункт, находящийся в границе муниципального образования городской округ Лобня: город Лобня Московской области.

Городской округ Лобня граничит со следующими муниципальными образованиями Московской области:

· на севере – с территориями Дмитровского муниципального округа и городского округа Мытищи;

· на востоке – с территориями городского округа Мытищи;

· на юге – с территориями городского округа Мытищи и городского округа Солнечногорск;

· на западе – с территориями городского округа Химки.

Современную архитектурно-планировочную структуру городского округа определили особенности рельефа, географическое положение и условия исторического развития.

Долины рек Мещериха, Лобня, Раздериха – природные планировочные оси, вдоль которых исторически формировалось расселение городского округа и появились первые селитебные и селитебно-промышленные образования – основы современного городского округа Лобня. В результате административно-территориальных преобразований 2004 - 2005 годов в современные границы городского округа Лобня вошли населенные места различных типов, значительно отличающихся своими параметрами и функциями: г. Лобня, посёлок Луговая, научный городок ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

Для городского округа Лобня характерно разнообразие ландшафтов – природных и урбанизированных, включающих городскую, поселковую и сельскую природно-архитектурные среды, отличающиеся типом планировочных структур, этажностью, плотностью застройки.

Территория городского округа имеет протяженную структуру, вытянутую в меридиональном направлении и сформированную вдоль железнодорожной магистрали Савеловского направления МЖД; в широтном направлении – вдоль автомобильной дороги регионального значения – «Хлебниково - Рогачево» (Рогачевское шоссе)».

По Рогачевскому шоссе осуществляется основной въезд в городской округ Лобня.

Второстепенные въезды в городской округ имеются:

· в северной части городского округа (микрорайон «Луговая») с Дмитровского шоссе по улице Фрунзе;

· в южной части города – со стороны аэропорта «Шереметьево» по Шереметьевскому шоссе.

Восточную часть городского округа пересекает магистральная линия Савёловского направления МЖД. На территории городского округа расположены железнодорожная станция «Лобня» и две остановочные платформы – «Депо» и «Луговая».

К станции Лобня с севера примыкают железнодорожные подъездные пути, обслуживающие промышленные предприятия городского округа и промышленный комбинат № 55 (Шереметьево), обеспечивающий работу международного аэропорта "Шереметьево". С южной стороны станции примыкают подъездные пути ряда промышленных предприятий: ЗАО «Лобненский завод стройтельного фарфора", ООО «Фарфор».

Городской центр сформировался вдоль ул. Ленина. Здесь расположены здание администрации городского округа Лобня и большинство учреждений обслуживания городского значения.

Главные транспортно-планировочные оси: 

· автомобильная дорога регионального значения "Хлебниково-Рогачево" (Рогачевское шоссе) – на территории городского округа – ул. Дубовая Роща – ул. Киово – ул. Батарейная – ул. Горки Киовские, обеспечивает выход на федеральные автомобильные дороги – Дмитровское шоссе, ММК, МБК, а так же – связь между восточной и западной частями города;

· центральная улица городского округа – ул. Ленина – Шереметьевское шоссе, обеспечивает подъезд к железнодорожной станции «Лобня» и к аэропорту «Шереметьево»;

· ул. Краснополянская – ул. Текстильная – Краснополянский проезд – обеспечивает внутригородские связи между Рогачевским шоссе и ул. Ленина (главная транспортно - планировочная ось западного планировочного района);

· Букинское шоссе – обеспечивает внутригородские связи между Рогачевским шоссе и ул. Ленина;

· автомобильная дорога регионального значения "Хлебниково-Рогачево"– Луговая" – ул. Полевая – ул. Центральная – ул. Фрунзе – обеспечивает внутригородские связи микрорайона Луговая с планировочным районом "Депо", имеет выход на Рогачевское и Дмитровское шоссе (главная транспортно - планировочная ось северного планировочного района).

Большим недостатком является наличие пересечений в одном уровне магистральных улиц общегородского и районного значения – Рогачевского шоссе, ул. Ленина, ул. Букинское шоссе, Краснополянского проезда, ул. Краснополянской с магистральными путями Савёловского направления МЖД и подъездными железнодорожными путями.

На основании учета особенностей исторического развития, современной планировочной структуры и функциональной организации территории в городском округе выделены пять планировочных районов: Центральный, Западный, Депо, Восточный, Северный.

Центральный планировочный район включает микрорайоны: Центральный, Южный, Москвич, Катюшки, микрорайон № 4, Букино.

Западный планировочный район объединяет микрорайон "Красная Поляна" и сложившуюся вокруг него усадебную застройку.

Планировочный район "Депо" включает территории микрорайона "Депо", микрорайона № 3, многоэтажную жилую застройку по ул. Горки Киовские, а так же, усадебную застройку по ул. Нестериха и ул. Горки Киовские. В восточной части района расположено Локомотивное депо "Лобня".

Восточный планировочный район включает территорию усадебной застройки, сложившуюся вокруг озера Киево, расположенный к северу от нее микрорайон, сформированный 4-5 этажной застройкой и строящийся жилой квартал по ул. Свободный проезд.

Северный планировочный район включает территорию микрорайона «Луговая» и научного городка ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».

Промышленно-коммунальные зоны сформировались в центральной, западной и юго-западной частях городского округа и обслуживаются подъездными железнодорожными путями, примыкающими к магистральным путям Савёловского направления МЖД в районе станции Лобня.

3.2. Структура землепользования 
Структура земель, поставленных на кадастровый учет

Площадь территории разработки Генеральный план составляет 3156 га.
Информация по категориям земель земельных участков, внесенных в публичную кадастровую карту государственного кадастра недвижимости (ГКН), представлены ниже (Таблица 3.2.1). 

Приведенные значения соответствуют данным публичной кадастровой карты. Публичная кадастровая карта доступна в сети интернет на сайте Портал пространственных данных Национальная система пространственных данных: https://nspd.gov.ru/#top_section.

Категории земель земельных участков, имеющих описание границ, внесенных в публичную кадастровую карту государственного кадастра недвижимости (ГКН), представлены ниже (Таблица 3.2.1).

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или несколько зарегистрированных в ГКН земельных участков. Распределение площадей зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет.

Таблица 3.2.1. Структура земель, состоящих из земельных участков, поставленных на кадастровый учет

	Категория земель
	Площадь, га
	Площадь, %

	
	
	

	Общая площадь городского округа Лобня
	3156 
	100

	Территории, не стоящие на кадастровом учёте и земельные участки без координатного описания
	910,19
	28,84

	Все кадастры
	2245,81
	71,16

	Земли населенных пунктов
	1561,83
	49,49

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно
	123,99
	3,93

	Земли сельскохозяйственного назначения
	488,75
	15,49

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	1,78
	0,06

	Земли запаса
	0,2043
	0,01

	Категория не установлена
	2,1
	0,07

	Земли лесного фонда
	67,16
	2,13

	Земли водного фонда
	0
	0


3.3. Параметры функциональных зон 

Параметры функциональных зон и режимы их использования применяются с учетом:

- Зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы (ограниченного доступа) в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана. В целях информирования заинтересованных лиц о возможном расположении объектов недвижимости в границах ЗСО питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы на Карте функциональных зон (общедоступный материал) указаны функциональные зоны, границы которых пересекают границы I, II поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы.

- Режимов использования территорий объектов культурного наследия и их зон охраны (при наличии), установленных нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия. Сведения о границах территорий объектов культурного наследия и зонах охраны объектов культурного наследия отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурного наследия». 
- Режимов использования особо охраняемых природных и их охранных зон (при наличии), установленных нормативно-правовыми актами. Сведения о границах ООПТ и их охранных зон (при наличии) приводятся в материалах по обоснованию генерального плана Том 2 «Охрана окружающей среды» и на Карте существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов, зон затопления и подтопления.

- Установленных ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах приаэродромной территории. 

- Иными ограничениями в зонах с особыми условиями использования территории, установленными в соответствии с действующим законодательством. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования. Размещение объектов капитального строительства в функциональных зонах в границах зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) должно соответствовать требованиям таблицы 4 и таблицы 5 СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, границ населенных пунктов или естественных границ природных, линейных объектов, границ земельных участков. 

Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов, искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя: 

1) территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами; 

2) территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, участками объектов социально-бытового обслуживания; 

3) территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функционального назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны.

В целях наиболее эффективного использования территорий, допускается в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, размещение любых нежилых объектов при условии соблюдения нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, санитарных правил и норм, иных обязательных требований, предусмотренным действующим законодательством, без внесения изменений в генеральный план. Перечень видов объектов капитального строительства, допустимых к размещению в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, определяется с учетом градостроительных регламентов, установленных в правилах землепользования и застройки.

Выделяются следующие группы функциональных зон:

1. Зоны жилого назначения;

2. Зоны общественно-делового назначения;

3. Зоны производственного назначения;

4. Зоны сельскохозяйственного назначения;

5. Зоны рекреационного назначения;

6. Зоны осуществления историко-культурной деятельности; 
7. Зоны специального назначения;

8. Многофункциональные зоны;

9. Зона акваторий.

В границе городского округа Лобня устанавливаются следующие функциональные зоны в соответствующих группах зон:

1. Зоны жилого назначения.

Зоны жилого назначения предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В зонах жилого назначения размещаются жилые дома разных типов: многоквартирные (многоэтажные, средней и малой этажности), индивидуальные жилые дома и блокированные. В зонах жилого назначения допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, объектов автомобильного транспорта, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав зон жилого назначения могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

В состав группы зон жилого назначения включены:

- жилые зоны (Ж1);

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2, Ж2.Р).

Жилые зоны (Ж1) предназначены для размещения многоквартирных жилых домов (с сохранением существующего жилого фонда). В жилых зонах (Ж1) допускается строительство индивидуальных и блокированных жилых домов. 

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2, Ж2.Р) предназначены для размещения отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов этажностью не выше 3 этажей с земельными участками. 

Параметры функциональной зоны Ж2.Р и режимы её использования применяются с учетом режимов хозяйственного использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы в соответствии с пунктом 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

2. Зоны общественно-делового назначения.

Зоны общественно-делового назначения формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в населенных пунктах и предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур.

Зоны общественно-делового назначения предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

В состав группы зон общественно-делового назначения включены:

- многофункциональные общественно-деловые зоны (О1);

- зоны специализированной общественной застройки (О2).

Многофункциональные общественно-деловые зоны (О1) сформированы главным образом объектами делового, общественного и коммерческого назначения, объектами торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения и обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. В многофункциональных общественно-деловых зонах могут размещаться объекты социальной инфраструктуры. 
Зоны специализированной общественной застройки (О2) сформированы главным образом объектами социальной инфраструктуры, в том числе объектами образования, в том числе специальных учебно-воспитательных учреждений для обучения, научных организаций, культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, и специализированной общественной застройки иных видов. .

3. Зоны производственного назначения.

Зоны производственного назначения, как правило, предназначены для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, при условии обеспечения санитарно-защитных зон, а также для размещения железнодорожных подъездных путей, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. Развитие данных зон планируется, в том числе в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах. 

Зоны производственного назначения, как правило, предназначены для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, при условии обеспечения санитарно-защитных зон, а также для размещения железнодорожных подъездных путей, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. 

Развитие данных зон планируется, в том числе в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах.

В состав группы зон производственного назначения включены:

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (П);

- зоны транспортной инфраструктуры (Т);

- научно-производственные зоны (НП).

Территория производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Благоустройство территории производственных зон и их санитарно-защитных зон осуществляется за счёт собственников производственных объектов. Участки размещения производственной застройки занимают более 75% площади территории зоны. Участки с другими видами разрешённого использования могут находиться в её границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать менее 25% площади территории зоны. 

Также территория производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения объектов коммунального обслуживания (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, электроподстанций), стоянок и гаражей в случае необходимости их выделения из других зон, объектов складского назначения, а также объектов придорожного сервиса при соблюдение действующих норм и правил.

В производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур (П) допускается размещать объекты и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

В состав зоны транспортной инфраструктуры (Т) входят автомобильные дороги федерального и регионального значения (включая отводы земельных участков) и технически связанные с ними сооружения, объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров, обеспечивающие работу транспортных средств, объекты размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, стоянки автотранспорта и депо маршрутного автотранспорта, составляющие единую систему транспортного обеспечения.

Улицы местного значения, а так же территории для размещения объектов придорожного сервиса, обслуживания автомобилей, внутриквартальные проезды и проезды для специального транспорта могут не выделяться в функциональную зону транспортной инфраструктуры и включаться в иные функциональные зоны. 

В зону транспортной инфраструктуры так же входят территории объектов железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, водного транспорта, трубопроводного транспорта, транспортной инфраструктуры иных видов. 

Научно-производственные (НП) зоны служат для размещения комплексов научных учреждений с их опытными производствами.
4. Зоны сельскохозяйственного назначения.

Развитие данных зон предусматривается в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности.

При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования.

В состав группы зон сельскохозяйственного назначения включены:

- зоны сельскохозяйственного использования (СХ1);

- зоны садоводства, огородничества (СХ2, СХ2.Р);

- иные зоны сельскохозяйственного назначения (СХ4).

В состав Зон сельскохозяйственного использования (СХ1) включены как территории сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, так и сельскохозяйственные угодья.

К зонам садоводства, огородничества (СХ2, СХ2.Р) относятся участки садоводства, как в границах населенных пунктов (с возможностью постоянного проживания), так и вне границ населенных пунктов (для временного проживания) и территории огородничества граждан.

Параметры функциональной зоны СХ2.Р и режимы её использования применяются с учетом режимов хозяйственного использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы в соответствии с пунктом 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

К иным зонам сельскохозяйственного назначения (СХ4) относятся территории для создания защитных лесных насаждений, а также предназначенные для научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, целей.

5. Зоны рекреационного назначения.

В состав зон рекреационного назначения включены территории, занятые лесами в границах населенных пунктов (городские леса), открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов.

В состав группы зон рекреационного назначения включены:

- зоны рекреационного назначения (Р);

- зоны лесов (Р3)

Зоны рекреационного назначения (Р) установлены для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечения их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, городскими лесами, прудами, озерами, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.

Зоны лесов (Р3) включают в себя территории лесного фонда. Использование территории осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

6. Зоны осуществления историко-культурной деятельности.
К зонам осуществления историко-культурной деятельности относятся установленные нормативно-правовыми актами территории объектов культурного наследия, их охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта.
В состав группы зон осуществления историко-культурной деятельности включены:

- зоны исторической застройки (Р9)

Использование территорий в зонах исторической застройки (Р9) осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия. 

7. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения выделяется в целях содержания и развития территорий ритуального назначения, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения, выделения и содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом и объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, объектов по хранению и консервации биологических отходов.

В состав группы зон специального назначения включены:

- зоны кладбищ (СП1);

- зоны озелененных территорий специального назначения (СП4);

- зоны режимных территорий (СП5);

Зоны кладбищ (СП1) предназначены для размещения кладбищ, крематориев и объектов ритуальной деятельности и объектов обеспечивающих их функционирование, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения.

Зоны озеленённых территорий специального назначения (СП4) заняты в основном зелёными насаждениями, выполняющими средозащитную роль в санитарно-защитных зонах предприятий и (или) служат для обеспечения безопасности объектов, расположенных в охранных зонах инженерных коммуникаций и др. В зонах СП4 в границах зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) могут размещаться участки и объекты строительства, соответствующие требованиям СП 36.13330.2012, по согласованию с эксплуатирующей организацией.
Зоны режимных территорий (СП5) предназначена для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, охраны Государственной границы Российской Федерации, обеспечения внутреннего правопорядка, деятельности по исполнению наказаний и других объектов в интересах Российской Федерации.

8. Многофункциональные зоны
Многофункциональные зоны предназначены для размещения объектов различного функционального назначения. При этом в её границах при условии соблюдения действующих норм и правил могут находиться, участки жилой застройки, участки общественной застройки, участки размещения объектов рекреационного назначения, участки размещения объектов коммунального обслуживания (котельные, водозаборные узлы, очистные сооружения, насосные станции, электроподстанции), участки промышленных и коммунально-складских объектов, объектов транспортного обслуживания и иных производств и объектов, обеспечивающих их функционирование, а также участки для определения и размещения организованных санитарно-защитных зон этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
В состав группы многофункциональных зон включены:

- зоны смешанной и общественно-деловой застройки (МФ2);

Зоны смешанной и общественно-деловой застройки (МФ2) не предусматривают размещения жилой застройки.

3.3.1. Параметры планируемого развития зон жилого назначения
Параметры развития территорий нового жилищного строительства могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.

Таблица 3.3.1.1.

	Функциональные зоны
	Местоположение
	Мероприятия территориального планирования
	Площадь зоны, га
	Параметры планируемого развития

	Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения


	Жилые зоны Ж1
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	282,57
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	г. Лобня, ул. Батарейная
	Планируемая функциональная зона
	1,70
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, Свободный пр-д
	Планируемая функциональная зона
	1,15
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	ИТОГО:
	
	285,42
	
	

	Зона застройки индивидупльными жилыми домами Ж2, Ж2.Р
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	697,88
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	ИТОГО:
	
	697,88
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	983,30
	
	


3.3.2. Параметры планируемого развития зон общественно-делового назначения 
Таблица 3.3.2.1.

	Функциональные зоны
	Местоположение
	Мероприятия территориального планирования
	Площадь зоны, га
	Параметры планируемого развития

	Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения


	Многофункциональная общественно-деловая зона О1
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	31,67
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	г. Лобня, ул. Текстильная
	Планируемая функциональная зона
	2,38
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, Краснополянский п-д
	Планируемая функциональная зона
	0,19
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Горки Киовские
	Планируемая функциональная зона
	1,76
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Маяковского
	Планируемая функциональная зона
	0,53
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Победы
	Планируемая функциональная зона
	0,18
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Заречная
	Планируемая функциональная зона
	6,42
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Колычева
	Планируемая функциональная зона
	1,65
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Борисова
	Планируемая функциональная зона
	0,60
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, Шереметьевское ш.
	Планируемая функциональная зона
	0,29
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	ИТОГО:
	
	45,65
	
	

	Зона специализированной общественной застройки О2
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	102,35
	сохранение существующего функционального назначения
	Больничный стационар (реконструкция) (Р), Амбулаторно-поликлиническое учреждение(Р), станция скорой помощи, реконструкция (Р)

	
	ИТОГО:
	
	102,35
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	148,00
	
	


3.3.3. Параметры планируемого развития зон производственного назначения
Таблица 3.3.3.1.

	Функциональные зоны
	Местоположение
	Мероприятия территориального планирования
	Площадь зоны, га
	Параметры планируемого развития

	Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения


	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур П
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	349,86
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	г. Лобня, Рогачёвское ш.
	Планируемая функциональная зона
	2,00
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, Шереметьевское ш.
	Планируемая функциональная зона
	3,42
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, южнее ул. Физкультурная
	Планируемая функциональная зона
	10,79
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, пр-д Шадунца, 5А
	Планируемая функциональная зона
	0,50
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	ИТОГО:
	
	366,57
	
	

	Зона транспортной инфраструктуры Т
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	249,25
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	г. Лобня
	Планируемая функциональная зона
	39,81
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	ИТОГО:
	
	289,06
	
	

	Научно-производственная зона НП
	г. Лобня, Научный городок
	Планируемая функциональная зона
	0,12
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	ИТОГО:
	
	0,12
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	655,75
	
	


3.3.4. Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения 

Таблица 3.3.4.1.

	Функциональные зоны
	Местоположение
	Мероприятия территориального планирования
	Площадь зоны, га
	Параметры планируемого развития

	Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения


	Зоны сельскохозяйственного использования СХ1
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	100,95
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	ИТОГО:
	
	100,95
	
	

	Зона садоводства, огородничества СХ2, СХ2.Р
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	64,99
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	ИТОГО:
	
	64,99
	
	

	Иные зоны сельскохозяйственного назначения СХ4
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	356,70
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	ИТОГО:
	
	356,70
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	522,64
	
	


3.3.5. Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

Таблица 3.3.5.1.

	Функциональные зоны
	Местоположение
	Мероприятия территориального планирования
	Площадь зоны, га
	Параметры планируемого развития

	Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения


	Зоны рекреационного назначения Р
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	153,00
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	г. Лобня, Рогачёвское ш.
	Планируемая функциональная зона
	0,72
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	ИТОГО:
	
	153,72
	
	

	Зона лесов Р3
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	244,39
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	ИТОГО:
	
	244,39
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	398,11
	
	



3.3.6. Параметры планируемого развития зон осуществления историко-культурной деятельности

Таблица 3.3.6.1.

	Функциональные зоны
	Местоположение
	Мероприятия территориального планирования
	Площадь зоны, га
	Параметры планируемого развития

	Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения


	Зона исторической застройки - Р9
	Без указания местоположения
	существующая функциональная зона
	41,91
	сохранение существующего функционального назначения
	-

	
	ИТОГО:
	
	41,91
	
	

	ВСЕГО:
	
	41,91
	
	


3.3.7. Параметры планируемого развития зон специального назначения

Таблица 3.3.7.1.

	Функциональные зоны
	Местоположение
	Мероприятия территориального планирования
	Площадь зоны, га
	Параметры планируемого развития

	Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения


	Зона кладбищ СП1
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	33,32
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	г. Лобня, ул. Киово
	Планируемая функциональная зона
	1,78
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	ИТОГО:
	
	35,10
	
	

	Зона озелененных территорий специального назначения СП4
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	92,03
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	ИТОГО:
	
	92,03
	
	

	Зона режимных территорий СП5
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	0,51
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	ИТОГО:
	
	0,51
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	127,64
	
	


3.3.8. Параметры планируемого развития многофункциональных зон

Таблица 3.3.8.1.

	Функциональные зоны
	Местоположение
	Мероприятия территориального планирования
	Площадь зоны, га
	Параметры планируемого развития

	Планируемые для размещения объекты федерального (Ф) и регионального (Р) значения


	Зона смешанной и общественно-деловой застройки МФ2
	Без указания местоположения
	Существующая функциональная зона
	2,04
	сохранение существующего функционального назначения
	

	
	г. Лобня, Краснополянское ш.
	Планируемая функциональная зона
	79,79
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	Амбулаторно-поликлиническое учреждение (Р),
УКЦСОН (Р)

	
	г. Лобня, ул. Победы
	Планируемая функциональная зона
	4,81
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, Краснополянское ш.
	Планируемая функциональная зона
	0,96
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Горки Киовские
	Планируемая функциональная зона
	4,73
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Горки Киовские
	Планируемая функциональная зона
	11,80
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, южнее ул. Физкультурная
	Планируемая функциональная зона
	47,00
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Гагарина, 10А
	Планируемая функциональная зона
	4,83
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Горки-Киовские
	Планируемая функциональная зона
	3,64
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Физкультурная
	Планируемая функциональная зона
	2,82
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	Зона смешанной и общественно-деловой застройки МФ2
	г. Лобня, ул. Гагарина, д. 10
	Планируемая функциональная зона
	3,00
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Комиссара Агапова
	Планируемая функциональная зона
	2,95
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Гагарина
	Планируемая функциональная зона
	0,33
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Киово
	Планируемая функциональная зона
	5,91
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Промышленная
	Планируемая функциональная зона
	0,19
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко
	Планируемая функциональная зона
	4,44
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Индустриальная
	Планируемая функциональная зона
	1,11
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, Краснополянский п-д
	Планируемая функциональная зона
	1,59
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, Краснополянский п-д
	Планируемая функциональная зона
	2,75
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Колычева
	Планируемая функциональная зона
	0,39
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня, ул. Киово
	Планируемая функциональная зона
	3,28
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня
	Планируемая функциональная зона
	90,19
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	г. Лобня
	Планируемая функциональная зона
	0,10
	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК
	

	
	ИТОГО:
	
	278,65
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	278,65
	
	


3.3.9. Функционально-планировочный баланс территории городского округа Лобня
	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение 
	Расчётный срок

	
	
	
	га
	%
	га
	%

	Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	3156,00
	100
	3156,00
	100

	1
	Жилые зоны 
	га
	282,57
	8,95
	285,42
	9,04

	2
	Зоны застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	697,88
	22,11
	697,88
	22,11

	3
	Многофункциональные общественно-деловые зоны (О1)
	га
	31,67
	1,00
	45,65
	1,45

	4
	Зоны специализированной общественной застройки (О2)
	га
	102,35
	3,25
	102,35
	3,25

	5
	Зоны смешанной и общественно-деловой застройки (МФ2)
	га
	2,04
	0,06
	278,65
	8,83

	6
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	349,86
	11,09
	366,57
	11,62

	7
	Научно-производственные зоны
	га
	0,00
	0,00
	0,12
	0,00

	8
	Зоны транспортной инфраструктуры
	га
	249,25
	7,90
	289,06
	9,16

	9
	Зоны сельскохозяйственного использования
	га
	100,95
	3,20
	100,95
	3,20

	10
	Зоны садоводства, огородничества
	га
	64,99
	2,06
	64,99
	2,06

	11
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	га
	356,70
	11,30
	356,70
	11,30

	12
	Зоны рекреационного назначения
	га
	153,00
	4,85
	153,72
	4,87

	13
	Зоны лесов
	га
	244,39
	7,74
	244,39
	7,74

	14
	Зоны исторической застройки (Р9)
	га
	41,91
	1,33
	41,91
	1,33

	15
	Зоны кладбищ (СП
	га
	33,32
	1,06
	35,10
	1,11

	16
	Зоны озелененных территорий специального назначения
	га
	92,03
	2,92
	92,03
	2,92

	17
	Зоны режимных территорий
	га
	0,51
	0,02
	0,51
	0,02

	18
	Иные зоны, незастроенные территории, пустыри
	га
	352,58
	11,17
	0,00
	0,00


3.4. Социально-экономическое развитие округа Лобня

3.4.1. Население и трудовые ресурсы 
Численность постоянного населения городского округа Лобня по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2025 (предварительная оценка) составила 82,353 тыс. человек. 

Прогноз перспективной численности постоянного городского округа Лобня выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований. 

Численность населения на первую очередь составит 83,13 тыс. человек; на расчётный срок – составит 83,51 тыс. человек (таблица 3.4.1.1). Прирост постоянного населения составит 1,16 тыс. человек.

Таблица 3.4.1.1. Численность постоянного населения городского округа Лобня

	
	Постоянное население, тыс.чел.

	
	Существующее положение
	Первая очередь 
	Расчётный срок 

	ВСЕГО по городскому округу:
	82,35
	83,13
	83,51


Планируемое в настоящем внесении изменений в генеральный план городского округа Лобня создание новых рабочих мест приведёт к увеличению числа рабочих мест на территории городского округа с существующих 38,20  тыс. до 58,72 тыс.– на расчётный срок. Трудовой баланс городского округа Лобня приведён в таблице 3.4.1.2.

Таблица 3.4.1.2. Трудовой баланс городского округа Лобня (тыс. человек)

	Поз.
	Структура трудового баланса
	Существующее положение 
	Первая очередь 
	Расчётный срок 

	 
	Население, всего
	82,35
	83,13
	83,51

	 
	Трудовые ресурсы 
	46,90
	47,34
	47,56

	 
	Распределение трудовых ресурсов (п.1+п.2+ п.3)
	50,00
	47,34
	47,56

	1
	Количество рабочих мест
	38,20
	49,93
	58,72

	2
	Не занято трудовой деятельностью
	9,95
	10,04
	10,09

	3
	Сальдо маятниковой миграции
	1,85
	-12,63
	-21,25


Таблица 3.4.1.3. Прогноз баланса трудовых ресурсов

	№ п/п.
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026

	
	Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД:
	36,7
	37,5
	38,2

	1.
	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	добыча полезных ископаемых
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	обрабатывающие производства
	4,7
	4,8
	4,8

	4.
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
	0,1
	0,1
	0,1

	5.
	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
	0,6
	0,6
	0,6

	6.
	строительство
	1,6
	1,6
	1,6

	7.
	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
	5,0
	5,1
	5,1

	8.
	транспортировка и хранение
	14,3
	14,8
	15,2

	9.
	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
	0,6
	0,6
	0,6

	10.
	деятельность в области информации и связи
	0,8
	0,8
	0,8

	11.
	деятельность финансовая и страховая
	0,1
	0,1
	0,1

	12.
	деятельность по операциям с недвижимым имуществом
	1,4
	1,4
	1,5

	13.
	деятельность профессиональная, научная и техническая
	1,1
	1,1
	1,1

	14.
	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
	0,8
	0,8
	0,8

	15.
	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
	0,6
	0,6
	0,6

	16.
	образование
	2,3
	2,4
	2,4

	17.
	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
	1,6
	1,6
	1,7

	18.
	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
	0,5
	0,5
	0,5

	19.
	предоставление прочих видов услуг
	0,6
	0,6
	0,7


3.4.2. Развитие жилых территорий
Жилищный фонд городского округа Лобня составляет 2875,7 тыс. кв. м. Многоквартирный жилищный фонд по округу составляет 2421,9 тыс. кв. м с населением 74,64 тыс.человек, индивидуальные жилые дома – 453,8 тыс. кв. м с населением 6,50 тыс человек. 
По данным государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 общая площадь аварийного жилищного фонда городского округа Лобня, подлежащего расселению до IV кв. 2024, составляет 24,6 кв. м (г. Лобня, ул. Научный городок, д. 17). 
Внесением изменений в генеральный план городского округа Лобня предусмотрено размещение новой многоквартирной жилой застройки в соответствии с ранее разработанной и утверждённой документацией по планировке территории, а также с учетом утверждённого генерального плана городского округа Лобня, в том числе для расселения жителей аварийного и ветхого фонда. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 95,36 га. Размещение объектов капитального строительства жилого назначения приведено в таблице 3.4.2.1.  

Таблица 3.4.2.1. Размещение нового жилищного строительства в городском округе Лобня
	№
	
	Территория, га
	Планируемый жилищный фонд, тыс.кв.м.
	Планируемое население, тыс.чел

	1
	Городской округ Лобня
	2,85
	34,10
	1,162

	 
	Всего по городскому округу Лобня:
	2,9
	34,1
	1,16


Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30
 (далее по тексту – РНГП МО).

Объём нового жилищного строительства составит: 

· на первую очередь– 23,3 тыс. кв. м;

· на расчётный срок – 34,1 тыс. кв. м. 

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую очередь общая площадь жилищного фонда составит 2907,4 тыс. кв. м, - средняя жилищная обеспеченность 34,97 кв. м на человека; на расчётный срок общая площадь жилищного фонда – 2918,2 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 34,94 кв. м на человека.

Динамика жилищного фонда городского округа Лобня приведена в таблице 3.4.2.2.

Таблица 3.4.2.2. Динамика жилищного фонда и населения городского округа Лобня
	Жилищный фонд
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчётный срок (в том числе первая очередь )

	
	Жилищный фонд, тыс. кв. м
	Население, тыс. чел.
	Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м
	Новое стр-во, тыс. кв.м
	Жилищ-ный фонд, тыс. кв. м
	Население, тыс. человек
	Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м
	Новое стр-во, тыс. кв.м
	Жилищ-ный фонд, тыс. кв. м
	Население, тыс. человек

	Всего по  городскому округу Лобня
	2884,1
	82,35
	2884,1
	23,3
	2907,4
	83,13
	2884,1
	34,1
	2918,2
	83,51

	Многоквартирный
	2430,3
	75,85
	2430,3
	23,3
	2453,6
	76,63
	2430,3
	34,1
	2464,4
	77,01

	Индивидуальный
	453,8
	6,50
	453,8
	0,0
	453,8
	6,50
	453,8
	0,0
	453,8
	6,50


3.4.3. Сезонное население и развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества
Сезонное население городского округа Лобня составляет 5,67 тыс. человек. 

Настоящим внесением изменений в генеральный план городского округа Лобня не предусматривается развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества. 

3.4.4. Социальная инфраструктура

3.4.4.1. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания федерального значения 

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области высшего образования, их основные характеристики и местоположение. Применительно к городскому округу Лобня сведения отсутствуют.

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области здравоохранения, их основные характеристики и местоположение. Применительно к городскому округу Лобня сведения отсутствуют.

3.4.4.2. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания регионального значения 

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания городского округа Лобня в соответствии с РНГП приведён в таблице 3.4.4.2.1.
Таблица 3.4.4.2.1. Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения регионального значения

	Поз.
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерения
	Нормативный показатель на 1000 жителей
	Существующие сохраняемые учреждения
	Требуется по нормативу

	
	
	
	
	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок (включая первую очередь)

	1. Учреждения здравоохранения

	1.1.
	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях  (далее больничные стационары)
	коек
	6
	250
	494
	499
	501

	1.2.
	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (далее амбулаторно-поликлинические учреждения), объекты (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь  (далее ФАП/ВОП)
	пос./см
	17,75
	1249
	1462
	1476
	1482

	1.3.
	Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается скорая медицинская помощь (далее станции скорой помощи)
	автомобиль
	0,1
	9
	8
	8
	8

	2. Объекты социального обслуживания

	2.1.
	Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН)
	объект
	1 УКЦСОН на население от 25000 до 75000 человек
	1
	2
	2
	2


3.4.4.2.1. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

В соответствии с данными Министерства здравоохранения Московской области (письмо от 19.11.2025 №14ИСХ-20120/2025-18-01) общая емкость учреждений здравоохранения городского округа Лобня составляет:

· больничные стационары, емкость (коек) – 250;
· амбулаторно-поликлинические учреждения, емкость (посещений в смену) – 1249,
· станции скорой помощи, емкость (автомобиль) – 9.
В соответствии с РНГП нормативный показатель обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 17,75 пос./смену на 1 тыс. чел., обеспеченности населения в больничных койках – 6,0 коек на 1 тыс. чел, обеспеченности населения стациями скорой помощи – 0,1 автомобиль на 1 тыс. чел.

· Нормативная потребность существующего населения в больничных стационарах (коек) – 494, расчётного населения на расчетный срок (коек) – 501.

· Нормативная потребность существующего населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 1462, расчётного населения на расчетный срок (посещений в смену) – 1482.

· Нормативная потребность существующего населения в станциях скорой помощи (автомобили) – 8, расчётного населения на расчетный срок (автомобили) –8.

В соответствии с муниципальной программой «Здравоохранение» на 2023-2027 годы, утвержденной постановлением Главы городского округа Лобня от 30.12.2022 № 1155-ПГ планируется в действующей поликлинике разместить дневной стационар до 120 коек и круглосуточный стационар на 50 коек. Мощность городской поликлиники в 335 посещений в смену будет размещена в новой поликлинике на 600 посещений в смену. По данным Министерства здравоохранения данная поликлиника введена в эксплуатацию в 2024 году.

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования Московской области внесением изменений в генеральный план городского округа Лобня на первую очередь и расчетный период предусматривается размещение больничных стационаров (таблица 3.4.4.2.1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (таблица 3.4.4.2.1.2) и станций скорой помощи (таблица 3.4.4.2.1.3).

Таблица 3.4.4.2.1.1. Планируемые больничные стационары
	Номер соцобъекта на карте 
	Местоположение
	Наименование объектов
	Ёмкость, коек
	Очерёдность

	1
	г. Лобня, ул. Заречная, д.15
	Больничный стационар (реконструкция)*
	385
	Первая очередь

	 
	 
	ИТОГО:
	385
	 


Примечание: 

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.
Таблица 3.4.4.2.1.2. Планируемые амбулаторно-поликлинические учреждения
	Номер соцобъекта на карте
	Местоположение
	Наименование объектов
	Ёмкость, пос./смену
	Очерёдность

	3
	г. Лобня, ул. Заречная, д.15
	Амбулаторно-поликлиническое учреждение (реконструкция)*
	800
	Расчетный срок

	4
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	Амбулаторно-поликлиническое учреждение *
	500
	Первая очередь

	
	
	ИТОГО:
	1300
	


Примечание: 

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23.

Таблица 3.4.4.2.1.3. Планируемые стации скорой помощи
	Номер соцобъекта на карте
	Местоположение
	Наименование объектов
	Ёмкость, автомобиль
	Очерёдность

	7
	г. Лобня, ул. Заречная, д.15
	Планируемые стации скорой помощи *
	3
	Первая очередь

	 
	 
	ИТОГО:
	3
	 


Примечание: 

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23.
3.4.4.2.2. Объекты социального обслуживания населения

По данным Министерства социального развития Московской области (письмо от 16.12.2024 №20 исх-20007) в городском округе Лобня расположены следующие объекты социального обслуживания населения:

· ГБУСО МО "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Мытищинский", г. Лобня, ул. Молодежная, д. 4;

· ГБСУСО МО Семейный центр "Дмитровский", г. Лобня, ул. Аэропортовская, д. 8;

· ГБСУСО МО Семейный центр "Дмитровский", г. Лобня, ул. Авиационная, д. 6.

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования Московской области планируемые мероприятия в области социального обслуживания населения на территории городского округа Лобня предусматривается размещение объекта социального обслуживания.

Таблица 3.4.4.2.2.1. Планируемые УКЦСОН

	Номер соцобъекта на карте
	Местоположение
	Наименование объектов
	Ёмкость, объект
	Очерёдность

	
	г. Лобня, Краснополянское ш.
	УКЦСОН *
	1
	Расчетный срок

	 
	 
	ИТОГО:
	1
	 


3.4.4.3. Потребность в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения на существующее и расчётное население городского округа Лобня (табл. 3.4.4.3.1).
Таблица 3.4.4.3.1. Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения

	Поз.
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерения
	Нормативный показатель на 1000 жителей
	Существующие сохраняемые учреждения
	Требуется по нормативу

	
	
	
	
	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчётный срок  (включая первую очередь)

	1. Объекты образования

	1.1.
	Здание (комплекс зданий) общеобразовательных организаций (далее общеобразовательные организации)
	мест
	135
	11305
	11117
	11223
	11274

	1.2.
	Здание (комплекс зданий) дошкольных образовательных организаций (далее дошкольные образовательные организации)
	мест
	65
	4580
	5353
	5403
	5428

	2. Объекты культуры и искусства

	2.1.
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	посадочных мест
	15
	1083
	1217
	1579
	1588

	2.2.
	Здание (комплекс зданий) организаций дополнительного образования - детские школы искусств (далее ДШИ)
	мест
	12 % от численности детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет
	625
	1702
	1718
	1726

	2.3.
	Зрелищные организации (далее театры)
	посадочных мест
	6
	140
	494
	499
	501

	2.4.
	Зрелищные организации (далее концертные организации)
	посадочных мест
	6
	0
	494
	499
	501

	3. Объекты физической культуры и массового спорта

	3.1.
	Спортивное сооружение
	тыс. кв. м
	0,9483
	88,035
	78,09
	78,83
	79,19

	3.2.
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (спортивные залы)
	тыс. кв.м площади пола
	0,106
	6,265
	8,73
	8,81
	8,85

	3.3.
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (бассейн)
	кв.м зеркала воды
	9,96
	743
	821
	828
	832

	3.4.
	Здание (комплекс зданий) организаций дополнительного образования - детско-юношеские спортивные школы  (далее ДЮСШ)
	мест
	20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет
	946
	2862
	2889
	2902

	3.5.
	ЕПС

	человек
	122/1000 чел (возраст 3-79 лет)
	4399
	9343
	9432
	9475

	4. Места погребения

	4.1.
	Кладбища
	га
	0,24
	34,28
	19,76
	19,95
	20,04


3.4.4.3.1. Объекты образования

Дошкольные образовательные организации

По данным Министерства образования Московской области (Письмо от 19.12.2024 №18Исх-24724/13-01) на территории городского округа Лобня расположено 22 дошкольных образовательных организаций, проектной вместимостью (количество мест) - 4580. Фактическая наполняемость (мест) – 4848. Очередники в возрасте 3-7 лет – 84 человека.  

В соответствии с РНГП нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек.

Нормативная потребность существующего населения – 5353 места (уровень обеспеченности 86%), расчётного населения на расчетный срок составит 5428 мест (таблица 3.4.4.3.1.1).

Таблица 3.4.4.3.1.1. Нормативная потребность в дошкольных образовательных организациях

	Наименование (ед. измерения)
	Показатель

	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчётный срок

	Численность населения (тыс. чел.)
	82,35
	83,13
	83,51

	Дошкольные образовательные организации (мест)
	5353
	5403
	5428


Общеобразовательные организации

По данным Министерства образования Московской области (Письмо от 19.12.2024 №18Исх-24724/13-01) на территории городского округа Лобня расположено 14 общеобразовательных организаций, проектной вместимостью 11305 мест. 

Фактически в общеобразовательных учреждениях обучается 14465 человек.

Количество учащихся во вторую смену – 2572 человека.

В соответствии с РНГП нормативный показатель обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность существующего населения – 11117 мест (уровень обеспеченности – 102%), расчётного населения на расчетный срок - 11274 места (таблица 3.4.4.3.1.2).

Таблица 3.4.4.3.1.2. Нормативная потребность в общеобразовательных организациях

	Наименование (ед. измерения)
	Показатель

	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчётный срок

	Численность населения
	82,35
	83,13
	83,51

	Общеобразовательные организации (мест)
	11117
	11223
	11274


3.4.4.3.2. Объекты физической культуры и спорта

Согласно данным Министерства физической культуры и спорта Московской области на территории городского округа Лобня расположены объекты физической культуры и спорта следующих типов:

· спортивные залы – 6,265 тыс. кв. м площади пола;

· плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 88,035 тыс. кв.м;

· плавательные бассейны 743 кв.м. зеркала воды;

· ЕПС – 4399 чел/час.

В соответствии с РНГП нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

· спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;

· плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;

· плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.;

· организации дополнительного образования (ДЮCШ) - 20 % от численности детей от 6 до 15 лет.

Нормативная потребность в объектах физической культуры и массового спорта представлена в таблице 3.4.4.3.2.1.

На расчетный срок нормативная величина ЕПС составит 9475 чел/час.

Таблица 3.4.4.3.2.1. Нормативная потребность в объектах физической культуры и массового спорта

	Наименование (ед. измерения)
	Показатель

	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчётный срок

	Численность населения (тыс. чел.)
	82,35
	83,13
	83,51

	Спортивные залы (тыс.кв.м.)
	8,73
	8,81
	8,85

	Спортивные сооружения (плоскостных) (тыс.кв.м.)
	78,09
	78,83
	79,19

	Бассейны (кв.м. зеркала воды)
	821
	828
	832

	ДЮСШ (мест)
	2862
	2889
	2902


3.4.4.3.3. Учреждения культуры

По данным Министерства культуры и туризма Московской области (письмо №17ИСХ-10671/02-02 от 16.12.2024) на территории городского округа Лобня расположены учреждения культуры следующих типов:

· объекты культурно-досугового (клубного) типа– 1083 посадочных места;

· организации дополнительного образования (ДШИ)– 625 мест;

· зрелищные организации (театры) -140 посадочных мест.

Нормативный показатель обеспеченности населения объектами культуры (в соответствии с распоряжением Министерства культуры и туризма Московской области от 17.09.2025 №17РВ-156 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий Министерства культуры и туризма Московской области и органов местного самоуправления Московской области в сфере культуры») составляет:
· объекты культурно-досугового (клубного) типа – 15-35 посадочных мест на 1 тыс.человек; 

· организации дополнительного образования (ДШИ) – 12 % от численности детей от 6 лет 6 месяцев до 16 лет;

· зрелищные организации (театры) – 6-8 посадочных мест на 1 тыс.человек;

· зрелищные организации (концертные организации) – 6-7 посадочных мест на 1 тыс.человек.

Нормативная потребность в объектах культуры и искусства представлена в таблице 3.4.4.3.3.1.
Таблица 3.4.4.3.3.1. Нормативная потребность в объектах культуры и искусства 

	Наименование (ед. измерения)
	Показатель

	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчётный срок

	Численность населения (тыс. чел.)
	82,35
	83,13
	83,51

	Объекты культурно-досугового (клубного) типа (посадочных мест)
	1235
	1247
	1253

	Театры (посадочных мест)
	494
	499
	501

	Концертные организации (посадочных мест)
	494
	499
	501

	ДШИ (мест)
	1702
	1718
	1726


3.4.4.3.4. Места погребения 

По данным Главного управления региональной безопасности Московской области на территории городского округа Лобня расположено 3 кладбища общей площадью 34,28 га, в том числе 2 открытых площадью 26,14 га и 1 закрытое для свободного захоронения кладбище общей площадью 8,14 га. Земельный участок под кладбище 8,0 га расположен на территории городского округа Химки. Участок не сформирован и на публичной кадастровой карте не обозначен. 

Расчетный показатель потребности в местах захоронения (в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. 

Нормативная потребность существующего населения в местах захоронения (га) –19,76, расчётного населения на расчетный срок (га) – 20,04 (таблица 3.4.4.5.4.1.)

Таблица 3.4.4.5.4.1. Нормативная потребность в местах погребения 

	Наименование (ед. измерения)
	Показатель

	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчётный срок

	Численность населения (тыс. чел.)
	82,35
	83,13
	83,51

	Кладбища (га)
	19,76
	19,95
	20,04


3.4.5. Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения

Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса городского округа Лобня являются:

· формирование зон объектов обслуживания микрорайонного значения;

· развитие локальных площадок хозяйственных объектов;

· размещение объектов предпринимательской деятельности;

· формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную занятость населения.

Всего под объекты, планируемые к размещению, предусмотрено 308,14 га. Это позволит организовать 20,52 тыс. рабочих мест. 

Количество рабочих мест городского округа Лобня составит:

· на первую очередь – 49,93 тыс. ед.; 

· на расчётный срок – 58,72 тыс. ед.

Сведения о территориях планируемого размещения объектов промышленного, общественно-делового, транспортного, коммунально-складского и рекреационного назначения приводится в таблице 3.4.5.1. 

Таблица 3.4.5.1. Территории планируемого размещения объектов промышленного, общественно-делового, транспортного, коммунально-складского и рекреационного назначения

	№ 
п/п
	Функциональное назначение территории
	Территория, 
га
	Площадь объектов,
 тыс. кв. м
	Рабочие места, тыс. мест

	1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	13,98
	125,8
	1,119

	2
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	276,61
	1552,8
	18,471

	3
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	16,71
	100,2
	0,918

	4
	Научно-производственная зона
	0,12
	0,7
	0,007

	5
	Зоны рекреационного назначения
	0,72
	0,7
	0,007

	
	Всего по ГО Лобня:
	308,14
	1780,2
	20,52


3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура городского округа Лобня представлена автомобильными дорогами общего пользования
 регионального значения, местного значения и железнодорожными магистралями Московской железной дороги (МЖД). 

Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно связано с изменениями в системе расселения и направлено в первую очередь на обеспечение и совершенствование связей как внутри городского округа Лобня, так и в системе расселения Московской области, в частности Долгопрудненско-Химкинско-Красногорской устойчивой системе расселения.

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения обеспечивают транспортные связи городского округа с муниципальными образованиями Московской области, между населенными пунктами и обслуживают территории населенных пунктов.

Автомобильные дороги местного значения в границах городского округа обеспечивают подъезд к населенным пунктам с выходом на сеть автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и обслуживают территории населенных пунктов (улично-дорожная сеть).

Уровень развития транспортного каркаса, обеспечивающего внешние и муниципальные транспортные связи, определяет плотность сети автомобильных дорог общего пользования городского округа.

В основу развития транспортной инфраструктуры городского округа положены изменения и дополнения существующей транспортной инфраструктуры, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов и не нарушающие экологическую среду в городском округе.

Генеральный план (внесения изменений) городского округа Лобня Московской области выполнен в соответствии и учётом актуализированых редакций:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 № 714-р; 

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 06.05.2015 № 816-р;
- Государственной программы Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы утв. постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35;
- Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35;
- Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8;

- Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (далее по тексту – СТП ТО МО);
- Нормативов градостроительного проектирования Московской области, утверждённых постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 (далее по тексту – РНГП МО).
3.5.1. Внешний транспорт

Внешний транспорт – это система элементов ответственная за связь территорий с внешним миром, в нее как структурные элементы входят: система железнодорожного транспорта, система автомобильного транспорта, речного, морского, воздушного транспорта и система трубопроводного транспорта.

Внешние транспортные связи городского округа обеспечивают внешний (вне муниципальный) грузооборот промышленных предприятий, доставка грузов для снабжения городского округа промышленными и продовольственными товарами, а также пассажирские связи с субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями Московской области и населенными пунктами.

Городской округ Лобня расположен на севере центральной части Московской области, граничит с городскими округами Московской области Дмитровским, Химки, Мытищи.

3.5.1.1. Железнодорожный транспорт

Существующее положение

По территории городского округа Лобня Московской области проходят железнодорожные участки Савеловского направления Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: двухпутные электрофицированные участки Бескудниково – Лобня и Лобня - Дмитров.

На территории городского округа Лобня Московской области расположены следующие объекты железнодорожной инфраструктуры общего пользования: станции Лобня и Депо, остановочный пункт (платформа) Луговая.

На территории городского округа расположены локомотивное депо «Лобня», железнодорожная путевая машинная станция ПМС-76 и ряд промышленных и складских предприятий, спецбаз и терминалов, к которым от Савеловского направления МЖД ведут железнодорожные пути необщего пользования.

Протяженность Савеловского направления Московской железной дороги в границах городского округа Лобня составляет – 6,6 км.

В настоящее время на территории городского округа Лобня организовано движение по маршруту МЦД-1 «Одинцово – Лобня».

Инженерные сооружения 

На пересечении железнодорожных путей с автомобильными дорогами, железнодорожными путями и с водными объектами организованы инженерные сооружения. Перечень транспортных инженерных сооружений на железнодорожном транспорте в границах городского округа Лобля представлен в таблице 3.5.1.1.1.
Таблица 3.5.1.1.1.

	№
п/п
	Вид транспортного инженерного сооружения
	Железнодорожная магистраль, ж/д пути
	Пересечение

	1
	Железнодорожный переезд
	Железнодорожные пути необщего пользования
	а/д Лобня - аэропорт Шереметьево

(ул. Букинское шоссе)

	2
	Железнодорожный переезд
	Савеловское направление МЖД (Лобня – Дмитров, 28км)
	а/д Хлебниково – Рогачево

(ул. Батарейная – ул. Киово)

	3
	Железнодорожный переезд
	Железнодорожные пути необщего пользования
	а/д Лобня - аэропорт Шереметьево

(ул. Шереметьевское шоссе – ул. Ленина)

	4
	Железнодорожный переезд
	Железнодорожные пути необщего пользования
	ул. 40 лет Октября

	5
	Железнодорожный переезд
	Савеловское направление МЖД (Лобня – Дмитров, 
31 км)
	а/д «Хлебниково – Рогачево» – Луговая (ул. Южная - ул. Центральная)

	6
	Железнодорожный переезд
	Железнодорожные пути необщего пользования
	а/д Красная Поляна – Текстильная (ул. Лейтенанта Бойко – Краснополянский пр-д)

	7
	Железнодорожный переезд
	Железнодорожные пути необщего пользования
	ул. Лейтенанта Бойко (промзона)

	8
	Мостовое сооружение
	Савеловское направление МЖД
	Р. Раздериха


Анализ существующего положения железнодорожного транспорта выявил следующее:
городской округ Лобня – один из центральных Московской области, население городского округа по трудовым и культурно-бытовым поездкам использует, и будет использовать пригородное железнодорожное сообщение как основное. 

Ограничением использования территории городского округа, связанным с железнодорожным транспортом, является полоса отвода железной дороги, санитарный разрыв и охранная зона.
Полоса отвода железной дороги – земли железнодорожного транспорта, занимаемые земляным полотном, искусственными сооружениями, линейно-путевыми и другими зданиями, устройствами железнодорожной связи, железнодорожными станциями, защитными лесонасаждениями и путевыми устройствами. Границы полосы отвода устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

В соответствии со сводом правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований.

Положением об охранных зонах железных дорог, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2025 г. № 1507 "Об утверждении Положения об охранных зонах железных дорог", установлены следующие требования к предельным размерам охранных зон:

границы охранной зоны устанавливаются на расстоянии не менее 5 метров от внешней стороны полосы отвода железных дорог и не более 1500 метров от внешней стороны полосы отвода железных дорог при наличии предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" воздействия на железнодорожный путь;

в границах городских поселений, населенных пунктов на расстоянии 5 метров от внешней стороны полосы отвода железных дорог и только для вновь строящегося железнодорожного пути в случае, если на соответствующем участке данного железнодорожного пути скорость движения скоростного поезда составляет более 91 километра в час, а высокоскоростного железнодорожного подвижного состава - более 200 километров в час.

Проектные мероприятия

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры федерального значения на территории городского округа Лобня Московской области отсутвуют.
3.5.1.2. Рельсовый транспорт

Существующее положение

В настоящее время на территории городского округа Лобня объекты рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) отсутствуют.

Проектные мероприятия

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области) мероприятия по развитию инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) на территории городского округа Лобня Московской области отсутствуют.

3.5.1.3. Транспортно - пересадочные узлы 

Существующее положение

Для повышения уровня транспортного обслуживания городов и населенных пунктов Московской области в Московской области формируется система транспортно-пересадочных узлов (далее – ТПУ) на основе железнодорожных станций, платформ и остановочных пунктов, на которых обеспечивается пересадка пассажиров наземного пассажирского и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт.

ТПУ включают
:

- объекты, необходимые для обеспечения удобного и комфортного обслуживания пассажиров при пересадке с одного вида транспорта на другой (железнодорожные станции, платформы и остановочные пункты; железнодорожные вокзалы, автовокзалы и автостанции; торгово-развлекательные объекты; стоянки для временного хранения легкового транспорта
; территории для стоянки и разворота территории для стоянки и разворота общественного автомобильного транспорта; пешеходные переходы);

- автомобильные дороги и проезды, обеспечивающие подъезд к ТПУ.

Проектные мероприятия

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области система ТПУ формируется на железнодорожных магистралях на основе железнодорожных станций, платформ, остановочных пунктов и станций ЛРТ, на которых обеспечивается пересадка пассажиров наземного пассажирского и индивидуального транспорта на железнодорожный транспорт. 

В городском округе Лобня планируется организация 1-го ТПУ на основе железнодорожных станции Савеловского направления МЖД.

Перечень ТПУ на основе железнодорожных станций, платформ, остановочных пунктов в городском округе Лобня приведен в таблице 3.5.1.1.3.

Таблица 3.5.1.1.3.

	Планируемые транспортно-пересадочные узлы на основе железнодорожных станций

	№ согласно
СТП ТО МО
	Железнодорожное направление, железная дорога
	Наименование ТПУ
	Городской округ

	74
	Савеловское направление МЖД
	Лобня
	Лобня


В материалах внесения изменений в генеральный план городского округа Лобня учтен проект планировки территории для строительства ТПУ «Лобня», утвержденный постановлением Правительства Московской области от 20.06.2016 № 475/20, в котором предусмотрено:

· строительство конкорса над железнодорожными путями с автоматизированной системой оплаты контроля и учета проезда в пригородных поездах и с устройством лифтов с каждой стороны для спуска-подъема маломобильных групп населения;

· строительство здания обслуживания пассажиров;

· реконструкция пассажирских платформ;

· устройство навесов на остановках;

· устройство фронтов посадки-высадки пассажиров наземного общественного транспорта и такси (заездные карманы);

· реконструкция и строительство открытых плоскостных автостоянок;

· строительство объекта обслуживания отстойно-разворотной площадки;

· строительство торгового центра с автостоянкой до 370 машино-мест на западной стороне;

· установка шумозащитных экранов с восточной и западной сторон станции Лобня, а также по периметру отстойно-разворотных площадок; 

· устройство отстойно-разворотной площадки на «западной» стороне на 24 машино-места с объектом обслуживания и плоскостной стоянкой такси;

· строительство автостоянок на «восточной» стороне ТПУ «Лобня»:

· открытая плоскостная автостоянка на 29 машино-мест;

· открытая плоскостная автостоянка на 30 машино-мест.

Для организации безопасного движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров и наземных пешеходных переходов.

3.5.1.4. Воздушный транспорт

Существующее положение

В настоящее время на территории городского округа Лобня Московской области объекты воздушного транспорта отсутствуют.

В соответсвии с данными Портала пространственных данных Национальная система пространственных данных (https://nspd.gov.ru), территория городского округа Лобня частично расположена в границах зон с особыми условиями использования международного территории аэродрома Москва (Шереметьево):

ЗОУИТ 50:00-6.2818 – Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево) Охранная зона транспорта;

ЗОУИТ 50:00-6.2819 - Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево) Охранная зона транспорта;

ЗОУИТ 50:00-6.3156 – Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево). 7.1 Зона запрета строительства нормируемых объектов; 

ЗОУИТ 50:00-6.3174 – Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево). 7.2 Зона ограничения строительства;

ЗОУИТ 50:00-6.2772 – сектор 3.2.1 третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево);

ЗОУИТ 50:00-6.2776 – сектор 3.2.2 третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево) Охранная зона транспорта;

ЗОУИТ 50:00-6.2766 – сектор 3.2.4 третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево);

ЗОУИТ 50:00-6.2783 – сектор 3.3 третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево) Охранная зона транспорта.

Проектные мероприятия

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в границах городского округа Лобня Московской области развитие объектов воздушного транспорта не предусмотрено.

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, развитие инфраструктуры авиации общего назначения (АОН) предусматривает:

- создание пространственных условий опережающего развития сектора АОН, включающего малую (деловую, в том числе корпоративную, спортивную, любительскую) авиацию, а также летную подготовку;

- создание условий для использования инфраструктуры АОН для выполнения социально значимых воздушных работ, не связанных с перевозкой пассажиров и грузов (скоростное нерегулярное сообщение между населенными пунктами, экстренная доставка людей и грузов, в том числе в лечебные учреждения, разведка погоды, контроль и регистрация метеорологических явлений; патрулирование дорог, видеоконтроль транспортных магистралей; лесопатрулирование, пожарный контроль, контроль численности животных, контроль и оповещение о загрязнении окружающей среды; поисково-спасательные работы, перевозка донорских органов, медицинская эвакуация, геологическая разведка, доставка и парашютирование грузов, сельскохозяйственные работы, строительство, аэрофотосъемка, авиационная реклама).

Перечень планируемых вертолётных площадок вертолётных площадок (вертодромов) авиации общего назначения приведён в таблице 3.5.1.5.1.

Таблица 3.5.1.5.1.

	Планируемые вертолетные площадки (вертодромы) авиации общего назначения

	№
	Городской округ 
	Наименование вертолетной площадки
	Местоположение

	68
	Лобня
	Лобня
	центральная часть г. Лобня, ул. Авиационная


3.5.1.5. Водный транспорт

Существующее положение

На территории городского округа Лобня объекты водного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в границах городского округа Лобня Московской области мероприятия по развитию объектов водного транспорта отсутсвуют.

3.5.1.6. Трубопроводный транспорт

Данный раздел приводится в ТОМ 1. Книга 2.

3.5.1.7. Автомобильные дороги

Существующее положение

Основной транспортный каркас автодорожной сети городского округа Лобня Московской области, обеспечивающий внешние связи городского округа с субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями Московской области составляют: автомобильная дорога федерального значения и автодороги регионального или межмуниципального значения:

А-104 "Москва – Дмитров – Дубна" (Идентификационный номер автомобильной дороги - 00 ОП ФЗ А-104) – автомобильная дорога общего пользования федерального значения, III технической категории, имеет 2 полосы движения на отдельных участках с разделительной полосой с устройством тросового ограждения, ширина проезжей части –7,0 м. 

А-104 Москва – Дмитров – Дубна проходит по территориям округов Мытищи, Дмитровский, Талдомский, Дубна, обслуживает населённые пункты, расположенные в зоне её тяготения, обеспечивает транспортную связь с Москвой и административными центрами муниципальных образований Московской области.

Техническими средствами организации дорожного движения на автодороге введено ряд ограничений. Дорожными знаками и линиями горизонтальной разметки на отдельных участках запрещен обгон автотранспортных средств, также установлено ограничение максимальной скорости движения автотранспортных средств в черте городского округа (60 км/ч). На всём протяжении дороги организовано движение общественного пассажирского транспорта.

В настоящее время проведена реконструкция автомобильной дороги, на участках км 23+500 – км 24+200, км 26+1080 – км 29+600, по техническим параметрам IБ-II, 6-4 полосы движения с разделительной полосой и реконструкцией примыкающего к ней участка автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» со строительство на примыкании транспортной развязки в разных уровнях. Движение автомобильного транспорта по данным участкам автомобильной дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна выполнено без светофорного регулирования (непрерывное).

На всём протяжении автомобильной дороги организовано движение общественного пассажирского транспорта. Все остановочные пункты оборудованы заездными «карманами». На дороге организованы пешеходные переходы, нанесена разметка на проезжей части, установлены дорожные знаки.

Трасса автомобильной дороги проходит вдоль участка северо-восточной границы, вне границ городского округа.

Хлебниково - Рогачево (РГН – 46К-0322) – обычная автомобильная дорога регионального значения, участок (7,819 км - 36,910 км), III технической категории, имеет 2 полосы движения, ширина проезжей части –8,0 м. 
Автомобильная дорога проходит по территориям муниципальных образований Московской области Дмитровский и Лобня, обеспечивает транспортную связь западного и южного сектора Дмитровского городского округа, обеспечивает выход на автомобильные дороги федерального значения А-108 "Московское большое кольцо", А-107 «Московское малое кольцо», А-104 «Москва - Дмитров - Дубна». Автомобильная дорога обслуживает населённые пункты, расположенные в зоне её тяготения, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Все примыкания и пересечения с автомобильными дорогами федерального значения выполнены в разном уровне. Макс. скорость по проекту на дороге 80 км/час. Проектн. пропуск. способн., 6000 авт./сут. 

На всём протяжении дороги организовано движение общественного транспорта. Все остановочные пункты оборудованы заездными «карманами». На дороге организованы пешеходные переходы, нанесена разметка на проезжую часть, установлены дорожные знаки.

Северный обход г. Лобни уч.1 (0 - 4,407) – обычная автомобильная дорога регионального значения, IБ технической категории, имеет 6 полос движения, ширина проезжей части – 27,0 м. В настоящее время открыто движение транспорта на участке «Хлебниково - Рогачево» - Красная Поляна до автомобильной дороги регионального значения «Хлебниково - Рогачево» - Луговая. Участок от автомобильной дороги значения «Хлебниково - Рогачево» - Луговая до автомобильной дороги регионального значения «Хлебниково - Рогачево» - Красная Поляна находится в стадии строительства. Автомобильная дорога обеспечивает выход на автомобильную дорогу федерального значения «Хлебниково - Рогачево» - Красная Поляна. Движение общественного транспорта на автомобильной дороге отсутсвует. Пересечения автомобильной дороги с железнодорожной магистралью и автомобильными дорогами выполнены в разных уровнях.

Автомобильная дорога отображена в соответсвии с проектом планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни) утветжденного Постановлением Правительства Московской области
 № 172-ПП от 03.04.2023.

Лобня – аэропорт Шереметьево (РГН 46К-0052) – обычная автомобильная дорога регионального значения, II технической категории, имеет 3 полосы движения, ширина проезжей части –11,8 м. Автомобильная дорога обеспечивает выход через Шемеметьевкое шоссе на автомобильные дороги федерального значения М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург и М-10 «Россия» Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург. 

Проектные мероприятия

Одним из условий, обеспечивающих развитие отдельно взятых муниципальных образований и пространственные преобразования на территории Московской области в целом, является опережающее развитие транспортной инфраструктуры. 

Формирование основного транспортного каркаса, обеспечивающего внешние связи городского округа Лобня, планируется в соответствии с документами территориального планирования и стратегическими документами Российской федерации и Московской области. 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог направлены на создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики, транспортной системы Московской области, на сокращение протяженности автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; доведение доли автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения приведены сведения о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения объектов федерального значения в границах городского округа Лобня Московской области согласно приложению 5
:

Перечень автомобильных дорог общего пользования, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть автомобильных дорог, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», планируемых для размещения приведен в таблице 3.5.1.4.

Таблица 3.5.1.4

	№ п.п.
	Наименование объекта (мероприятия)
	Местоположение объекта
	Проектные характеристики

	
	
	
	значение
	категория
	мощность (протяженность)

	93
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участке км 29+600 - км 44+750, Московская область
	Московская область, городской округ Мытищи, дер. Аббакумово, дер. Шолохово, дер. Сухарево, пос. Трудовая, дер. Ларево
	автомобильная дорога федерального значения
	1Б
	15,15 км


Трасса автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна с планируемыми мероприятиями по реконстукции проходит вне границ городского округа Лобня.

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области одним из ограничений для использования территории городского округа является зона планируемого размещения линейных объектов, зона планируемого размещения автомобильной дороги реконструкция А-104 Москва - Дмитров - Дубна составляет 100 м. 

Территория городского округа Лобня частично находится в зоне размещения линейного объекта А-104 Москва - Дмитров - Дубна.

3.5.2. Транспортная инфраструктура в границах городского округа

3.5.2.1. Сеть автомобильных дорог и улично-дорожная сеть населенных пунктов

Существующее положение

Транспортный каркас городского округа Лобня составляют автомобильные дороги обеспечивающие внешние связи (см. раздел 3.5.1.7) и муниципальные связи.

Муниципальные связи это - транспортные связи в границах данного муниципального образования, такие как, выходы на основную сеть автомобильных дорог, подъезды к населенным пунктам и объектам хозяйственной деятельности. Муниципальные связи обеспечивают автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и местного значения
.

Автомобильные дороги общего пользования, при прохождении через населенные пункты трансформируются, соответственно, в магистральные улицы городского или районного значения в населенных пунктах городского типа и в главные улицы в сельских населенных пунктах
.

Уровень развития транспортного каркаса, обеспечивающего внешние и внутри муниципальные транспортные связи, определяет плотность сети автомобильных дорог общего пользования
 городского округа. Плотность дорог общего пользования является одним из основных количественных показателей, характеризующих достигнутый уровень транспортного обслуживания в регионе. Нормированию подлежит сеть автомобильных дорог (без улиц в населенных пунктах), т.е. участки дорог, предназначенные для связи населенных пунктов между собой. 

В соответствии с РНГП МО, показатель плотности сети дорог общего пользования для городского округа Лобня входящего Долгопрудненско-Химкинско-Красногорскую устойчивую систему расселения, показатель плотности сети автомобильных дорог общего пользования должен быть не менее 0,37 км/км².

Протяженность
сети 
автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающие внешние и муниципальные связи городского округа, составляет 22,29 км, в том числе:

– федерального значения с учетом данных сайта https://skpdi.mosreg.ru – 0,0 км;
– регионального или межмуниципального значения, согласно данным ГБУ МО «МОСАВТОДОР (постановление Правительства Московской области от 05.08.2008 №653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области», сайт https://skpdi.mosreg.ru) – 15,97 км;

– местного значения – 6,32 км, в том числе:

- в соответствии с сайтом https://skpdi.mosreg.ru балансодержатель городской округ Лобня – 3,36 км (см. таблицу 3.5.2.1.2);

- балансодержатель отсутсвует – 2,96 км (см. таблицу 3.5.2.1.3).

Исходя из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования и площади городского округа Лобня (31,56 км²), плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 0,71 км/ км², что соответствует нормативному показателю. 
Улично-дорожная сеть (далее по тексту УДС) населенных пунктов городского округа (улицы, проезды, переулки, тупики) обеспечивает транспортную связь территорий населенных пунктов. 

– Протяженность автомобильных дорог общего пользования, обслуживающих территории населенных пунктов (УДС) составляет – 137,49 км, в том числе:

– Регионального значения согласно данным ГБУ МО «МОСАВТОДОР (Постановление правительства МО от 05.08.2008 г.№653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области», сайт https://skpdi.mosreg.ru) – 20,14 км, в том числе магистральной - 17,92 км;

– Местного значения – 116,29 км, в том числе:

- в соответствии с сайтом https://skpdi.mosreg.ru балансодержатель городской округ Лобня, – 105,82 км, в том числе магистральная – 7,37 км (см. таблицу 3.5.2.1.2);

- балансодержатель отсутсвует – 10,47 км, в том числе магистральная – 0,0 км (см. таблицу 3.5.2.1.3).

- Частные, иного значения – 1,06 км.

Перечень и краткая характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории городского округа Лобня
 представлен в таблице 3.5.2.1.1.

Таблица 3.5.2.1.1.

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги*

(в границах населенного пункта)
	РГН
	Протяженность по оси, км
	Категория по ГОСТ
	Категория***
	 Количество полос движения** 
	Дата ввода в эксплуатацию

	Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор»

	1
	Лобня - аэропорт Шереметьево 
(Букинское шоссе, ул. Ленина, ул.Шереметьевское шоссе)
	46К-0051
	4,049
	II
	МУ
	2
	27.03.2018

	2
	"Хлебниково - Рогачево" - Луговая 
(ул. Полевая, ул. Южная, ул. Центральная) 
	46Н-05774
	5,36
	IV
	МУ
	2
	28.03.2018

	3
	Хлебниково – Рогачево
	46К-0321
	6,3
	II
	–
	2
	19.02.2026

	4
	г. Лобня, Ленина
	46Н-04889
	1,086
	II
	МУ
	4
	28.03.2018

	5
	г. Лобня, ул. Аэропортовская
	46Н-04890
	0,81
	IV
	МУ
	2
	28.03.2018

	6
	г. Лобня, ул. Промышленная
	46Н-04891
	0,823
	IV
	УДМЗ
	2
	28.03.2018

	7
	"Хлебниково - Рогачево" - ст. Лобня
(ул. Железнодорожная, ул. Горького)
	46Н-05775
	2,234
	IV
	МУ
	2
	28.03.2018

	8
	"Хлебниково - Рогачево" - Красная Поляна 

(ул. Краснополянское шоссе, ул. Краснополянская)
	46Н-05787
	1,427
	IV
	МУ
	2
	28.03.2018

	9
	Красная Поляна - Текстильная 
(ул. Текстильная, Краснополянский пр-д)
	46Н-05838
	2,287
	IV
	МУ
	2
	28.03.2018

	10
	г.Лобня, ул. Л ейтенанта Бойко от жилого дома №2 до №103 ("Лобненский Автодор") уч.2(0,445 км - 1.2 км)
	46Н-13938
	0,755
	IV
	УДМЗ
	2
	23.08.2018

	11
	г. Лобня, ул. Заречная
	46Н-04892
	0,64
	IV
	УДМЗ
	2
	19.04.2024

	12
	Северный обход г. Лобни (съезд № 6)
	б/н
	0,483
	IБ
	–
	2
	21.12.2022

	13
	Северный обход г. Лобни (съезд № 7)
	б/н
	0,468
	IБ
	–
	1
	26.10.2023

	14
	Северный обход г. Лобни (Съезд № 8)
	б/н
	0,376
	IБ
	–
	1
	21.12.2022

	15
	Северный обход г. Лобни (Съезд № 9)
	б/н
	0,332
	IБ
	–
	1
	21.12.2022

	16
	Северный обход г. Лобни (съезд № 10)
	б/н
	0,295
	IБ
	–
	2
	01.11.2025

	17
	Северный обход г. Лобни (съезд № 11)
	б/н
	0,281
	IБ
	–
	2
	01.11.2025

	18
	Северный обход г. Лобни (съезд № 12)
	б/н
	0,302
	IБ
	–
	4
	01.11.2025

	19
	Северный обход г.Лобни уч.1 (0,000 - 5,450)
	б/н
	5,45
	IБ
	–
	6
	01.01.2023

	20
	Северный обход г. Лобни (круговое движение)
	б/н
	0,828
	IБ
	–
	3
	01.11.2025

	21
	Северный обход г. Лобни (Рогачевское шоссе, уч.1)
	б/н
	0,26
	IБ
	–
	4
	01.11.2025

	22
	Северный обход г. Лобни (Рогачевское шоссе, уч.2)
	б/н
	0,596
	IБ
	–
	6
	01.11.2025

	23
	Северный обход г. Лобни (ул. Краснополянская)
	б/н
	0,669
	IБ
	МУ
	4
	01.11.2025

	Протяженность автомобильных дорог регионального значения, в том числе:
	36,111
	
	
	
	

	автомобильные дороги
	15,971
	
	
	
	

	улично-дорожная сеть. в том числе:  
	20,14
	
	
	
	

	магистральная
	17,922
	
	
	
	


Примечание: * Согласно, Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» и Постановлению Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Московской области». 

**В соответствии Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: магитстральная сеть МУ - магистральная улица общегородского, районного значения. УДМЗ - улицы и дороги местные, улицы в жилой застройке, проезды. 

***В соответствии с Системой контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры https://skpdi.mosreg.ru/.

Автомобильные дороги местного значения, городского округа обеспечивают внутри муниципальные связи такие как, подъезды к населенным пунктам, промышленным территориям и садовым товариществам, входящим в состав городского округа.

Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) обеспечивают транспортную связь в населенных пунктах. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Лобня приведен в таблице 3.5.2.1.2.

Таблица 3.5.2.1.2.

	№ п.п.
	Наименование автомобильной дороги*
	Адрес
	РГН*
	Протяженность по оси, км
	Категория по ГОСТ*
	Категория**
	Балансодержатель
	Дата ввода в эксплуатацию

	Автомобильные дороги местного значения,

балансодержатель городской округ Лобня

	1
	Научный г-к № 2
	г.о. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-018
	0,745
	V
	–
	Лобня ГО
	01.01.2000

	2
	Научный г-к № 1
	г.о. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-052
	0,451
	V
	–
	Лобня ГО
	01.01.2019

	3
	мкр. Луговая, подъезд к кладбищу
	г.о. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-124
	1,24
	V
	–
	Лобня ГО
	01.01.2000

	4
	проезд от ул. Южная до платформы "Луговая"
	г.о. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-195
	0,192
	V
	–
	Лобня ГО
	26.01.2026

	5
	Московская обл, Лобня г, Научный городок № 1 от площади Вильямса до пересечения с дорогой Луговая-Шолохово-Федоскино ул
	г.о. Лобня
	Н152.009331
	0,727
	V
	–
	Лобня ГО
	01.01.2000

	Улично-дорожная сеть,

балансодержатель городской округ Лобня

	1
	ул. Братьев Улюшкиных
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-001
	0,897
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	2
	мкр. Луговая, ул. Комсомольская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-002
	0,526
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	3
	Научный г-к № 3
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-003
	0,336
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	4
	ул. Заречная (вблизи ЛЦГБ)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-004
	0,48
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	5
	Горка ул. (мкр. Красная Поляна)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-005
	0,678
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	6
	ул. Горка
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-005
	0,219
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2019

	7
	ул. Верхняя
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-006
	0,669
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	8
	ул. Сумароковская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-007
	0,592
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	9
	ул. Кленовая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-008
	0,673
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2020

	10
	ул. Туголукова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-009
	0,335
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	11
	ул. Аэропортовская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-010
	0,565
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	12
	проезд ул. Победы - Мирная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-011
	0,153
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	13
	мкр. Луговая, ул. Ворошилова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-012
	0,497
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	14
	ул. Катюшки
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-013
	1,613
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	15
	ул. Тургенева
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-014
	0,362
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	16
	пер. 1-й Офицерский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-015
	0,319
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	17
	ул. Иванищенко
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-016
	0,384
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	18
	пер. 1-й Полевой, мкр. Красная Поляна
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-017
	0,098
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	19
	ул. Кирова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-019
	0,415
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	20
	ул. Булычева
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-020
	0,351
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	21
	мкр. Луговая, ул. Вильямса
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-021
	0,289
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	22
	ул. Сосновая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-023
	0,4
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	05.04.2021

	23
	Научный г-к №8
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-024
	0,23
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	24
	мкр. Луговая, ул. Гоголя
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-025
	0,662
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	25
	мкр. Луговая, ул. Офицерская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-026
	1,552
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	26
	пер. 2-й Полевой
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-027
	0,13
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	27
	мкр. Луговая, ул. 35-й Бригады
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-028
	1,051
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	13.02.2020

	28
	мкр. Луговая, ул. 35-й Бригады (уч. 2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-028
	0,257
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.01.2026

	29
	мкр. Луговая, ул. 35-й Бригады (уч. 3)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-028
	0,27
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.01.2026

	30
	ул. Есенина
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-029
	0,385
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	31
	ул. Брянско-Пролетарской дивизии
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-030
	1,399
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	32
	ул. Гайдара
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-031
	0,17
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	33
	проезд 2-й Дмитровский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-032
	0,319
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.01.2026

	34
	ул. Советская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-033
	1,502
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	35
	ул. Красная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-034
	0,192
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	36
	ул. Силикатная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-035
	0,211
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	
	
	
	
	0,08
	
	МУ
	
	

	37
	мкр. Луговая, ул. Южная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-036
	0,637
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	38
	пер. Светлый
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-037
	0,265
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	39
	ул. Красноармейская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-038
	0,373
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	40
	ул. Лесная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-039
	0,338
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	41
	Лесная ул. от ул. Декабристов (мкр. Красная Поляна)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-039
	0,484
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	42
	Лесная ул. от ул. Речная (мкр. Красная Поляна)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-039
	0,13
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.01.2026

	43
	ул. Березовая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-040
	0,298
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	44
	мкр. Луговая, ул. Зеленая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-041
	0,988
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	45
	ул. Деповская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-042
	0,398
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	46
	ул. Новая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-043
	0,335
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	47
	проезд ул. 40 лет Октября - ул. Крупской
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-044
	0,331
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	48
	мкр. Луговая, Садовый тупик
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-045
	0,21
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	20.01.2026

	49
	Научный г-к № 4
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-046
	0,175
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	50
	ул. Кольцевая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-047
	0,167
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	
	
	
	
	0,37
	
	МУ
	
	

	51
	ул. Катюшки (ИЖС)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-048
	0,73
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	52
	ул. Комсомольская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-049
	0,78
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	53
	проезд 7, ул. Спортивная - ул. Жуковского
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-050
	0,351
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	54
	ул. Авиационная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-051
	0,66
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	55
	ул. Дружбы
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-053
	0,321
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	56
	ул. Заводская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-054
	0,376
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	57
	ул. Ленина (дублер)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-055
	0,668
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	58
	пер. Троицкий
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-056
	0,252
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	59
	ул. Луговая, мкр. Восточный
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-057
	0,41
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	60
	ул. Можайского
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-058
	1,148
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	61
	мкр. Луговая, ул. Высоковольтная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-059
	0,831
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	62
	мкр. Луговая, ул. Высоковольтная (уч. 2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-059
	0,597
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	20.01.2026

	63
	ул. Керамическая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-060
	1,075
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	23.07.2019

	64
	6-й проезд
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-061
	0,147
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	65
	мкр. Луговая, ул. Тихая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-062
	0,257
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	66
	пер. 2-й Речной
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-063
	0,14
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	67
	пер. 2-й Офицерский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-064
	0,117
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	68
	мкр. Луговая, ул. Мирная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-065
	0,095
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	69
	ул. Вокзальная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-066
	1,234
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	70
	ул. Светлая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-067
	0,292
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	71
	ул. Дербеневская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-068
	0,344
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	72
	мкр. Луговая, ул. Чкалова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-069
	1,217
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	73
	мкр. Луговая, ул. Московская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-070
	1,491
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	74
	ул. Лейтенанта Бойко (промзона)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-071
	0,404
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	14.02.2019

	75
	ул. Лейтенанта Бойко
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-071
	0,655
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	
	
	
	
	0,66
	
	МУ
	
	

	76
	ул. Женевского
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-072
	0,734
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	77
	ул. Подмосковная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-073
	0,699
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	78
	проезд 1-й Дмитровский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-074
	0,138
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	21.01.2026

	79
	ул. Дачная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-075
	0,339
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	80
	ул. Трудовая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-076
	0,843
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	81
	ул. Ольховая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-077
	0,518
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	82
	ул. Фабричная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-078
	0,481
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	83
	ул. Заречная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-079
	0,438
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	84
	мкр. Восточный, 3-й проезд
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-080
	0,183
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	85
	ул. Липовая (нечетная сторона уч.1)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-081
	0,35
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	86
	ул. Липовая (нечетная сторона уч.2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-081
	0,391
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	87
	ул. Липовая (четная сторона уч.2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-081
	0,091
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	88
	ул. Липовая (четная сторона)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-081
	0,754
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	89
	ул. Спортивная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-082
	0,905
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	90
	ул. Средняя
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-083
	0,484
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	91
	мкр. Луговая, ул. Большая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-084
	1,029
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	92
	ул. Некрасова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-085
	0,468
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	93
	ул. Чапаева (уч. №1)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-086
	0,34
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	94
	ул. Чапаева (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-086
	0,103
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	15.09.2022

	95
	ул. Циолковского
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-087
	0,437
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	96
	мкр. Луговая, ул. Горького
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-088
	1,368
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	97
	мкр. Восточный, ул. Коммунистическая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-089
	1,232
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	98
	мкр. Восточный, ул. Коммунистическая (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-089
	0,081
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	21.01.2026

	99
	ул. Озерная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-090
	1,26
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	100
	ул. Первая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-091
	0,34
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	101
	ул. 40 лет Октября
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-092
	0,633
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	
	
	
	
	0,62
	
	МУ
	
	

	102
	ул. Жуковского
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-093
	0,308
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	103
	мкр. Луговая, пер. Школьный
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-094
	0,523
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	104
	пер. 3-й Офицерский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-095
	0,121
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	105
	ул. Индустриальная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-096
	0,767
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	106
	ул. 1-я Пионерская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-097
	0,338
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	107
	ул. Степная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-098
	0,32
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	07.09.2019

	108
	ул. Центральная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-099
	0,35
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	109
	ул. Борисова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-100
	0,728
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	110
	ул. Краснополянская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-101
	0,66
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	111
	ул. Фестивальная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-102
	0,274
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	112
	ул. Комиссара Агапова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-103
	0,408
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	113
	ул. Гагарина
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-104
	1,087
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	114
	мкр. Красная Поляна, ул. Октябрьская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-105
	0,21
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	18.11.2020

	115
	ул. Чехова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-106
	0,763
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	116
	пер. Вознесенский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-107
	0,192
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	117
	ул.Чехова до МБОУ ДОД "ДШИ"
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-108
	0,246
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	118
	ул. Юбилейная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-109
	0,337
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	119
	ул. Пушкина
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-110
	0,343
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	120
	мкр. Красная Поляна, ул. Зеленая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-111
	0,633
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	121
	мкр. Луговая, пер. Трансформаторный
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-112
	0,482
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	122
	мкр. Восточный, ул. Малая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-113
	0,226
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	123
	ул. Декабристов
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-114
	0,462
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	124
	ул. Московская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-115
	0,223
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	125
	ул. Запрудная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-116
	0,188
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	22.01.2026

	126
	ул. Запрудная (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-116
	0,237
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	22.01.2026

	127
	ул. Калинина
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-117
	0,699
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	128
	ул. Нестериха
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-118
	0,51
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	129
	ул. Речная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-119
	0,367
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	130
	ул. Цветочная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-120
	0,7
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	131
	мкр. Луговая, ул. Верхняя
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-121
	0,478
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	132
	ул. Рабочая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-122
	0,721
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	133
	ул. Лермонтова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-125
	0,337
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	134
	мкр. Луговая, ул. Пролетарская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-126
	1,073
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	135
	ул. Школьная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-127
	0,147
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	136
	ул. 2-я Пионерская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-128
	0,33
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	137
	Первомайская ул. (мкр. Красная Поляна)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-129
	0,355
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	138
	проезд ул. Ленина-ул. Крупской
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-130
	0,317
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	139
	ул. Молодежная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-131
	0,078
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	140
	пер. Преображенский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-132
	0,18
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	141
	мкр. Луговая, ул. Авиационная (уч. №1)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-133
	0,232
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	142
	мкр. Луговая, ул. Авиационная (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-133
	0,144
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	143
	ул. Геологов
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-134
	1,147
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	144
	ул. Победы
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-135
	1,097
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	145
	ул. Западная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-136
	0,609
	IV
	УДМЗ 
	Лобня ГО
	01.01.2000

	146
	ул. Маяковского
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-137
	0,258
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	02.02.2026

	147
	пер. Добров (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-138
	0,082
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	148
	пер. Добров (уч. №1)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-138
	0,234
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	149
	мкр. Красная Поляна, ул. Парковая (уч. №1)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-139
	0,524
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	150
	мкр. Красная Поляна, ул. Парковая (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-139
	0,089
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	23.01.2026

	151
	ул. Киово-Спасская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-140
	1,181
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	23.07.2019

	152
	ул. Садовая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-141
	0,308
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	153
	ул. Киово к птицефабрике
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-142
	0,168
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	154
	ул. Крупской
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-143
	0,588
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	155
	ул. 9 Мая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-144
	0,382
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	156
	проезд ул. Ленина - ул. Мирная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-145
	0,267
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	157
	ул. Офицерская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-146
	0,342
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	158
	ул. Пионерская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-147
	0,302
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.12.2024

	159
	мкр. Луговая, ул. Высокая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-148
	0,271
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	160
	проезд Шадунца
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-149
	0,504
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.11.2018

	161
	ул. Павлика Морозова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-150
	0,293
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	162
	ул. Юности
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-151
	0,356
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	24.07.2019

	163
	пер. 1-й Речной
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-152
	0,068
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	164
	мкр. Луговая, ул. Победы
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-153
	0,97
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	165
	ул. Партизанская (уч. №1)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-154
	0,302
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	166
	ул. Партизанская (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-154
	0,242
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	167
	ул. Партизанская (уч. №3)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-154
	0,279
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	168
	мкр. Луговая, ул. Школьная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-155
	0,318
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	169
	ул. Мирная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-156
	1,05
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	170
	ул. Оборонная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-157
	0,376
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	171
	дорога к Автодрому
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-158
	0,407
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	13.05.2021

	172
	мкр. Красная Поляна, ул. Малая Набережная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-159
	0,151
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	173
	ул. Солнечная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-160
	0,625
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	05.04.2021

	174
	ул Солнечная (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-160
	0,22
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	25.07.2022

	175
	ул. Красная поляна к гостинице МОНА Малая Краснополянская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-161
	0,483
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	176
	мкр. Луговая, ул. Лесная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-162
	0,281
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	13.12.2024

	177
	мкр. Луговая, ул. Лесная (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-162
	0,24
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	178
	мкр. Луговая, ул. Луговая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-163
	0,881
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	179
	мкр. Луговая, ул. Парковая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-164
	0,334
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.12.2024

	180
	мкр. Луговая, ул. Парковая (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-164
	0,162
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	181
	мкр. Луговая, ул. Восточная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-165
	0,698
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.12.2024

	182
	мкр. Луговая, ул. Дмитровская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-166
	0,333
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.12.2024

	183
	мкр. Луговая, ул. Колхозная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-167
	0,463
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	184
	мкр. Луговая, ул. Кольцевая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-168
	0,875
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	185
	мкр. Луговая, ул. Кооперативная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-169
	0,706
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	10.12.2024

	186
	мкр. Луговая, ул. Отрадная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-170
	0,494
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.12.2024

	187
	мкр. Луговая, ул. Октябрьская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-171
	0,702
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	188
	мкр. Луговая, ул. Панфилова
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-172
	1,46
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	189
	мкр. Луговая, ул. Первомайская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-173
	0,715
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	13.12.2024

	190
	мкр. Луговая, ул. Пушкина
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-174
	0,552
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	13.12.2024

	191
	мкр. Луговая, ул. Садовая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-175
	0,272
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	192
	мкр. Луговая, ул. Северная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-176
	0,992
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	19.12.2024

	193
	мкр. Луговая, пер. Коммунальный
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-177
	0,356
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	18.11.2020

	194
	мкр. Луговая, пер. Пионерский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-178
	0,2
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	195
	мкр. Луговая, пер. Пионерский (уч. №2)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-178
	0,29
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	196
	мкр. Луговая, пер. Плетёный
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-179
	0,202
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	13.12.2024

	197
	мкр. Луговая, пер. Станционный
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-180
	0,32
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	198
	мкр. Луговая, пер. Офицерский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-181
	0,212
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	199
	мкр. Луговая, пер. Флотский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-182
	0,241
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	200
	мкр. Луговая, пер. 1-й Центральный
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-183
	0,47
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	201
	мкр. Луговая, пер. Дачный
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-184
	0,226
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	202
	мкр. Восточный, Проезд вдоль кладбища Киово
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-185
	1,16
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	203
	мкр. Восточный, ул. Киово-Парковая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-186
	0,274
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	204
	мкр. Восточный, пер. ул. Советская - ул. Брянско-Пролетарской Дивизии
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-187
	0,26
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	205
	мкр. Восточный, проезд от ул. Офицерская - ул. Дербеневская
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-188
	0,205
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	206
	мкр. Восточный, ул.  Локомотивная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-189
	0,3
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	207
	мкр. Восточный, пер. Киовский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-190
	0,329
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	208
	мкр. Восточный, проезд вдоль д.8, 9 по ул. Железнодорожная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-191
	0,139
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	209
	от ул. Киово к домам №№ 78, 82, 84, 84А, 84Б
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-192
	0,15
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	210
	Дмитровский проезд
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-193
	0,324
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	211
	ул. 9-й Квартал
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-194
	0,14
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	212
	мкр. Красная Поляна, ул. Лесная
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-196
	0,211
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	213
	мкр. Красная Поляна, ул. Лесная (уч. №1)
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-197
	0,136
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	214
	мкр. Красная Поляна, пер. Краснопольский
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-198
	0,187
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	215
	ул. Пионерская, участок 2
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-199
	0,149
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	216
	ул. Ясеневая
	г. Лобня
	46-440 ОП МГ Л-200
	0,188
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	26.01.2026

	217
	ул. Чайковского (мкрн. Депо) уч. 1
	г. Лобня
	46 152 ОП МГ 009604
	0,17
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	17.12.2024

	218
	ул. Чайковского (мкрн. Депо) уч.2
	г. Лобня
	46 152 ОП МГ 014610
	0,26
	IV
	УДМЗ
	Лобня ГО
	17.06.2025

	219
	Тихая ул. (мкр. Центральный)
	г. Лобня
	Н152.009322
	0,244
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	220
	Фрунзе ул. (мкр. Луговая)
	г. Лобня
	Н152.009407
	1,244
	IV
	МУ
	Лобня ГО
	01.01.2000

	221
	7й проезд (мкр. Красная Поляна)
	г. Лобня
	Н152.009545
	0,165
	V
	УДМЗ
	Лобня ГО
	25.07.2022

	222
	Еловый пр-зд к СНТ «Рябинка», «Ветеран», 'Красная поляна' (мкр. Лунёво)
	г. Лобня
	1473379
	0,05
	 
	УДМЗ
	Химки ГО
	 

	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, в том числе:
	109,175
	
	
	
	

	- автомобильных дорог городского округа балансодержатель го Лобня
	3,355
	
	
	
	

	- улично-дорожной сети балансодержатель го Лобня, го Химки, в том числе:
	105,82
	
	
	
	

	магистральной
	7,37
	
	
	
	


Примечание: *В соответствии с Системой контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры https://skpdi.mosreg.ru/.  

**Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: магистральная сеть МУ - магистральная улица общегородского значения, районного значения, УДМЗ - улицы и дороги местные, улицы в жилой застройке, проезды.

Кроме того, подъезды к населенным пунктам, садоводческим товариществам, объектам жилого, общественно-делового, производственного, агропромышленного и рекреационного назначения и транспортное обслуживание территорий населенных пунктов (УДС) городского округа осуществляют автомобильные дороги местного значения, отсутствующие в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ)
.
Таблица 3.5.2.1.3.
	№ п.п.
	Наименование автомобильной дороги
	Адрес
	РГН*
	Протяженность по оси, км
	Категория по ГОСТ*
	Категория**
	Балансодержатель
	Дата ввода в эксплуатацию

	Автомобильные дороги местного значения,

балансодержатель отсутствует

	1
	Подъезд к СНТ Нива (1-я ул.)
	г.о. Лобня
	нет данных учета, ОКС 50:41:0000000:44816
	1,38
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	2
	Подъезд к СНТ "Дерябино"
	г.о. Лобня
	нет данных учета
	0,03
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	3
	Подъезд к СНТ "Колос"
	г.о. Лобня
	нет данных учета
	0,03
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	4
	Подъезд к промбазе
	г.о. Лобня
	нет данных учета
	0,13
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	5
	Подъезд к очистным соорущениям
	г.о. Лобня
	нет данных учета
	0,55
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	6
	Подъезд к артезианской скважины №1462 с надземным павильоном
	г.о. Лобня
	нет данных учета
	0,32
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	7
	подъезд к объектам социального назначения (физической культуры и спорта)
	г.о. Лобня
	нет данных учета
	0,34
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	8
	подъезд к объектам социального назначения (дошкольное, начальное и среднее общее образование)
	г.о. Лобня
	нет данных учета
	0,06
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	9
	Подъезд к г. Лобня д. 14
	г.о. Лобня
	нет данных учета
	0,12
	н/д
	–
	н/д
	н/д

	Улично-дорожная сеть местного значения,

балансодержатель отсутствует

	1
	ул. Дорожная
	г. Лобня
	нет данных учета
	0,21
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	2
	пр-д Дорожный
	г. Лобня
	нет данных учета
	0,31
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	3
	ул. Жирохова
	г. Лобня
	нет данных учета
	0,25
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	4
	пр-д Речной
	г. Лобня
	нет данных учета
	0,25
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	5
	пр-д к комплексу по производству вибропрессованной продукции
	г. Лобня
	нет данных учета
	0,34
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	6
	ул. Светлая
	г. Лобня
	нет данных учета
	0,11
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	7
	проезд к ВЗУ "Красная Поляна" - /новая/ скважина №3
	г. Лобня
	нет данных учета
	0,09
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	8
	ул. Взлетная
	г. Лобня, ЖК Лобня-Сити
	нет данных учета
	0,56
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	9
	ул. Чкалова
	г. Лобня, мкр. Букино
	нет данных учета
	0,34
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	10
	ул. Чкалова
	г. Лобня, мкр. Букино
	нет данных учета
	0,35
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	11
	ул. Заречная
	г. Лобня, мкр. Букино
	нет данных учета, ОКС 50:41:0020615:397
	0,08
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	12
	пр-д Свободный
	г. Лобня, мкр. Восточный
	нет данных учета
	0,25
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	13
	проезд
	г. Лобня, мкр. Восточный
	нет данных учета
	0,13
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	14
	проезд
	г. Лобня, мкр. Восточный
	нет данных учета
	0,1
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	15
	туп. Партизанский
	г. Лобня, мкр. Восточный
	нет данных учета
	0,11
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	16
	проезд к очистным сооружениям
	г. Лобня, мкр. Восточный
	нет данных учета
	1,16
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	17
	пр-д к территории Промышленный Парк Реал-Север (ул. Комиссара Агапова)
	г. Лобня, мкр. Восточный
	нет данных учета
	0,28
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	18
	ул. Хутор Горки Киовские
	г. Лобня, мкр. Депо
	нет данных учета
	0,61
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	19
	ул. Чайковского
	г. Лобня, мкр. Депо
	нет данных учета, ОКС 50:41:0020202:635
	0,51
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	20
	ул. Взлетная
	г. Лобня, мкр. Катюшки
	нет данных учета
	0,09
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	21
	ул. Взлетная
	г. Лобня, мкр. Катюшки
	нет данных учета
	0,14
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	22
	ул. Юности
	г. Лобня, мкр. Катюшки-2
	нет данных учета
	0,34
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	23
	ул. Горка
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	нет данных учета
	0,12
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	24
	ул. Текстильная
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	нет данных учета, ОКС 50:41:0030310:2436
	0,24
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	25
	пр-д Краснополянский
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	нет данных учета
	0,45
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	26
	ул. Горка
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	нет данных учета
	0,1
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	27
	ул. Горка
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	нет данных учета
	0,11
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	28
	ул. Речная
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	нет данных учета, ОКС 50:41:0000000:44514
	0,16
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	29
	ул. Текстильная
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	нет данных учета, ОКС 50:41:0030310:2436
	0,02
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	30
	ул. Текстильная
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	нет данных учета, ОКС 50:41:0030310:2436
	0,2
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	31
	ул. Маяковского
	г. Лобня, мкр. Центральный
	нет данных учета, ОКС 50:41:0000000:46560
	0,3
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	32
	ул. Катюшки
	г. Лобня, мкр. Центральный
	нет данных учета
	0,07
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	33
	ул. Космонавтов
	г. Лобня, мкр. Южный
	нет данных учета
	0,13
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	34
	ул. Оленьи Пруды
	г. Лобня, СНТ Лесная Поляна
	нет данных учета
	0,51
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	35
	ул. Охотничья
	г. Лобня, СНТ Лесная Поляна
	нет данных учета
	1,12
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	36
	ул. Лесная
	г. Лобня, СНТ Лесная Поляна
	нет данных учета
	0,18
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	37
	ул. Охотничья
	г. Лобня, СНТ Лесная Поляна
	нет данных учета
	0,12
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	38
	ул. Лесная
	г. Лобня, СНТ Лесная Поляна
	нет данных учета
	0,03
	н/д
	УДМЗ
	н/д
	н/д

	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, в том числе:
	13,43
	
	
	
	

	- автомобильных дорог городского округа балансодержатель отсутствует (нет данных учета)
	2,96
	
	
	
	

	- улично-дорожной сети балансодержатель отсутствует (нет данных учета), в том числе:
	10,47
	
	
	
	

	магистральной
	0,0
	
	
	
	


Примечание: нет данных учета- отсутствует балансодержатель

*В соответствии с Системой контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры https://skpdi.mosreg.ru/.

**В соответствии Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: магистральная сеть МУ - магистральная улица общегородского, районного значения. УДМЗ - улицы и дороги местные, улицы в жилой застройке, проезды. 
В соответствии с данными Национальной системы пространственных данных (https://nspd.gov.ru) территорию городского округа и населенных пунктов обслуживают автомобильные дороги, находящиеся в частной собственности (земельные участки и (или) объекты капитального строительства. 

Протяженность улично-дорожной сети г. Лобня, СНТ Птичка (ЗУ 50:12:0050305:391) с частной формой собственности, составляет порядка – 1,06 км.

Ограничением использования территории городского округаот автомобильных дорог, являются полоса отвода автомобильной дороги и придорожная полоса. 

На автомобильных дорогах, не имеющих кадастровых участков под размещение линейного объекта, приняты полосы отвода в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог»:

для автомобильных дорог I категории – 65,0-72,0-81,0м;

для автомобильных дорог II категории – 49,0 м;

для автомобильных дорог III категории – 46,0 м;

для автомобильных дорог IV категории – 35,0 м;

для автомобильных дорог V категории – 33,0 м.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог, с учетом перспектив их развития, ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

– 100 метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;
– 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

– 50 метров – для автомобильных дорог третьей.

Придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значения. А-104 "Москва-Дмитров-Дубна" на участке км 23+500 - км 46+300 - ЗОУИТ50:00-6.138. частично расположена в границах городского округа Лобня.

В границах придорожных полос автомобильных дорог строительство и реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Инженерные сооружения

На автомобильных дорогах городского округа Лобня в местах пресечений с автомобильными дорогами и водными объектами организованы инженерные транспортные сооружения. Данные по инженерным транспортным сооружениям представлены в таблице 3.5.2.1.3.
Таблица 3.5.2.1.3.

	Вид транспортного инженерного сооружения
	Автомобильная дорога
	Пересечение
	Местоположение

	Регионального значения

	Путепровод
	А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни)
	Савеловское направление МЖД
	г. Лобня

	Путепровод
	А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни)
	«Хлебниково - Рогачево» - Луговая
	г. Лобня

	Транспортная развязка

В стадии строительства
	А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни)
	Хлебниково-Рогачево
	г. Лобня


Анализ существующей сети автомобильных дорог общего показал:

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Московской области. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в среднем по 1% в год, данные Росстата), что требует планирования дополнительных мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети.

Растущее количество легковых автомобилей, а также плохое состояние дорожного покрытия, сказывается на большой загрузке городских улиц транзитным транспортом.

Диспропорция роста перевозок к объемам финансирования дорожного хозяйства привели к ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к ухудшению дорожных условий.

Несовершенство дорожной сети, а также отставание ее развития от темпов автомобилизации, сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики, ухудшает культурно-бытовые связи, уменьшает мобильность передвижения трудовых.

Проектные предложения

Одним из условий, обеспечивающих развитие отдельно взятых муниципальных образований и пространственные преобразования на территории Московской области в целом, является опережающее развитие транспортной инфраструктуры.

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную сетевую структуру планируется осуществлять за счёт создания трёхуровневой структуры, с чётким разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Опорную сеть городского округа Лобня составят второй и третий уровни сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой (внешние связи) структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения.

Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчётную скорость движения 80 – 120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях.

Второй уровень (внутримуниципальные связи) сетевой структуры формируют регионального и местного значения, которые обеспечат комфортную транспортную связь между автомобильными дорогами первого уровня, между населёнными пунктами и между селитебными территориями в населенных пунктах (магистральные, главные улицы).

Третий, нижний, уровень сетевой структуры, формируют обычные автомобильные дороги регионального и местного значения, обеспечивающие подъезды к отдельным населенным и связность территорий самих населенных пунктов (жилые улицы).

В генеральном плане городского округа, на основе анализа сети автомобильных дорог общего пользования и градостроительных проектных предложений, выявлено, что для обеспечения нормативной плотности сети автомобильных дорог мероприятий по ее развитию не требуется.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», показатель плотности сети дорог общего пользования городского округа Лобня входящего Долгопрудненско-Химкинско-Красногорскую устойчивую систему расселения, должен быть не менее 0,37 км/км².

Таблица 3.5.2.1.4

	Нормативная плотность сети автомобильных дорог для городского округа, км/км².
	Площадь муниципального образования, км²
	Существующее положение
	Потребность

	
	
	Протяженность, км.
	Плотность, км/км².
	Протяженность, км.
	Плотность, км/км².

	не менее 0,37
	31,56
	22,29
	0,71
	отсутствует
	отсутствует


В генеральном плане городского округа мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального значения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области.
Для выявления необходимости организации дополнительных транспортных связей, строительства обходов населённых пунктов, определения ширины проезжей части (количества полос движения) дорог и улиц, необходимых для пропуска перспективного потока автомобильного транспорта, произведён расчёт перспективной интенсивности движения с учётом планируемого развития автомобильных дорог, расчётной численности населения и размещения новых объектов жилого, общественно-делового, производственного, агропромышленного и рекреационного назначения на его территории городского округа.

Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий объектов транспортной инфраструктуры.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, планируемых к строительству и реконструкции по параметрам, которые позволят пропустить перспективный поток автомобильного транспорта, представлен в таблице 3.5.2.1.5.

Объекты федерального и регионального значения в генеральном плане отображаются с учетом утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации и Московской области, в целях обеспечения информационной целостности документа и утверждению в составе данного документа не подлежат.

Таблица 3.5.2.1.5.

	Планируемые характеристики реконструируемых участков и участков строительства обычных автомобильных дорог регионального значения

	Номер участка
	Наименование автомобильной дороги/участка
	Наименование муниципального образования
	Показатели

	
	
	
	Строительство(С)
/Реконструкция (Р)
	Длина участка, км
	Категория
	Число полос движения, шт.
	Ширина полосы отвода, м
	Зоны планируемого размещения линейного объекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ширина
, м
	Площадь
, га

	32008202
	Хлебниково – Рогачево
	Городской округ Лобня
	Р
	2,0
	I
	4
	65
	100
	19,7

	42008201
	Хлебниково – Рогачево
	Городской округ Лобня
	Р
	1,9
	МУ
	4
	-
	40
	7,6

	32010001*
	А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Хлебниково – Рогачево» (северный обход г. Лобни)
	Городской округ Лобня
	С
	1,3
	I
	6
	72
	130
	16,9

	42015102*
	Подъезд к г. Лобня
	Городской округ Лобня
	С
	1,1
	МУ
	4
	-
	40
	4,2

	42016303*
	Хлебниково – Рогачево – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2»
	Городской округ Лобня
	С
	0,8
	МУ
	4
	-
	60
	4,8

	42016304
	Хлебниково – Рогачево – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2»
	Городской округ Лобня
	С
	2,8
	МУ
	4
	-
	100
	27,8

	42172501*
	Лобня – аэропорт Шереметьево
	Городской округ Лобня
	Р
	4,3
	МУ
	4
	-
	80
	34,6

	32172504
	Лобня – аэропорт Шереметьево (новое направление)
	Городской округ Лобня
	С
	0,4
	I
	6
	72
	100
	4,0

	42172601
	г. Лобня, ул. Аэропортовская
	Городской округ Лобня
	Р
	1,4
	МУ
	4
	-
	40
	5,4

	42172701
	г. Лобня, ул. Ленина
	Городской округ Лобня
	Р
	1,1
	МУ
	4
	-
	80
	8,7

	42185701
	Красная Поляна – Текстильная
	Городской округ Лобня
	Р
	2,3
	МУ
	4
	-
	40
	9,2

	42191001
	«Хлебниково – Рогачево» – Красная поляна
	Городской округ Лобня
	Р
	2,1
	МУ
	4
	-
	40
	8,3

	32198401
	Северный подъезд к г. Лобня
	Городской округ Лобня
	С
	1,8
	III
	2
	46
	100
	18,3

	42220501
	г. Лобня, ул. Ленина – ул. Калинина
	Городской округ Лобня
	С
	1,0
	МУ
	4
	-
	50
	5,0

	42229401
	ул. Ленина – ул. Катюшки – «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2»
	Городской округ Лобня
	С
	0,2
	МУ
	4
	-
	25
	0,6

	42229403
	ул. Ленина – ул. Катюшки – «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2»
	Городской округ Лобня
	Р
	1,0
	МУ
	2
	-
	25
	2,5

	Протяженность автомобильных дорог регионального, значения планируемых к реконструкции, в том числе: 
	Р
	16,1
	
	
	
	
	

	- автомобильные дороги
	
	2,0
	
	
	
	
	

	- улично-дорожная сеть
	
	14,1
	
	
	
	
	

	Протяженность автомобильных дорог регионального, значения планируемых к строительству, в том числе: 
	С
	9,4
	
	
	
	
	

	- автомобильные дороги
	
	3,5
	
	
	
	
	

	- улично-дорожная сеть
	
	5,9
	
	
	
	
	


Примечание: МУ - магистральные улицы 

* мероприятия по строительству и реконструкции включены в Государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы (первоочередные).
В рамках мероприятия СТП ТО МО по развитию сети автомобильных дорог регионального значения городском округе Лобня Московской области разработаны и утверждены:

321725030, 32172504, 42172501, 42008201, 42172701). Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2023 № 1279-ПП Изменения в документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги «Лобня - аэропорт Шереметьево»;

42016303) Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 06.07.2023 № 29РВ-356 Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» в городских округах Мытищи и Лобня на участке от границы городского округа Химки до а/д Лобня- аэропорт Шэреметьево;

42016304) Постановлением Правительства Московской области от 07.11.2018 № 804/38 утв Проект планировки территории для строительства автомобильной дороги "Хлебниково-Рогачево"-"Шереметьево-1-Шереметьево-2" в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области;

42172601, 42191001) Распоряжением Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области от 05.09.2025 № 33РВ-931 Изменения в проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» – Красная поляна на участке от автомобильной дороги Красная Поляна – Текстильная до автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни) в городе Лобне Московской области;
32008202, 32010001) Постановлением Правительства Московской области от 03.04.2023 № 172-ПП Проект планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни);

42008201) Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 28.07.2022 № 27РВ-350 Документация по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги Хлебниково – Рогачево в Дмитровском городском округе, городском округе Лобня Московской области;

32198401) Постановлением Правительства Московской области от 24.08.2021 № 724/28 Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области.

Полоса отвода планируемых к реконструкции и строительству автомобильных дорог, как и существующих, принята в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», приложение № 18 «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог». 

Мероприятия по строительству, реконструкции и переустройству автомобильных дорог местного значения, предусмотренных в планировочных решениях проектов планировки линейных объектов регионального значения, утвержденных Правительством Московской области и Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области, приведены в таблице 3.5.2.1.6.
Мероприятия местного значения приведенны для целостности отображения планировных решений утвержденных проетов планировок и не являются предметом утверждения в генеральном плане.

Таблица 3.5.2.1.6.
	Мероприятия по строительству, реконструкции и переустройству автомобильных дорог местного значения, предусмотренных в планировочных решениях проектов планировки линейных объектов регионального значения, утвержденных Правительством Московской области и Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области

	№ мероприятия
	Наименование автомобильной дороги
	Местоположение
	Мероприятие
	Протяженность, км
	Категория

	Автомобильные дороги местного значения

(Улично-дорожная сеть) 

	утв. Постановлением Правительства МО от 05.08.2022 № 812/26 Изменения в проект планировки территории для строительства автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области

	1ппт
	разворотная петля на ул. Гагарина
	г. Лобня
	Строительство
	0,51
	МУ

	2ппт
	съезд на ул. Гагарина
	г. Лобня
	Строительство
	0,21
	МУ

	3ппт
	ул. Борисова
	г. Лобня, мкр. Центральный
	Ликвидация участка автомобильной дороги (РГН:46-440 ОП МГ Л-100)
	0,26
	УДМЗ

	утв. Постановлением Правительства Московской области от 07.11.2018 № 804/38 Проект планировки территории для строительства автомобильной дороги "Хлебниково-Рогачево"-"Шереметьево-1-Шереметьево-2" в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области

	4ппт
	проектируемый проезд 1
	г. Лобня
	Строительство
	0,04
	УДМЗ

	утв. Постановлением Правительства Московской области от 24.08.2021 № 724/28 Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области

	5ппт
	ул. Лесная
	г. Лобня, СНТ Лесная Поляна
	Ликвидация участка автомобильной дороги (безхоз)
	0,03
	УДМЗ

	6ппт
	ул. Локомотивная
	г. Лобня, мкр. Восточный
	Ликвидация участка автомобильной дороги (РГН:46-440 ОП МГ Л-189)
	0,04
	УДМЗ

	утв. Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 06.07.2023№ 29РВ-356 Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» в городских округах Мытищи и Лобня на участке от границы городского округа Химки до а/д Лобня- аэропорт Шэреметьево

	7ппт
	ул. Победы
	г. Лобня, мкр. Центральный
	Строительство
	0,16
	МУ

	8ппт
	проезд ул. Ленина - ул. Мирная
	г. Лобня, мкр. Центральный
	Ликвидация участка автомобильной дороги (РГН:46-440 ОП МГ Л-145, ОКС 50:41:0020506:37)
	0,27
	УДМЗ

	9ппт
	ул. Победы
	г. Лобня, мкр. Центральный
	Ликвидация участка автомобильной дороги (РГН:46-440 ОП МГ Л-135)
	0,24
	УДМЗ

	утв. Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2023№ 1279-ПП Изменения в документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги «Лобня - аэропорт Шереметьево»

	10ппт
	ул. Юности
	г. Лобня, мкр. Катюшки
	Ликвидация участка автомобильной дороги (РГН:46-440 ОП МГ Л-151)
	0,02
	УДМЗ


Примечание: **Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*МУ - магистральные улицы общегородского и районного значения, УДМЗ - улицы и дороги местного значения, местные улицы, местные дороги, проезды.

Инженерные сооружения

В Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, на пересечениях автомагистралей и скоростных автомобильных дорог с автомобильными дорогами всех категорий планируется организация транспортных развязок в разных уровнях, либо путепроводов. В остальных случаях мероприятия по организации пересечений определяются по результатам технико-экономических обоснований.

Транспортные развязки и путепроводы являются элементом автомобильной дороги и поэтому их проекты разрабатываются в составе документации по автомобильным дорогам.

Для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта, а также увеличения пропускной способности автомобильных дорог в Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области предусмотрены мероприятия по организации строительства путепроводов на пересечениях автомобильных и железных дорог. На планируемых и реконструируемых автомобильных дорогах путепроводы через железнодорожные пути являются обязательными элементами автомобильной дороги. Местоположения путепроводов по существующим автомобильным дорогам предусматриваются с учетом градостроительной ситуации на основе технико-экономического обоснования. При отсутствии возможности устройства путепровода на месте существующего железнодорожного переезда его местоположение может быть изменено вместе с участком автомобильной дороги или улицы.

Транспортные развязки и путепроводы являются элементом автомобильной дороги и поэтому их проекты разрабатываются в составе документации по автомобильным дорогам.

Перечень с планируемыми характеристиками транспортных развязок на пересечениях автомобильных дорог регионального значения приведен в Ошибка! Источник ссылки не найден.7
.

Таблица 3.5.2.1.7.
	Планируемые характеристики транспортных развязок регионального значения

	Номер транспортной развязки 
	Наименование пересекаемых автомобильных дорог
	Наименование муниципального образования
	Строительство (С)/ 

	2016
	Хлебниково - Рогачево
	А-104 "Москва – Дмитров – Дубна" – "Хлебниково – Рогачево" (северный обход г. Лобни)
	Городской округ Лобня
	С


Примечание: 2016) Постановление Правительства Московской области от 03.04.2023№ 172-ПП «О внесении изменений в ППТ для размещения линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» – «Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни)» в стадии реализации.
Перечень путепроводов, предусмотренных на месте существующих переездов на автомобильных дорогах регионального значения приведен в Ошибка! Источник ссылки не найден.8
.

Таблица 3.5.2.1.8.
	Планируемые характеристики путепроводов, предусмотренных на месте существующих переездов на автомобильных дорогах регионального значения

	Номер
	Наименование железнодорожного направвления
	Наименование автомобильной дороги
	Наименование муниципального образования
	Площадь зоны планируемого размещения объектов автомобильного транспорта, га

	22051
	Савеловское направление МЖД
(Железнодорожный путь не общего пользования)
	Лобня – аэропорт Шереметьево
	Городской округ Лобня
	11,2


Примечание: 22051) Постановление Правительства Московской области от 21.12.2023№ 1279-ПП «О внесении изменений в документацию по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги «Лобня - аэропорт Шереметьево».
При отсутствии возможности устройства путепровода на месте существующего железнодорожного переезда по градостроительной ситуации его местоположение может быть изменено вместе с участком автомобильной дороги или улицы.

В генеральном плане городского округа приведены сведения по развитию объектов транспортной инфраструктуры регионального значения в соответствии с утвержденными планировочными решениями проектов планировки территории. 

Перечень искусственных сооружений в соответствии планировочным решениям утвержденных проектов планировок линейных объектов регионального значения приведен в таблице 3.5.2.1.9.

Таблица 3.5.2.1.9.
	Планируемые характеристики искусственных транспортных сооружений регионального значения, утвержденных Правительством Московской области и Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области

	№ мероприятия
	Наименование
	Наименование пересекаемых объектов
	Строительство (С
	Утвержденная проектная документация

	01
	Путепровод
	Хлебниково – Рогачево – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2»
	Железнодорожные пути необщего пользования
	С
	утв. Постановлением Правительства МО от 05.08.2022 № 812/26 Изменения в проект планировки территории для строительства автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 – Шереметьево-2» в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области

	02
	Саморегулируемое пересечение в одном уровне
	г. Лобня, Северный подъезд к г. Лобня
	"Хлебниково - Рогачево" - ст. Лобня, Хлебниково - Рогачево
	С
	Утв. Постановлением Правительства Московской области от 24.08.2021 № 724/28 Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области


В Государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы приведены сведения по мероприятиям по развитию автомобильных дорог регионального значения на территории городского округа Лобня, см таблицу 3.5.2.1.10.

Таблица 3.5.2.1.10.

	6.4.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 подпрограммы 2 "Дороги Подмосковья"

	№

п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов

	75
	Реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна - Текстильная в городском округе Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2024 - 31.12.2024

	151
	Строительство магистральной улицы Подъезд к г. Лобня в городском округе Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2026 - 31.12.2026

	214
	Реконструкция улицы Аэропортовская в г. Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2028 - 31.12.2028

	228
	Строительство магистральной улицы Подъезд к г. Лобня в городском округе Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2029 - 31.12.2029

	229
	Строительство магистральной улицы г. Лобня, ул. Ленина - ул. Калинина в городском округе Химки Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2029 - 31.12.2029

	6.4.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.04 подпрограммы 2 "Дороги Подмосковья"

	85
	Реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна - Текстильная в городском округе Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2024 - 31.12.2024

	167
	Строительство магистральной улицы Подъезд к г. Лобня в городском округе Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2026 - 31.12.2026

	229
	Реконструкция улицы Аэропортовская в г. Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2028 - 31.12.2028

	248
	Строительство магистральной улицы Подъезд к г. Лобня в городском округе Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2029 - 31.12.2029

	249
	Строительство магистральной улицы г. Лобня, ул. Ленина - ул. Калинина в городском округе Химки Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2029 - 31.12.2029

	6.4.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.05 подпрограммы 2 "Дороги Подмосковья"

	166
	Реконструкция улицы Аэропортовская в г. Лобня Московской области
	городской округ Лобня Московской области
	Подготовка документации по планировке территории
	01.01.2028 - 31.12.2028

	6.4.6. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.10 подпрограммы "Дороги Подмосковья

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Мощность / прирост мощности объекта дорожного хозяйства
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов

	30
	Строительство автомобильной дороги "Хлебниково - Рогачево" - "Шереметьево-1 - Шереметьево-2" в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области. Этап 1
	0,46164
	Городской округ Химки, городской округ Мытищи, городской округ Лобня
	Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
	23.06.2021 - 27.12.2025

	58
	Реконструкция автомобильной дороги Шереметьево-1 - Шереметьево-2 (Старошереметьевское шоссе) (2 этап). Строительство кольцевого пересечения Старошереметьевского шоссе, автомобильной дороги "г. Лобня - аэропорт "Шереметьево", Шереметьевское шоссе
	5,15100
	городской округ Лобня
	Реконструкция (в том числе: проектные и изыскательские работы)
	14.06.2017 - 30.03.2026

	67
	Реконструкция автомобильной дороги "Лобня - аэропорт Шереметьево"
	6,03331
	городской округ Лобня
	Реконструкция (в том числе: проектные и изыскательские работы)
	03.08.2018 - 31.12.2028

	120
	Строительство автомобильной дороги "Хлебниково - Рогачево" - "Шереметьево-1 - Шереметьево-2" в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области. Этап 2
	1,0
	городской округ Лобня
	Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
	07.02.2024 - 04.04.2026

	123
	Строительство автомобильной дороги "Хлебниково - Рогачево" - "Шереметьево-1 - Шереметьево-2" в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области. Этап 3
	0,120
	городской округ Лобня
	Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
	01.06.2024 - 20.12.2025

	130
	Строительство автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области
	1,2868
	городской округ Лобня
	Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
	03.12.2024 - 27.12.2026

	6.4.7. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием R1.01 подпрограммы 2 "Дороги Подмосковья"

	1
	Строительство автомобильной дороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" - "Рогачевское шоссе" (Северный обход г. Лобни)
	
	городской округ Лобня
	Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
	28.05.2019 - 31.12.2025


Для обеспечения транспортного обслуживания территории городского округа, организации подъездов к объектам жилого, общественно-делового, производственного, агропромышленного и рекреационного назначения, планируемых к развитию, а также пропуска перспективного потока автомобильного транспорта необходимо развитие сети автомобильных дорог местного значения. Развитие сети автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения необходимо планировать с учетом развития сети автомобильных дорог регионального значения, градостроительной ситуации, а также сложившейся застройки в границах населенных пунктов.

3.5.2.2. Организация пешеходного и велосипедного движения

Существующее положение

Основные потоки пешеходного движения на территории населенных пунктов городского округа Лобня проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц и дорожек, тротуаров, пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха.

В настоящее время в городском округе Лобня для пешеходного движения, через железнодорожные пути Московской железной дороги организованы искусственные сооружения, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.2.1.

Таблица 3.5.2.2.1.

	Наименование объекта
	Наименование пересекаемого препятствия
	Наименование населенного пункта, местоположение

	Внеуличный пешеходный переход
	Савеловское направление МЖД
	г.Лобня, ж/д ст. Лобня

	Внеуличный пешеходный переход
	Савеловское направление МЖД
	г. Лобня, ж/д ст. Депо


В городском округе Лобня пешеходные зоны организованы в центральной части города Лобня, на территории городского парка культуры и отдыха, в Лобненском лесопарке.

В городе Лобня существуют ряд веломаршрутов проходящих вдоль ул. Ленина, в Лобненском лесопарке и ПКиО Лобня. Общая протяженность веломаршрутов составляет 
5,3 км.

В настоящее время формирование современной комфортной городской среды приобретает особое социально-экономическое значение, выдвигается в число приоритетных государственных масштабных программ. При этом предусматривается развитие принципиально новых подходов к организации комплексного благоустройства городских территорий на основе широкого участия населения в проектах обустройства дворовых территорий и общественных пространств.

Проектные мероприятия

Пешеходная сеть населенных пунктов должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность передвижения между функциональными зонами города и в их пределах, связь с объектами торговли, обслуживания и отдыха. 

Система пешеходных связей в совокупности с транспортной инфраструктурой составляет единую коммуникационную, транспортно-пешеходную систему города и населенных пунктов. Эти связи являются базой будущего развития его пешеходной системы.

В Схеме транспотрного обслуживания Московской области, для обеспечения связности территорий, разделенных магистральными железнодорожными путями, и безопасности движения пешеходов планируется строительство искусственных сооружений регионального значения, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути без доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Перечень планируемых искусственных сооружений
 предназначенных для движения пешеходов приведен в таблице 3.5.2.2.2.

Таблица 3.5.2.2.2.

	Планируемые искусственных сооружений предназначенных для движения пешеходов

	№ согласно
СТП ТО МО
	Наименование железнодорожного направления
	Наименование населенного пункта, дороги, станции
	Примечание

	33

	Савеловское направление МЖД
	г. Лобня, ул. Кольцевая, 15
	МЦД-1

	34
	Савеловское направление МЖД
	между ул Панфилова и ул 35-й Стрелковой Бригады мкр Луговая, г. Лобня
	РЖД


В рамках Государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы приведены сведения по мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры на территории городского округа:

Таблица 3.5.2.2.3.
	5.4.1. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.07 подпрограммы 1 "Пассажирский транспорт общего пользования"

	N п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ

	2
	Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевая, дом 15 в городском округе Лобня Московской области
	Городской округ Лобня
	Строительство
	01.03.23 - 25.12.26


Расчет нормативной потребности 

Система пешеходных связей в совокупности с транспортной инфраструктурой составляет единую коммуникационную, транспортно-пешеходную систему города и населенных пунктов. Эти связи являются базой будущего развития его пешеходной системы. При этом необходимо развивать принципиально новые подходы к организации комплексного благоустройства городских территорий с организацией сети велодорожек.

В соответствии с РНГП МО размещение велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) осуществляется в границах жилых районов и кластеров ИЖС на территориях общего пользования для повседневного использования жителями в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и (или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и (или) объектов социальной инфраструктуры протяженностью 1-15 км.

Размещение велокоммуникаций осуществляется из расчета: 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне; 1 велодорожка в центральной части города.

Велокоммуникации должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

Протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м.

Расчет потребности по организации велодорожек приведен в таблице 3.5.2.2.3.

Таблица 3.5.2.2.3.

	Наименование городов и поселков 
	Численность населения, тыс. чел.
	Потребность в количестве велодорожек, ед. из расчета 1 велодорожка на 15 тыс. человек, протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м.

	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчётный срок
	Существующее положение 
ед/км
	Первая очередь 
ед/км
	Расчётный срок 
ед/км

	г. Лобня
	82,35
	83,13
	83,51
	5/2,5
	6/3,0
	6/3,0


Трассировка пешеходных и велосипедных дорожек в комплексе со стоянками для хранения велосипедов разрабатывается в составе проекта планировки.

3.5.2.3. Автомобильный транспорт

Существующее положение

На момент разработки проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лобня актуализированные данные о количестве зарегистрированных в городском округе индивидуальных легковых автомобилей не предоставлены.

Согласно нормативному уровню автомобилизации по Московской области, 356 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, принятому РНГП МО количество индивидуального легкового транспорта и числа жителей городского округа (82,35 тыс. чел) количество индивидуального легкового транспорта составляет порядка 29317 автомобиля.

В том числе, для жителей многоквартирной застройки (75,85 тыс. чел.) этот показатель составляет 270026 автомобилей.

Расчет нормативной потребности

Расчетный уровень автомобилизации принят в соответствии РНГП МО – 356 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

Расчет легкового индивидуального транспорта городского округа представлен в таблице 3.5.2.3.1. 

Таблица 3.5.2.3.1.
	Наименование 
	Численность населения, тыс. чел.
	Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед

	
	
	Существующее положение
	Первая очередь 
	Расчетный срок 

	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок
	356 на 1000 жителей

	г.о. Лобня
	82,35
	83,13
	83,51
	29317
	29594
	29730


Расчет легкового индивидуального транспорта для жителей многоквартирной застройки представлен в таблице 3.5.2.3.2.

Таблица 3.5.2.3.2.
	Наименование 
	Численность населения в многоквартирных домах, тыс. чел.
	Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед

	
	
	существующее положение
	Первая очередь 
	Расчетный срок 

	
	Существующее положение
	Первая очередь
	Расчетный срок
	356 на 1000 жителей

	г.о. Лобня
	75,85
	76,63
	77,01
	270026
	27280
	27415


3.5.2.4. Сооружения и объекты для хранения и обслуживания транспортных средств

К сооружениям для постоянного хранения
 индивидуальных автотранспортных средств транспортных средств относятся гаражи и автостоянки, к сооружениям обслуживания автотранспортных средств объекты технического сервиса, объекты топливозаправочного комплекса.

3.5.2.4.1. Объекты для постоянного хранения индивидуальных автотранспортных средств (гаражи и автостоянки)

Существующее положение

Хранение личного автомобильного транспорта, жителями многоквартирной застройки осуществляется в гаражных кооперативах, различной этажности, организованных стоянках.

Гаражные комплексы расположены за пределами жилой застройки (в периферийной части города), вблизи крупных промышленных комплексов, вдоль железной дороги. Плоскостные стоянки для хранения личного легкового автомобильного транспорта расположены в пешеходной доступности от территории многоэтажной жилой застройки. В новых жилых комплексах для хранения автотранспорта, предусмотрены подземные паркинги, гаражи. 

Общая вместимость мест постоянного хранения автомобильного транспорта в наземных гаражах и стоянках составляет порядка 6869 машино-мест. Данных по гаражам и стоянкам подземного хранения отсутствуют.

Перечень объектов для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей приведен в таблице 3.5.2.4.1.1.

Таблица 3.5.2.4.1.1.

	№
п/п
	Наименование
	Адрес
	Вместимость,
маш.-мест
	Площадь участка,
тыс. м 2

	Капитальные гаражи

	1
	ГПК «Автолюбитель»
	ул. Западная, 2
	22
	1,775

	2
	ГПК «Автомобилист»
	ул. Промышленная, 4а
	90
	3,710

	3
	ГПК «Аэрофлот»
	ул. Борисова, 16б
	164
	12,790

	4
	ГПК «Букино»
	ул. Авиационная, 1а
	53
	2,400

	5
	ГПК ВИК-1
	ул. Южная
	37
	4,000

	6
	ГПК «Волга»
	ул. Батарейная, 10
	45
	2,360

	7
	ГПК «Восход»
	К. Агапова
	118
	7,000

	8
	ГПК «Депо»
	ул. Батарейная, 12
	111
	5,820

	9
	ГПК «Депо-2»
	ул. Батарейная, 14
	100
	4,500

	10
	ГПК «Дорожный»
	ул. Чайковского
	317
	3,500

	11
	ГПК «Заречный»
	ул. Заречная, 21в
	246
	12,790

	12
	ГПК «Керамический-1»
	ул. Западная, 3
	526
	22,870

	13
	ГПК «Керамический-4»
	ул. Западная, 4
	184
	8,398

	14
	ГПК «Локомотив»
	ул. Гагарина
	283
	8,000

	15
	ГПК «Красная Поляна»
	ул. Лесная, 21а
	132
	5,085

	16
	ГПК «Центральный»
	ул. Крупской, 12а
	50
	0,900

	17
	ГПК «Москвич-1»
	ул. Победы, 28
	192
	12,610

	18
	ГПК «Москвич-2»
	ул. Победы, 13
	425
	7,000

	19
	ГПК «Москвич-3»
	ул. Победы
	502
	23,000

	20
	ГПК «Полет-2»
	ул. Дачная, 2а
	564
	17,800

	21
	ГПК «Сокол-1»
	ул. Чкалова, 16
	198
	8,915

	22
	ГПК «Сокол-2»
	ул. Чкалова, 16
	81
	5,500

	23
	ГПК «Сокол-3»
	ул. Букинское шоссе, 32а
	61
	1,937

	24
	ГПК «Товарищество-1»
	ул. Борисова, 16а
	105
	4,600

	25
	ГПК «Товарищество-2»
	ул. Борисова
	164
	98,000

	26
	ГПК «Центр»
	ул. Маяковского, 1 
	18
	2,200

	27
	ГПК «Чайка»
	ул. Победы, 25
	1963
	65,778

	28
	ГПК «Юбилейный»
	ул. Крупской, 3
	20
	1,320

	29
	ГПК «Некрасовский»
	ул. Некрасова, 7б
	49
	1,320

	30
	ГПК «Татьяна»
	ул. Западная
	49
	3,068

	Итого:
	
	6869
	358,946

	Автостоянки

	1
	Охраняемая стоянка
	Ул. Крупской, 24а
	24
	0,517

	2
	Охраняемая стоянка
	Ул. Букинское шоссе, 2а
	36
	1,230

	3
	Охраняемая стоянка
	Ул. Некрасова, 9а
	62
	1,620

	4
	Охраняемая стоянка
	Ул. Текстильная
	55
	1,660

	5
	Охраняемая стоянка
	Ул. Ленина
	50
	1,830

	Итого:
	
	227
	6,797


Примечание: Данные по гаражам и стоянкам получены из открытых источников (https://nspd.gov.ru, https://yandex.ru, https://isogd.mosreg.ru), вместимость объектов приведена экспертно. 

Пешеходная доступность до мест постоянного хранения автотранспорта (ГСК) не должна превышать 800 м, а в районах реконструкции - не более 1500 м, но ввиду плотной застройки городского округа Лобня и дефицита территорий пешеходная доступность до ГСК увеличена.
Население, проживающее в индивидуальной жилой застройке, личный автомобильный транспорт хранит на своих приусадебных участках в приспособленных для этой цели местах.

Гостевые парковочные места размещены на придомовых территориях, у общественных центров, у объектов обслуживания различного назначения, у зон отдыха и при других центрах тяготения населения. Перехватывающие парковки организованы у железнодорожных станций.

В населенных пунктах Московской области на современном этапе идет активное жилищное строительство, в рамках которого парковочной политике в новостройках уделяется большое внимание, поскольку этого требует нормативная градостроительная документация. На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что территории строящихся или уже построенных новых микрорайонов не должны требовать анализа с целью оптимизации парковочного пространства, согласно действующим нормами должны, быть обеспечены парковками, гаражами и стоянками из расчета предполагаемой численности населения новостроек.

Расчет нормативной потребности

В городском округе предусмотрено размещение несколько типов застройки – индивидуальная и многоквартирная. 

В соответствии РНГП МО общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения, жителей многоквартирных домов, должна быть в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях не менее 90% процентов, при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м, расчётная обеспеченность жителей индивидуальной застройки местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 100%. При застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами вся необходимая территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка.

Потребность в машино-местах для постоянного хранения личного легкового автомобильного транспорта для жителей многоквартирной застройки приведено в таблице 3.5.2.4.1.2.
Таблица 3.5.2.4.1.2.
	Наименование
	Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки, ед.
	Необходимое количество машино-мест для постоянного хранения с учетом существующих при 90% обеспеченности машино-местами (РНГП)

	
	сущ. положение
	первая очередь
	расчётный срок
	сущ. положение
	первая очередь
	расчётный срок

	г.о. Лобня
	27026
	27280
	27415
	24323
	24552
	24674



3.5.2.4.2. Объекты технического сервиса автотранспортных средств
Существующее положение

На территории городского округа имеется 66 объектов технического обслуживания автомобильного транспорта (СТО) и автосервисы. 

Кроме того, ремонт и обслуживание автомобилей производится в дилерских центрах и в приспособленных для этих целей помещениях.

Данные о количестве объектов обслуживания автомобильного транспорта получены из открытых источников (yandex.ru). Полные данные по количеству постов на объектах обслуживания автомобильного транспорта отсутствуют.

Для анализа и расчета обеспеченности данными объектами, на территории городского округа, принят усредненный показатель - на одном объекте два поста. 

В настоящее время на объектах обслуживания автомобильного транспорта количество постов составляет порядка 132 ед, что соответствует нормативному показателю, приведенному в СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 1 пост на 200 легковых автомобилей и поправочных коэффициентов на самостоятельного обслуживания - 0,8, обслуживание в дилерских центрах – 0,7.

Расчет нормативной потребности

Требуемое количество объектов обслуживания автомобильного транспорта (СТО, автосервис, шиномонтаж), в соответствии "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" определено из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей. 

При расчётах введены поправочные коэффициенты (k):

· самостоятельного обслуживания (k1) – 0,8;

· обслуживание в дилерских центрах (k2) – 0,7.

Общая потребность в объектах технического сервиса автотранспортных средств жителей городского округа Лобня, с учетом существующих, приведена в таблице 3.5.2.4.2.3.

Таблица 3.5.2.4.2.3.

	Наименование муниципального образования
	Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед
	Потребность постов для объектов обслуживания автомобильного транспорта, ед. (из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей)

	
	сущ. положение
	первая очередь
	расчётный срок
	сущ. положение
	первая очередь 
	расчётный срок 

	г.о. Лобня
	29317
	29594
	29730
	82
	83
	83


3.5.2.4.3. Объекты топливозаправочного комплекса

Существующее положение

На территории городского округа расположено 6 объектов топливозаправочного комплекса предоставляющие услуги по заправки автомобильного и водного транспорта бензином всех марок, дизелем (ДТ) и газом (пропан, бутан) и 2 объекта предоставляющие услуги по зарядке электромобилей.

Перечень существующих объектов топливозаправочного комплекса на территории городского округа приведен (согласно сайту https://www.benzin-price.ru) в таблице 3.5.2.4.3.1.

Перечень существующих электрозарядных объектов приведен АО «Мособлэнерго» (согласно сайту https://www.mosoblenergo.ru) в таблице 3.5.2.4.3.2. 

Таблица 3.5.2.4.3.1.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение, автомобильная дорога
	Ориентация
(сторона)
	Кол-во колонок
	Виды топлива

	1
	АГЗС «СМТ»
	ул. Шереметьевская,8 (а/д «Лобня-Аэропорт Шереметьево»)
	левая
	2
	пропан

	2
	АЗС «ОРТК»
	ул. Шереметьевская,3 (а/д «Лобня-Аэропорт Шереметьево»)
	праваяя
	10
	Бензин, ДТ, пропан

	3
	АЗС «Стройфарфор»
	ул. Силикатная, 2
	левая
	4
	Бензин,
ДТ

	4
	АЗС «ОРТК»
	ул. Гагарина, 2а
	правая
	8
	Бензин,
ДТ

	5
	АЗС «Aris»
	ул. Гагарина, 6а
	правая
	4
	Бензин,
ДТ

	6
	АГЗС «Мосавтогазсервис»
	ул. Гагарина, 7а
	левая
	2
	газ


Примечание: АГЗС - Автогазозаправочная станция, АЗС - Автозаправочная станция.
Таблица 3.5.2.4.3.2.
	№ п/п
	Порядковый номер ЭЗС
	Адрес
	GPS-координаты места размещения ЭЗС
	Мощность ЭЗС
(кВт*ч)

	1
	ЭЗС- 1206
	ул. Букинское шоссе, 26
	56.021960,37.477014
	3,5

	2
	ЭЗС РН-ЭНЕРГО
	г. Лобня, ул. Горки Киовские, вл15с1
	-
	-


Примечание: ЭЗС – Электрическая зарядная станция.

Проектные мероприятия

В генеральном плане перспективные объекты топливозаправочного комплекса приведены в соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области.

Перечень планируемых объектов топливозаправочного комплекса на территории городского округа Лобня приведен в таблице 3.5.2.4.3.3. 
Таблица 3.5.2.4.3.3.

	Перечень планируемых к размещению объектов ТЗК

	№ п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Адрес объекта
	Направление инвестирования


	41
	городской округ Лобня

	41.1
	Резерв АЗС
	Городской округ Лобня, Лобня – аэропорт Шереметьево, левая сторона, в юго-западной части г. Лобня
	С

	41.2
	Резерв АЗС
	Городской округ Лобня, «Хлебниково – Рогачево» - «Шереметьево-1 – Шереметьево-2», левая сторона, 
в северной части г. Лобня
	С


Примечание: АЗС - Автозаправочная станция

3.5.2.5. Общественный пассажирский транспорт
3.5.2.5.1. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом

Существующее положение

Работа наземного общественного пассажирского транспорта по обеспечению пассажироперевозок в городском округе осуществляется маршрутами, которые обслуживают АО «Мострансавто» и частные перевозчики.

Пассажирские перевозки обслуживают муниципальные маршруты общего пользования (городские и пригородные), межмуниципальные и межсубъектные маршруты общего пользования, выполняющие перевозки на договорной основе.

Централизованная автостанция в городе отсутствует. Конечные остановки автобусных маршрутов расположены на станции МЦД Лобня, ул. Аэропортовская и в микрорайоне «Луговая».

Маршруты регулярных пассажирских перевозок, обслуживающие территорию городского округа Лобня приведены в таблице 3.5.2.5.1.1.

Таблица 3.5.2.5.1.1.

	№ маршрутов
	Наименование конечных пунктов маршрута
	Компания-перевозчик:

	Муниципальные (городские)

	1
	Станция МЦД Лобня  →  Красная Поляна
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	2
	Станция МЦД Лобня  →  Станция МЦД Лобня
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	2Л
	Станция МЦД Лобня  →  Станция МЦД Лобня
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	4
	Станция МЦД Лобня  →  Красная Поляна 
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	5
	Станция МЦД Лобня  →  Платформа Луговая 
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	8
	Станция МЦД Лобня  →  Станция МЦД Лобня 
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	9
	Станция МЦД Лобня  →  Красная Поляна 
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	9у
	Букино  →  Микрорайон Южный 
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	17ау
	Авиатика  →  Микрорайон Южный
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	17у
	Центр детского творчества  →  Центр детского творчества
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	17
	Дворец спорта  →  Дворец спорта
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	17а
	Дворец спорта  →  Дворец спорта
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	Межмуниципальные

	21
	Микрорайон Южный  →  Аэропорт Шереметьево - Терминал B 

(г.о. Химки)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	23
	Станция МЦД Лобня  →  Круглое озеро 

(г.о. Солнечногорск)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	24к (маршрутка)
	Красная Поляна  →  Полиция / Шереметьево-1

(г.о. Химки)
	ОАО "Группа Автолайн" (ООО "Северный Тракт")

	25
	Станция Мытищи  →  Станция МЦД Лобня 

(г.о. Мытищи)
	АО "Мострансавто" (МАП №10 Производственная база г.Мытищи)

	33к (маршрутка)
	ВНИИ кормов  →  Полиция / Шереметьево-1 (г.о. Химки)
	ОАО "Группа Автолайн" (ООО "Северный Тракт")

	36
	Станция МЦД Лобня – Новосельцево (г.о. Мытищи)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	38
	МЦД Долгопрудная  →  Станция МЦД Лобня (г.о. Долгопрудный)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	41
	Станция МЦД Химки  →  Станция МЦД Лобня 

(г.о. Химки)
	АО "Мострансавто" (МАП № 8 г. Химки)

	42
	станция МЦД Лобня – Данилково (г.о. Мытищи)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	48
	Станция. МЦД Лобня – Дубровки (г.о. Солнечногорск)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	50
	станция МЦД Лобня – Рогачево (Дмитровский г.о.)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный, производственная база г. Дмитров)

	60
	станция МЦД Лобня – Марфино (г.о. Мытищи)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)

	321 (маршрутка)
	Станция МЦД Лобня  →  Подрезково 

(г.о. Химки)
	ООО "Автоэкспресс"

	321к (маршрутка)
	Станция МЦД Лобня  →  Аэропорт Шереметьево - Терминал B
	ООО "Автоэкспресс"

	171к (маршрутка)
	станция МЦД Лобня – Родник (Дмитровский г.о.)
	ОАО "Группа Автолайн" (ООО "Северный Тракт")

	865а
	Станция МЦД Лобня  →  Перепечинское кладбище (г.о. Химки)
	ГУП "Мосгортранс" (филиал "Северо-Западный")

	Межсубъектные

	459
	Станция МЦД Лобня  →  Метро Физтех (г. Москва)
	АО "Мострансавто" (МАП № 9 г. Долгопрудный)


Общая протяженность маршрутной сети общественного пассажирского городского
 округа Лобня составляет 38,7 км.

На маршрутах общественного транспорта остановки оборудованы павильонами для ожидания пассажиров и заездными карманами, организованы внеуличные и наземные пешеходные переходы с указательными знаками.

В соответствии с РНГП МО, показатель плотности сети дорог общего пользования для городского округа Лобня входящего Долгопрудненско-Химкинско-Красногорскую устойчивую систему расселения, показатель плотности плотности сети общественного пассажирского транспорта 
для городского округа Лобня равен 0,34 км/ км2.

Исходя из общей протяжённости сети маршрутов общественного транспорта и городского округа (31,56 км²), плотность сети линий наземного транспорта составляет 1,22 км/км², что соответствует нормативной.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 11.24 дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м, в районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах до 600 м, в малых и средних
 - до 800 м. 
Анализ сети маршрутов регулярных пассажирских перевозок показал:

- плотность сети маршрутов регулярных пассажирских перевозок соответствует нормативной;

- обеспеченность пешеходного подхода до остановки общественного транспорта на части территории с индивидуальной жилой застройкой не соответствует нормативной.
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Рис. 3.5.2.5.1.1.  Схема сети маршрутов регулярных пассажирских перевозок с радиусами нормативной обеспеченности пешеходного подхода до остановки общественного транспорта 500, 800м.

3.5.2.5.2. Пассажирские перевозки рельсовым транспортом (ЛРТ)

На базе существующей инфраструктуры Московской железной дороги в Московской области предусматривается организация системы линий внеуличного железнодорожного транспорта – МЦД с целью развития пригородно-городских перевозок на железнодорожных линиях.

Территорию городского округа Лобня обслуживает Линия МЦД-1 (также — Белору́сско-Савёловский диаметр или Первый диаметр) — первая линия Московских центральных диаметров, запущенная 21 ноября 2019 год. Маршрут, связывающий подмосковные города Одинцово и Лобню, пролегая через территорию Москвы и Долгопрудного, соединяет Белорусское и Савёловское направления Московской железной дороги. Таким образом, МЦД-1 соединяет центр Москвы с районами на севере города и с районами на западе города. Маршрут имеет длину 52 км и насчитывает 25 (в перспективе будет 28) действующих остановочных пунктов. Маршрут имеет 10 (в перспективе будет 12) остановочных пунктов с пересадкой на станции московского метрополитена, МЦК и железнодорожные платформы радиальных направлений. Время движения электропоезда по маршруту составляет 1 час 28 минут, интервал движения в час-пик — 6 минут.

Проектные мероприятия

Пассажирские перевозки городского округа Лобня планируется осуществлять с использованием существующих маршрутов общественного транспорта. Организацию новых маршрутов и расширение существующей сети маршрутов общественного транспорта необходимо планировать с учетом развития территорий городского округа.

Установление или изменение муниципального маршрутов регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осуществляется по согласованию между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным органом местного самоуправления, к компетенции которых в соответствии с настоящим Федеральным законом отнесено установление данных маршрутов. Порядок указанного согласования устанавливается законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2017 № 480-ФЗ).

Маршруты регулярных пассажирских перевозок будут обслуживаться перевозчиками, отобранными на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. Планируемые маршруты пассажирских перевозок могут работать по сезонному графику обслуживания.

В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* п. 11.24 дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м, в районах малоэтажной жилой застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах до 600 м, в малых и средних - до 800 м. 

3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

3.6.1. Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения городского округа Лобня являются подземные воды касимовского и мячковско-подольского водоносных горизонтов среднего и верхнего карбона.

Качество воды отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», за исключением повышенного содержания железа и несоответствия количества фтора (имеются скважины с повышенным и пониженным содержанием фтора). Станции обезжелезивания оборудованы на восьми водозаборных узлах (ВЗУ), что позволяет подавать потребителям питьевую воду нормативного качества.

Система водоснабжения городского округа находится в ведении УМП «Лобненский Водоканал» и включает в себя 10 ВЗУ. УМП «Лобненский водоканал» эксплуатирует 26 скважин, из которых 4 – затампонированы, 2 – резервные, 20 – рабочие. Скважины эксплуатируют подземные воды касимовского водоносного комплекса верхнего карбона и подольско-мячковского водоносного комплекса среднего карбона Клязьминско-Учинского месторождения. 

В соответствии с Протоколом заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) от 06.07.2011 № 2529 ГКЗ Роснедра постановила (пункт 3.3.1) утвердить подсчитанные по состоянию на 01.12.2010 на 25-летний срок эксплуатации балансовые запасы пресных подземных вод каменноугольных водоносных комплексов на участках действующих ВЗУ УМП «Лобненский водоканал» в пределах клязьминско-учинского месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Лобня в объёме 35,5 тыс. куб. м/суки, в том числе по водоносным горизонтам:

– по подольско-мячковскому водоносному горизонту – 0,5 тыс. куб. м/сутки;

– по кассимовскому водоносному горизонту – 35,0 тыс. куб. м/сутки (из них по категории «В» - 29,0 тыс. куб. м/сутки, по категории «А» - 6,5 тыс. куб. м/сутки).

Планировочные районы городского округа Лобня, за исключением микрорайонов Луговая и Научный городок Северного планировочного района, объединены в единую систему водоснабжения. 

Северный планировочный район имеет самостоятельную систему водоснабжения, организованную на базе трех ВЗУ: «Фрунзе», «Офицерская» и «Научный городок», и не закольцованную с городской сетью.

Частный сектор жилой застройки микрорайона Луговая Северного планировочного района получает воду от двух ВЗУ: «Фрунзе» и «Офицерский».

Водоснабжение микрорайона Научный городок Северного планировочного района организовано от ВЗУ «Научный городок». 

В северную часть Восточного планировочного района вода подается от ВЗУ АО «Краснополянской птицефабрики», расположенного за границами городского округа на территории городского округа Мытищи (д. Аббакумово). Эта система водоснабжения с городской сетью не закольцована. В состав ВЗУ ЗАО «Краснополянской птицефабрики» входят: 2 артезианские скважины, 2 резервуара чистой воды ёмкостью по 500 куб. м, насосная станция II подъема, станция обезжелезивания.

Согласно лицензии МСК 06391 ВЭ, предоставленной АО «Краснополянская птицефабрика», максимально допустимый водоотбор для ВЗУ АО «Краснополянская птицефабрика» – 1924 куб. м/сутки. Запасы утверждены протоколом ТКЗ Центрнедра от 21.10.2015 №185.

Данные по оборудованию городских ВЗУ представлены в таблице 3.6.1.1. Общий водоотбор этими узлами составляет около 29,0 тыс. куб. м/сутки.

В городском округе имеется также 2 ведомственных ВЗУ: локомотивного депо и геологоразведки. Общий водоотбор ― около 0,9 тыс. куб. м/сутки.  Вода используется на нужды предприятий, а от ВЗУ локомотивного депо, обслуживаемого ОАО «РЖД», подаётся также в многоквартирные дома планировочного района Депо. Таким образом, общий отбор артезианской воды в городском округе около 30,0 тыс. куб. м/сутки, из них на нужды населения расходуется до 23,5 тыс. куб. м/ сутки, на нужды промпредприятий ― около 5,0 тыс. куб. м/сутки (1,0 тыс. куб. м/сутки ― на хозяйственно-питьевые нужды и 4,0 тыс. куб. м/сутки ― на технологические нужды) и утечки ― около 1,5 тыс. куб. м/сутки.

За исключением ВЗУ, эксплуатируемых АО «РЖД» в планировочном районе Депо, и ВЗУ Восточного планировочного района, эксплуатируемого АО «Краснополянская птицефабрика», эксплуатацию водопроводных сетей и объектов централизованного водоснабжения осуществляет ООО «Лобненский водоканал» 

Кроме городских для нужд города Лобня ранее были разведаны и утверждены запасы на Глазово-Озерецком участке с касимовского горизонта 19,5 тыс. куб. м/сутки (протокол ГКЗ № 6266 от 04.04.1971). В настоящее время эти запасы не эксплуатируются и не разрабатываются.

Речных водозаборов в городском округе нет.

Все крупные предприятия имеют оборотные системы водоснабжения, так что питьевая вода на производстве используется в основном  на хозяйственно-питьевые нужды и подпитку оборотных систем.

Централизованным водоснабжением охвачено до 95 % населения городского округа.

Среднее водопотребление населения составляет около 350 л/чел. в сутки (без учета промышленности), что указывает на большие непроизводительные потери воды у потребителей.

Водопроводная сеть кольцевая с тупиковыми участками проложена из труб диаметром 100 - 300 мм общей протяженностью около 148 км (в том числе водоводы – 9,14 км). Износ водопроводной сети около 60%. 

Участки водопроводной сети по улицам Крупская, Ленина, Бойко, Можайского, по Букинскому шоссе, вдоль железной дороги от улицы Ленина до улицы Кольцевая, от улицы Текстильная  до котельной на улице Калинина и другие общей протяженностью 30,6 км имеют аварийное состояние и должны быть заменены. Имеются также участки недостаточного диаметра. 

В общем, на конец 2020 года, по данным ООО «Лобненский Водоканал», в замене нуждалось около 61 км водопроводных сетей (в том числе водоводов – 4,87 км).

Выводы:

1. Утвержденные запасы подземных вод в городском округе Лобня 35,5 тыс. куб. м/сутки требуют пересмотра на сегодняшний день. Современный водоотбор городскими и ведомственными скважинами на уровне 30 тыс. куб. м/сутки не превышает утвержденные запасы. 

2. Качество воды отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», за исключением превышения содержания железа и несоответствия количества фтора. Установки обезжелезивания имеются только на восьми ВЗУ. Необходимо оборудовать установки обезжелезивания на ВЗУ «Южный» и «Офицерский».

3. Водопроводная сеть в городском округе кольцевая, однако, имеются участки, находящиеся в аварийном состоянии и недостаточного диаметра. Требуется заменить 61 км водопроводных сетей. Северный планировочный район имеет самостоятельную централизованную систему водоснабжения, не закольцованную с городской сетью.

4. Необходимо провести гидрогеологические исследования на территории городского округа Лобня по утверждению и оценки состояния запасов артезианских вод.

Таблица 3.6.1.1 Исходные данные по муниципальным водозаборным узлам городского округа Лобня

	№
п/п
	Наименование, состав узла и его местоположение 
(ёмкость резервуаров, НС - II и её оборудование)
	Год строительства
	Марка насоса
	Производительность, куб. м/ч
	Количество,
шт.
	Глубина скважины, м
	Примечание
(наличие зоны санитарной охраны)

	1
	ВЗУ «Главный» , ул. Ленина
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина №1
	1962
	не работает
	―
	―
	―
	на территории ВЗУа

	
	артскважина № 2
	1962
	ЭЦВ12-160-100
	160
	1
	155
	-«-


	
	артскважина № 3
	1978
	-«-
	160
	1
	200
	-«-

	
	резервуары емкостью: 2000 куб. м
	1972
	―
	―
	1
	―
	- «-

	
	600 куб. м
	1972
	―
	―
	2
	―
	- «-

	
	насосная станция II подъема
	1964
	ДЗ15-50А
	―
	3
	―
	- «-

	
	станция обезжелезивания
	2009
	―
	―
	―
	―
	- «-

	2
	ВЗУ «Западный», ул. Гагарина
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина  № 1
	1965
	ЭЦВ12-160-100
	160
	1
	120
	на территории ВЗУ

	
	артскважина № 2
	1967
	ЭЦВ-12-160-100
	160
	1
	145
	-  «-

	
	артскважина № 3
	1983
	ЭЦВ-10-65-150
	―
	1
	228
	на отдельной площадке, I пояс ЗСО огорожен

	
	резервуары емкостью:
500 куб. м
	
1965
	―
	―
	
2
	―
	на территории ВЗУ

	
	600 куб. м
	1981
	―
	―
	1
	―
	- «-

	
	1000 куб. м
	1988
	―
	―
	1
	―
	- «-

	
	насосная станция II
подъема
	1965
	Д315-50А
Д320-70
	―
	2
1
	―
	- «-

	
	станция обезжелезивания
	2013
	―
	―
	―
	―
	- «-

	3
	ВЗУ «Южный», ул. Силикатная
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина № 1
	1978
	ЭЦВ10-65-150
	65
	1
	155
	на территории ВЗУ

	
	Резервуары емкостью
200 куб. м
	1965
1956
	―
	―
	2
	―
	- «-

	
	400 куб. м
	1965
	―
	―
	1
	―
	-«-

	
	насосная станция
II  подъема
	1958
	К-80-50
200
6НДВ
	―
	3
1
	―
	-«-

	4
	ВЗУ «Восточный», ул. Подмосковная
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина № 1 новая
	1997
	ЭЦВ10
65-150
	160
не работает
	1
	158
	на территории ВЗУ

	
	артскважина № 2
	1962
	ЭЦВ12
160-100
	160
	1
	155
	-«-

	
	артскважина № 3
	1988
	ЭЦВ10
65-150
	―
	
	200
	

	
	резервуары ёмкостью 300 куб. м
	1965
	―
	―
	2
	―
	- «-

	
	насосная станция II подъёма
	1969
	1Д 315-50А
	―
	2
	―
	- «-

	
	станция обезжелезивания
	2012
	―
	―
	―
	―
	- «-

	5
	ВЗУ «Букино», ул.Авиационная
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина №1
	1970
	ЭЦВ10-63-110
	63
	1
	110
	на территории ВЗУ

	
	артскважина № 2
	1954
	ЭЦВ12-160-100
	160
	1
	
	- «-

	
	резервуары емкостью
400 куб. м
	
1958
	―
	―
	
1
	―
	
-«-

	
	500куб.  м
	1954
	―
	―
	1
	―
	-«-

	
	2000 куб. м
	1983
	―
	―
	1
	―
	-«-

	
	насосная станция
II подъёма 
	1958
	1Д315-50А
Д315-50А
К80-50-200
	―
	1
1
1
	―
	-«-

	
	станция обезжелезивания
	2007
	―
	―
	―
	―
	-«-

	6
	ВЗУ «Красная поляна» (старый)  ул. Текстильная
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина № 1
	1940
	ЭЦВ12-160-110
	160
	1
	127,6
	на территории ВЗУ

	
	артскважина № 2
	1961
	ЭЦВ12-160-110
	160
	1
	126
	-«-

	
	резервуары ёмкостью 300 куб. м
	―
	―
	―
	1
	―
	- «-

	
	1000 куб. м
	―
	―
	―
	1
	―
	- «-

	
	насосная станция
II подъёма
	1955
	1Д315-50
1Д315-50А
	―
	1
1
	―
	
-«-

	
	станция обезжелезивания
	2011
	―
	―
	―
	―
	- «-

	7
	ВЗУ «Красная поляна» (новый)   ул. Речная
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина № 1
	1975
	ЭЦВ12-160-100
	160
	1
	130
	на территории в/узла

	
	артскважина № 2
	1975
	ЭЦВ10-65-150
	65
	1
	180
	-«-

	
	артскважина № 3 (резервная)
	1996
	ЭЦВ12-160-100
	160
	1
	130,4
	на отдельной
площадке

	
	резервуары ёмкостью 1000 куб. м
	1987
	
	
	2
	
	

	
	насосная станция II
подъёма
	1987
	1Д315-50А
1Д315-50
	
	2
1
	
	

	
	станция обезжелезивания
	2014
	―
	―
	―
	―
	- «-

	8
	ВЗУ «Офицерский»,  ул. Офицерская
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина № 1
	1973
	ЭЦВ10-65-150
	65
	1
	110,0
	

	
	артскважина № 2
	2006
	ЭЦВ10-65-150
	
	
	
	резервная

	
	водонапорная башня
с баком ёмкостью 70 куб. м
	1971
	
	
	1
	
	

	9
	ВЗУ «Научный городок», Научный городок
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина № 1
	на территории в/узла
	ЭЦВ-10-65-150
	―
	
	135,0
	на территории в/узла

	
	артскважина № 2
	1966
	ЭЦВ-8-40-150
	―
	
	185,0
	-«-

	
	резервуары ёмкостью 500 куб. м
	
	
	―
	1
	
	- «-

	
	насосная станция II подъёма
	
	
	―
	
	
	- «-

	
	станция обезжелезивания
	2012
	―
	―
	―
	―
	-«-

	10
	ВЗУ «Фрунзе», ул. Кооперативная
	
	
	
	
	
	I пояс ЗСО огорожен

	
	артскважина№ 1
	2006
	ЭЦВ10-65-150
	―
	
	110,0
	на территории в/узла

	
	артскважина № 2
(резервная)
	2006
	
	―
	
	
	-«-

	
	резервуар ёмкостью 1000 куб. м
	
	
	―
	1
	
	- «-

	
	насосная станция II подъема
	
	
	―
	
	
	- «-

	
	станция обезжелезивания
	2014
	―
	―
	―
	―
	- «-

	11
	ВЗУ АО "РЕАЛ ЭСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"
	н/д
	н/д
	78
	1
	н/д
	МСК 004558 ВЭ от 22.06.22 до 07.10.2046


Предложения по развитию 

Перспективными источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и промышленного водоснабжения городского округа Лобня сохраняются артезианские воды.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр) для:

–
многоквартирной жилой застройки с полным благоустройством – 180 л/человека в сутки;

–
индивидуальной жилой застройки – 170 л/человека в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности в соответствии «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» принят 1,3.

Для планируемых объектов капитального строительства общественно-делового и производственно-коммунального назначения, а также основных объектов социально-культурного обслуживания приняты следующие нормы водопотребления в соответствии с таблицей 2А СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (распоряжение Правительства РФ от 06.04.2021 № 887-р):

–
общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника в сутки;

–
спортивно-рекреационные учреждения: 50 л на одного физкультурника и 100 л на одного спортсмена; 

–
бассейны: на пополнение – 10 % вместимости бассейна и 100 л на одного спортсмена в сутки;

–
магазины: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;

–
учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания, общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работающего в сутки;

–
детские дошкольные учреждения – 40 л на одного ребёнка в сутки;

–
учреждения образования – 17,2 л на одного учащегося и преподавателя;

–
поликлиники – 13 л на одного больного в смену;

–
больницы – 200 л на одну койку в сутки;

–
столовые, кафе, рестораны – 12 л на одно условное блюдо;

–
производственные цеха – 25 л на одного работающего в смену;

–
душевые на промпредприятиях – 500 л на одну душевую сетку в смену.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые нужды действующих производственных объектов, получающих воду питьевого качества из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ориентировочно приняты на современном уровне.

Расходы воды на нужды планируемых объектов общественно-делового, производственного, коммунально-складского и рекреационного назначения определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Принятие расходов воды на технологические нужды предприятий городского округа производилось с учетом широкого внедрения водосберегающих технологий, таких как:

–
создание и развитие оборотных систем водоснабжения;

–
совершенствование технологии использования воды;

–
локальная очистка производственных сточных вод и их повторное использование;

–
развитие и создание замкнутых систем водоснабжения отдельных производств;

–
уменьшение объёмов использования воды питьевого качества на технологические нужды.

Результаты расчетов водопотребления планируемых объектов общественно-делового, производственного, коммунально-складского и рекреационного назначения с учётом ориентировочных расходов на технологические нужды предприятий представлены в таблице 3.6.1.2.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского округа и расчетное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (утв.  Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225).

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 35 л/с. 

Расчетное количество одновременных пожаров в городском округе – 2. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Восстановление противопожарного запаса воды должно производиться в течение 
24 часов.

Пожаротушение будет осуществляться из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на ВЗУ.

Суточный расход воды на восстановления противопожарного запаса составит: 

– на первую очередь и расчетный срок – 756 куб. м/сутки.

Пожаротушение индивидуальной застройки может быть организовано из поверхностных источников или противопожарных прудов, которые следует предусмотреть на этой территории.

В соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/человека в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников и в расчёте хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.

Расчетные расходы воды на полив: 

– на первую очередь строительства – 4157 куб. м/сутки;

– на расчетный срок – 4176 куб. м/сутки.

Результаты расчета суммарного расхода воды питьевого и технического качества на все периоды представлены в таблице 3.6.1.2.

Таблица 3.6.1.2 Суммарный расчетный расход воды в городском округе Лобня

	№
п/п
	Наименование водопотребителей
	Потребность в воде, куб. м/сутки

	
	
	питьевого качества
	технической
	всего

	
	
	первая очередь
	расчетный срок
	первая очередь
	расчетный срок
	первая очередь
	расчетный срок

	1
	Население, в том числе прирост:
	19368
	19457
	-
	-
	19368
	19457

	1.1
	- многоквартирная жилая застройка
	182
	272
	
	
	182
	272

	2
	сохраняемые производственные объекты
	5200
	5200
	-
	-
	5200
	5200

	3
	планируемые объекты общественно-делового, коммунально-производственного и рекреационного назначения 
	554
	846
	-
	-
	554
	846

	4
	планируемые социальные объекты регионального назначения
	132
	227
	
	
	132
	227

	5
	восстановление противопожарного запаса воды
	756
	756
	-
	-
	756
	756

	6
	полив улиц и зеленых насаждений
	-
	-
	4157
	4176
	4157
	4176

	7
	неучтенные расходы
	1990
	2014
	3
	24
	1993
	2038

	Всего по городскому округу Лобня:
	28000
	28500
	4160
	4200
	32160
	32700


В городском округе Лобня развивается система централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на базе местных артезианских источников.

Следует организовать полив улиц и зеленых насаждений поверхностной водой.

Общее расчетное потребление воды питьевого качества по городскому округу Лобня составит:

– на первую очередь – 28,0 тыс. куб. м/сутки;

– на расчетный срок – 28,5 тыс. куб. м/сутки. 

Расчетная потребность в технической воде на поливочные нужды:

на первую очередь – 4,16 тыс. куб. м/сутки;

на расчетный срок – 4,20 тыс. куб. м/сутки.

Предусматривается 100%-ое обеспечение водой питьевого качества существующих и планируемых объектов капитального строительства. 

Для удовлетворения потребностей городского округа Лобня в воде питьевого качества потребуются:

1. Реконструкция и развитие существующих централизованных систем водоснабжения из местных источников. При реконструкции существующих систем водоснабжения следует обеспечить I пояса ЗСО нормативных размеров для муниципальных ВЗУ, перебурить самортизировавшие артезианские скважины, оборудовать существующие ВЗУ установками обезжелезивания и обеззараживания воды. При реконструкции трубопроводов выполнить перекладку ветхих и строительство новых водоводов и водопроводных сетей.

2. В соответствии с лицензией на право пользования недрами провести гидрогеологическое изучение в целях оценки подземных вод, на представленном участке недр утвердить запасы подземных вод. 

3. Разработка и утверждение проектов ЗСО источников питьевого водоснабжения для действующих и планируемых ВЗУ.

4. Подключение планируемых объектов капитального строительства к системе водоснабжения по техническим условиям эксплуатирующих.

5. Разработка (актуализация) «Схемы водоснабжения городского округа Лобня» в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» после утверждения «Проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лобня». 

6. Внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих мероприятий, таких как: создание систем оборотного промышленного водоснабжения; локальная очистка производственных сточных вод и их повторное использование; организация систем технического водоснабжения с использованием вод не питьевого качества.

7. Организация строгого учета расходов воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

8. Создание систем технического водоснабжения из поверхностных источников для нужд пожаротушения, полива территорий и зеленых насаждений городского округа. Обеспечение возможности использования дождевых очищенных стоков на поливочные нужды. 

Для источников централизованного водоснабжения организуются ЗСО в составе 3-х поясов согласно требованиям «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».                        

Границы ЗСО для всех ВЗУ разрабатываются проектами ЗСО согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Необходимо предусмотреть мероприятия по оценке (переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Мероприятия регионального значения по развитию систем водоснабжения на территории городского округа Лобня отсутствуют.

Местоположение и проектная производительность местных планируемых объектов водоснабжения будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

3.6.2. Водоотведение

Существующее положение

В городском округе Лобня действуют две централизованные системы водоотведения: городская - охватывающая около 90% жилой застройки и предприятия городского округа, и на территории микрорайона «Научный городок», где осуществляется прием и транспортировка сточных вод очистные сооружения (ОС) бытовых стоков ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Стоки от капитальной застройки северной части Восточного планировочного района (по улице Комиссара Агапова) передаются на очистные сооружения ЗАО «Краснополянской птицефабрики», расположенные за границами городского округа на территории городского округа Мытищи. Население в одноэтажной застройке Северного планировочного района пользуется выгребами. 

Сбор, очистку и отведение сточных вод на территории городского округа Лобня осуществляют УМП «Лобненский Водоканал» и АО «Краснополянская птицефабрика».

В настоящее время водоотведение потребителей по ул. Комиссара Агапова в г. Лобня осуществляется АО «Краснополянская Птицефабрика» на собственные КОС, находящихся в городском округе Мытищи. В связи с нахождением КОС АО «Краснополянская Птицефабрика» в городском округе Мытищи Московской области, в схеме водоснабжения и водоотведения МО г. Лобня данные очистные сооружения не рассматриваются.

УМП «Лобненский водоканал» на правах аренды осуществляет эксплуатацию трех канализационных очистных сооружений:

– КОС «ВНИИ Кормов» (мкр. Луговая, Научный городок») – 2700 куб.м/сутки;

– КОС «Красная Поляна» (старые) (мкр. Красная Поляна, Катюшки) – 1500 куб. м/сутки;

– КОС «Красная Поляна» (новые) (мкр. Красная Поляна, Катюшки) – 10000 куб. м/сутки.

Так же в ведении УМП «Лобненский водоканал» находятся 15 канализационных насосных станций (КНС) и сети централизованного водоотведения для транспортировки бытовых стоков от потребителей услуги централизованного водоотведения МО г. Лобня общей протяженностью 126,29 км.

АО «Краснополянская птицефабрика» на правах собственности эксплуатирует:

– очистные сооружения Краснополянской птицефабрики («Биокомпакт - 2000»);

–КНС; 

– сети бытового водоотведения общей протяженностью 2,03 км. 

В состав зоны эксплуатационной ответственности УМП «Лобненский водоканал» входят две технологические зоны централизованного водоотведения. 

I технологическая зона – городская, в которой осуществляется прием и транспортировка сточных вод в систему водоотведения городского округа Долгопрудный, а затем – в московскую систему. К данной системе подключены микрорайоны: «Москвич», «Центральный», «Букино», «Южный», 3-ий микрорайон, «Восточный», часть мкр. «Депо» и мкр. «К. Агапова», а также малоэтажная застройка по ул. Павлика Морозова, ул. Железнодорожная, ул. Вокзальная, ул. Советская, ул. Брянско-Пролетарской Дивизии. 

На территории микрорайона «Красная Поляна» осуществляется прием и транспортировка сточных вод на очистные сооружения (ОС) бытовых стоков «Красная поляна (старые)» и «Красная поляна (новые)». К данной системе подключены микрорайоны: «Красная поляна» и «Катюшки» (Мортон, юг); а также малоэтажная застройка по улицам: Первомайская, Октябрьская, Солнечная, Липовая, Братьев Улюшкиных, Киово, Спасская, Керамическая, Ольховая. Технологическая связь между данными ОС и системой водоотведения городского округа Долгопрудный обеспечивается за счет резервного напорного коллектора 2 нитки диаметром по 300 мм, посредством которого сточные воды в полном объеме могут подаваться от КНС «Красная поляна» на КНС «Главная» с последующей передачей в систему водоотведения городского округа Долгопрудный 

II технологическая зона - на территории микрорайона «Научный городок», где осуществляется прием и транспортировка сточных вод на ОС ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса". Технологическая связь между II и I технологическими зонами обеспечивается за счет резервного напорного коллектора в 2 нитки диаметром по 300 мм от КНС «Депо», по которому сточные воды микрорайонов «Депо», «К. Агапова» и ул. Батарейная, 6-8 могут подаваться на ОС ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса". 

В состав зоны эксплуатационной ответственности АО «Краснополянская птицефабрика» входит одна III технологическая зона. 

III технологическая зона - на территории северной части Восточного планировочного района (по улице Комиссара Агапова), в которой по сетям бытового водоотведения через КНС бытовые стоки передаются на очистные сооружения АО «Краснополянской птицефабрики», расположенные за границами городского округа Лобня. 

Стоки центральной части городского округа, включая планировочный район «Депо», по системе напорно-самотечных коллекторов подаются в самотечный коллектор диаметром 500 мм, проложенный до КНС «Главная». От КНС «Главная» по напорному коллектору в две нитки диаметром 500 мм и далее по самотечному коллектору диаметром 900 мм передаются на КНС «Хлебниково» г. Долгопрудный. 

Стоки от микрорайона «Депо» и  стоки, поступающие по напорному коллектору в две нитки диаметром по 300 мм от КНС «Свободный проезд», собираются на КНС «Депо», откуда через камеру переключения могут поступать или в самотечный коллектор диаметром 500 мм и по нему на КНС «Главная» или от КНС «Депо» на очистные сооружения ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса". Стоки от КНС микрорайона № 3, собирающей стоки от многоэтажных жилых домов ул. Шадунца, и от Восточного планировочного района через КНС «Маяковская» поступают непосредственно в главный самотечный коллектор, передающий стоки городского округа Лобня на КНС «Хлебниково». Таким образом, основная часть бытовых стоков городского округа Лобня может передаваться через КНС «Хлебниково» в систему водоотведения города Москвы. 

Передача сточных вод городского округа Лобня в систему водоотведения г. Москвы осуществляется через городской округ Долгопрудный в соответствии с договором между ООО «Лобненский водоканал» и МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», договорной лимит передачи составляет 24150 куб. м/сутки. 

Стоки микрорайона «Красная Поляна», промышленных предприятий западной части городского округа Лобня и поселка совхоза «Останкино» Дмитровского городского через КНС «Красная Поляна» в настоящее время поступают на очистные сооружения «Красная Поляна». Стоки микрорайона «Катюшки» от многоэтажных домов через КНС «МОРТОН» по двум напорным коллекторам диаметром 300 мм также приходят на КНС «Красная Поляна». В качестве резервной и аварийной сохранена функционирующая ранее система передачи стоков от КНС «Красная Поляна» на КНС «Главная».

Стоки от капитальной застройки северной части Восточного планировочного района (по улице Комиссара Агапова) передаются на очистные сооружения АО «Краснополянская птицефабрика», расположенные за границами городского округа на территории городского округа Мытищи, через КНС ООО «Горизонт Девелопмент». 

Данные по очистным сооружениям бытовых стоков городского округа Лобня  представлены в таблице 3.6.2.1, а по канализационным насосным станциям – в таблице 3.6.2.2.

В городском округе функционируют ряд мелких ведомственных КНС, расположенных на территории предприятий, в частности на Краснополянском керамическом заводе.

Лобненский завод строительного фарфора имеет локальные очистные сооружения для очистки технологических стоков. Производственные стоки объёмом 100 куб. м/сутки после очистки сбрасываются в р. Альба.

Лобненское депо и мелкие транспортные предприятия имеют собственные локальные сооружения, после очистки на которых, производственные стоки должны поступать в городскую систему водоотведения. Локальные очистные сооружения работают малоэффективно.

Общее водоотведение по городскому округу Лобня составляет около 25 тыс. куб м/сутки. При этом по данным «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Лобня Московской области на период с 2021 до 2038 года» в среднем в систему водоотведения г. Москвы через городской округ Долгопрудный передается 10,7 тыс. м/сутки стоков, а на очистных сооружениях городского округа Лобня обрабатывается 10,7 тыс. м/сутки стоков. 

В соотв6етстви с ГП МО «Развитие инженерной инфраструктуры» на 2023 - 2031 годы завершается  реконструкция системы водоотведения мкр. Восточный, г.о. Лобня общей протяженностью 3000 п.м; запланированный срок проведения работ: 20.02.2024-29.11.2025.

Сооружения «Москвич» ― в аварийном состоянии, в настоящее время не эксплуатируются.

В городском округе Лобня действует преимущественно централизованная система водоотведения с развитой системой коллекторов (в напорном и самотечном исполнении). Протяженность сетей водоотведения, обслуживаемых ООО «Лобненский водоканал», составляет 116,79 км, в том числе в напорном исполнении – 27,17 км, в самотечном исполнении – 89,62 км, из них нуждаются в замене – 68,16 км. Сети бытового водоотведения АО «Краснополянская птицефабрика» имеют протяженность 2,03 км.

Износ сетей водоотведения городского округа составляет около 65%. 

Напорные коллектора от КНС «Москвич» и «Больница» проложены в одну нитку, а коллектора от КНС «Маяковская» и «Красная Поляна» имеют аварийные участки.

Самотечный коллектор от городского округа Лобня до КНС «Хлебниково» в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. 

Выводы:

1. В городском округе Лобня действуют две централизованные системы водоотведения: городская и на территории микрорайона «Научный городок».

Городская система охватывает 90 %  населения и основные предприятия городского округа. Стоки центральной части городского округа, включая планировочный район «Депо», системой напорно-самотечных коллекторов передаются по главному самотечному коллектору на КНС «Хлебниково» г. Долгопрудный и далее в систему водоотведения г. Москвы. Разрешенный объем стоков, принимаемых в г. Москву через систему водоотведения г. Долгопрудный, составляет 24,15 тыс. куб. м/сутки.

2. Очистные сооружения биологической очистки в микрорайоне Красная Поляна (старые и новые) обрабатывают в настоящее время около 11,5 тыс. куб. м/сутки. Очистные сооружения в микрорайоне Москвич находятся в аварийном состоянии и не эксплуатируются. 

3. Очистные сооружения ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса" имеют проектную производительность 2,7 тыс. куб. м/сутки, фактическое поступление стоков – 1,7 тыс. куб. м/сутки, сооружения требуют реконструкции, имеется возможность для расширения очистных сооружений.

4. Стоки северной части Восточного планировочного района городского округа Лобня передаются на очистные сооружения АО «Краснополянской птицефабрики», расположенные на территории городского округа Мытищи.

5. Городские КНС находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют реконструкции и увеличения степени надежности работы.

6. Сети водоотведения  городского округа необходимо развивать для подключения к централизованной системе водоотведения всех жилых и производственных объектов. 
Часть самотечных сетей должна быть переложена и реконструирована.

7. Система передачи стоков через КНС «Хлебниково» в систему водоотведения г. Москвы требует реконструкции.

Таблица 3.6.2.1 Очистные сооружения бытовых стоков 

	№ п/п
	Место расположение
	Год строительства
	Проектная мощность, куб. м/сутки
	Место выпуска очищенных стоков
	Состав очистных сооружений
	Балансодержатель

	1
	КОС «Красная Поляна» (старые)
	1960
	1,5
	река Альба
	песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактный резервуар, иловые площадки
	УМП «Лобненский водоканал» 

	2
	КОС «Красная Поляна» (новые)*
	2010
	10,0
	река Альба
	решетки, песколовки, первичные отстойники,  аэротенки (биофильтры), вторичные отстойники, сооружения для доочистки, контактные резервуары, илоуплотнители, фильтр-прессы
	УМП «Лобненский водоканал» 

	3
	КОС ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
	1990
	2,7
	река Раздериха
	песколовки, первичные отстойники,  аэротенки (биофильтры), вторичные отстойники, сооружения для доочистки, сооружения для обеззараживания, аэробные минерализаторы, иловые площадки
	УМП «Лобненский водоканал»

	4
	КОС АО «Краснополянская Птицефабрика», за границей ГО Лобня (ГО Мытищи)
	1992
	2,0
	река Раздериха
	«Биокомпакт 2000»: блоки емкостей в составе: первичные отстойники, минерализаторы, стабилизаторы, аэротенки, вторичные отстойники, блок доочистки; биопруды, контактный резервуар, , иловые площадки
	АО «Краснополянская Птицефабрика»


Примечание: *Согласно предоставленной информации ООО «Лобненский водоканал» при возникновении дефицита производительности ОС «Красная Поляна» (новый) излишек стоков отводится от КНС «Красная поляна» на КНС «Главная» с последующей передачей в систему водоотведения городского округа Долгопрудный за счет резервного напорного коллектора 2хДу 300 мм, обеспечивающего технологическую связь между ОС «Красная Поляна» и системой водоотведения городского округа Долгопрудный.

Таблица 3.6.2.2 Основные данные по существующим канализационным насосным станциям

	№
п/п
	Наименование и местоположение КНС
	Год строительства
	Мощность, 
тыс. куб. м/сутки
	Оборудование
КНС
	Количество
насосов,
шт
	Диаметры коллекторов, 
мм

	
	
	
	факт.
	проектная
	
	
	самотечного
	напорного

	1
	КНС «Главная», ул. Дачная, 2-А
	1974
	9,9
	38,2
	FLYGT 3201
FLYGT 3301

СМ 250-200-400/6

СМ 150-125-315/6
	1 

1

1

2
	800
	2х 500

	2
	КНС «Москвич», ул.  Мирная, 29А
	1970
	0,5
	6,5
	Grundfos
	2
	200
	150

	3
	КНС «Маяковская», 
ул. Маяковского, 12А
	1992
	0,004
	14,4
	Grundfos 
См 150-125-315/4
	2 

1
	800
	2х500

	4
	КНС «Больница», ул. Заречная, 9А
	1970
	0,05
	0,96
	Grundfos 
СМ 150-125-315/46
ГНОМ 20-12
	1 

1
1
	250
	150

	5
	КНС «Красная Поляна»,
ул. Текстильная, 3А
	1987
	5,3
	14,4
	Grundfos 
	3
	2х 500
	2х300

	6
	КНС «Депо»,
ул. Рогачевское шоссе, 1
	1998
	1,38
	14,4
	СМ 150-125-315/4

Grundfos
	1

2
	250
500
	2х300

	7
	КНС «Борисова 18А», ул. Борисова 18А 
	2019
	0,037
	1,5
	Grundfos
	3
	нет данных
	нет данных

	8
	КНС «3-его микрорайона», проезд Шадунца, 9а
	1998
	0,057
	3,0
	Grundfos
	3
	нет данных
	нет данных

	9
	КНС «Спорткомплекс», ул. Ленина, 65А
	2005
	0,009
	0,36
	Grundfos
	1
	нет данных
	нет данных

	10
	КНС «Пушкина», ул. Пушкина, 4А
	2006
	0,17
	0,6
	Grundfos
	2
	нет данных
	нет данных

	11
	КНС «МОРТОН», 
ул. Катюшки, 75 Б
	2012
	1,9
	9,6
	FLYGT 3202
	4
	300
	2х300

	12
	КНС «Тихая», Речной проезд, 5А
	2013
	0,03
	0,6
	Grundfos
	2
	нет данных
	нет данных

	13
	КНС «Светлая», пер. Светлый, 3А
	2013
	0,011
	0,48
	Grundfos

ГНОМ 20-12
	2

1
	нет данных
	нет данных

	14
	КНС «Стадион Москвич», ул. Иванищенко, д. 1А
	2018
	0,77
	10,0
	Grundfos
	2
	нет данных
	нет данных

	15
	КНС «Свободный проезд», ул. Свободный проезд, 5в
	н/д
	0,014
	3,0
	Grundfos
	2
	нет данных
	2х300

	16
	КНС ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», ул. Научный ородок
	1990
	1,0
	3,0
	СМ 150-125-315/4
	2
	300
	200


Предложения по развитию

В городском округе планируется сохранить и расширить действующую централизованную систему бытового водоотведения, обеспечив модернизацию городских очистных сооружений.

Вся существующая и планируемая застройка городского округа, включая сельскую, должна быть подключена к существующей системе бытового водоотведения с очистными сооружениями полной биологической очистки с блоками глубокой биологической доочисткой стоков и механического обезвоживания осадка

Для определения расчетного объема бытовых стоков нормы водоотведения приняты согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 860/пр) равными нормам водопотребления без учёта расходов на полив, пожаротушение и восполнения безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения и системах теплоснабжения. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Расчетные расходы промышленных стоков определены ориентировочно, исходя из расчётных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых процентов безвозвратных потерь, и должны уточняться специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Общее расчетное водоотведение от городского округа Лобня по этапам строительства представлено в таблице 3.6.2.3.

Таблица 3.6.2.3 Общее расчетное водоотведение в городском округе Лобня
	№

п/п
	Наименование объектов водоотведения
	Водоотведение, 
куб. м/сутки

	
	
	первая очередь
	расчетный срок

	1
	население
	19368
	19457

	2
	сохраняемые объекты производственного и коммунального назначения
	5200
	5200

	3
	планируемые объекты общественно-делового, производственного, коммунального и рекреационного назначения 
	554
	846

	4
	планируемые объекты регионального назначения
	132
	227

	5
	неучтенные расходы
	1946
	1970

	
	ВСЕГО от городского округа Лобня
	27200
	27700


В соответствии с ГП МО «Развитие инженерной инфраструктуры» на 2023 - 2031 годы в городском округе Лобня запланирована и ведется реконструкция системы водоотведения мкр. Восточный, г.о. Лобня общей протяженностью сетей 3000 пог.м (плановые сроки выполнения работ 20.02.2024-29.11.2025).

Общее расчетное водоотведение от городского округа Лобня составит:

– на первую очередь – 27,2 тыс. куб. м/сутки;

– на расчетный срок – 27,7 тыс. куб. м/сутки.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых и производственных стоков городского округа Лобня потребуется:

– Актуализировать «Схему водоотведения городского округа Лобня» в соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на основе решений, принятых в «Проекте внесения изменений в генеральный план городского округа Лобня».

– Сохранить и развивать существующую систему бытового водоотведения в городе Лобня. Реконструировать существующие очистные сооружения бытовых сточных вод. В состав сооружений необходимо включить блок доочистки стоков и блок термической сушки осадка в закрытых помещениях. Качество очищенных стоков довести до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

– Разработать и утвердить СЗЗ от очистных сооружений. Для обеспечения сокращения СЗЗ следует использовать современные технологии очистки с применением сооружений закрытого типа с блоками механического обезвоживания осадка.

– Построить и реконструировать КНС на площадках планируемого строительства для передачи бытовых стоков от всех существующих и планируемых объектов и жилой застройки на очистные сооружения полной биологической очистки.

– Заменить изношенные самотечные и напорные сети водоотведения и сети недостаточного диаметра.

– Для производственно-складских зон предусмотреть максимально возможное повторное использование очищенных стоков в технологических процессах. Перед сбросом в системы бытового водоотведения производственные стоки и стоки от объектов питания подвергать локальной очистке.

Мероприятия регионального значения по водоотведению на территории городского округа Лобня отсутствуют.

Местоположение и проектная производительность объектов водоотведения местного значения будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

3.6.3. Теплоснабжение

Существующее положение
Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части проекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Теплоснабжение потребителей городского округа Лобня Московской области осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения.

Теплоснабжение городского округа Лобня осуществляется от 23 котельных, обслуживающих жилищно-коммунальный сектор, а также от производственных и ведомственных котельных. В качестве основного топлива на котельных используется природный газ.

По данным Схемы теплоснабжения городского округа Лобня суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения, обслуживающих жилищно-коммунальный сектор, в границах округа – 419,74 Гкал/час. Теплопотребление с учетом потерь и собственных нужд источников составляет 304,05 Гкал/час.

Суммарный дефицит тепловой мощности по источникам – -12,83 Гкал/час, резерв – 38,18 Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей по округу составляет в двухтрубном исчислении 111,07 км. Температурный график тепловых сетей 150/70оС, 115/70оС, 110/70оС, 95/70оС, средний процент износа тепловых сетей – 70 %.

Сведения о технических характеристиках котельных, установленной мощности, дефицитах / резервах тепловой мощности, протяженности тепловых сетей, годах установки оборудования, системах теплоснабжения, протяженности тепловых сетей представлены в таблице 3.6.3.1. 

В настоящее время котельные городского округа Лобня обслуживают ООО «ТЭК-10», ООО «Смарт Энерго», дирекция по тепловодоснабжению Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», а также другие частные организации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на городской округ Лобня Московской области утверждена Схема теплоснабжения. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории городского округа Лобня осуществляется децентрализовано – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пиллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

В соответствии с «Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» и СП 42.13330.2016
«СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером СЗЗ – 300 м, для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/час, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.

Таблица 3.6.3.1 Технические характеристики существующих источников тепла городского округа Лобня

	№ п/п
	Наименование и адрес котельной
	Количество и тип котлов, годы установки котлов
	Установленная мощность котельной, Гкал/час
	Присоединённая нагрузка с учётом тепловых потерь, Гкал/час
	Дефицит / профицит тепловой мощности, Гкал/час
	Вид 
топлива
	Температурный график тепловых сетей, °С
	Система теплоснабжения
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км
	Эксплуатирующая организация

	1
	РТС «Лобня», Букинское ш., 4б
	3хПТВМ-30М, 2х Eurotherm17 (2002, 2008, 2001, 2015 г.)
	120,00
	127,54
	-10,00
	природный газ 
	95/70
	комбинированная
	54,35
	ООО «ТЭК-10»

	2
	РТС «Красная Поляна»,ул. Текстильная, 3в
	2хПТВМ-30М (2004, 1987 г.)
	60,00
	55,42
	0,10
	природный газ 
	110/70
	комбинированная
	15,88
	ООО «ТЭК-10»

	3
	Котельная "Калинина", ул. Калинина, 2а
	6хЗИОСАБ-3000 (2005 г.)
	15,48
	16,50
	-1,07
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	9,65
	ООО «ТЭК-10»

	4
	Котельная "П.Морозова", ул. П.Морозова, 1в
	2хСТГ "Стандарт" (2007 г.)
	1,72
	0,69
	1,03
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	0,44
	ООО «ТЭК-10»

	5
	Котельная  Луговая, ул. Большая, 2а
	2хСТГ "Классик-0,4" (2007 г.)
	0,68
	0,25
	0,43
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	0,07
	ООО «ТЭК-10»

	6
	Котельная  ул. Агапова, ул. Комиссара Агапова
	2хRS-D 2500 (1977, 1966 г.)
	4,30
	3,71
	0,55
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	2,25
	ООО «ТЭК-10»

	7
	Котельная  мкр. «Луговая», ул. Научный городок д.25
	2хДЕ 16/14 (1992 г.)
	22,50
	10,91
	10,36
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	11,18
	ООО «ТЭК-10»

	8
	Котельная мкр. Москвич, ул. Дачнная, д.4А
	3хPOLYKRAFT Uniterm-3500 (2017 г.)
	9,03
	6,62
	2,33
	природный газ (рез. дизельное)
	115/70
	комбинированная
	1,71
	ООО «ТЭК-10»

	9
	Котельная мкр. «Катюшки» (юг), ул.Физкультурная, д.11
	4хBUDERUS LOGANO S825M (2011 г.)
	47,90
	48,21
	-1,76
	природный газ (рез. дизельное)
	150/70
	закрытая
	5,35
	ООО «ТЭК-10»

	10
	Котельная мкр. «Катюшки» (север), ул. Колычева д. 10А
	2хКВ ГМ 7,56 (2020 г.)
	13,00
	12,78
	0,00
	природный газ
	95/70
	закрытая
	2,01
	ООО «ТЭК-10»

	11
	Котельная мкр. «Депо», ул. Деповская, д.2А
	3хДЕ 10/14
	19,20
	2,32
	16,87
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	1,31
	Дирекция по
тепловодоснабжению
Московской железной
дороги - филиала ОАО
"РЖД"

	12
	Крышная газовая котельная, ул. Жирохова, д.1
	2хRendamax R3404 (2019 г.)
	2,26
	2,08
	0,07
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	-
	ООО «Смарт Энерго»

	13
	Крышная газовая котельная,ул. Жирохова, д.2
	2хRendomax R3408 (2014 г.)
	2,56
	2,25
	0,14
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	-
	ООО «Смарт Энерго»

	14
	Крышная газовая котельная, ул. Жирохова, д.3
	2хRendamax R3408 (2017 г.)
	2,56
	2,25
	0,15
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	-
	ООО «Смарт Энерго»

	15
	Крышная газовая котельная,ул. Жирохова, д.5
	2хRendamax R3404 (2019 г.)
	1,66
	1,45
	0,18
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	-
	ООО «Смарт Энерго»

	16
	Котельная БМК-7,5, ул. Локомотивная, д. 5а
	2хViessmann Vitomax 100 , 1хViessmann Vitomax 300 (2015 г.)
	6,36
	4,51
	1,79
	природный газ
	95/70
	закрытая
	0,43
	ООО «ТЭК-10»

	17
	Котельная АО «ЛЗСФ», ул. Силикатная, д.2
	2хДЕ 10-14, 1хДКВР 6,5/13 (2007 г.)
	12,67
	6,56
	4,19
	природный газ 
	95/70
	закрытая
	6,43
	АО «Лобненский завод строительного фарфора»

	18
	Газопоршневая ТЭЦ АО "НАТЭК Инвест-Энерго"
	12хJENBACHER  3035 кВт и 3хLOOS
	60,00
	н/д
	н/д
	газ
	н/д
	закрытая
	н/д
	н/д

	19
	Котельная ОАО «Лотра», ул. Гагарина, д.3
	3 х DAKON PREXAL P250
	0,42
	н/д
	н/д
	масло минеральное отработанное
	н/д
	закрытая
	н/д
	 ОАО «Лотра»

	20
	Котельная «Путевая  машинная станция – 76», Краснополянский тупик, д. 10
	н/д 
	0,73
	н/д
	н/д
	газ
	н/д
	закрытая
	н/д
	н/д

	21
	Котельная ООО ТСФ «Спецатомконтакт», ул. Краснополянский тупик, д.4
	2хOLВ – 700, 3хOLВ – 1000, 1хOLВ – 150
	н/д
	н/д
	н/д
	газ 
	н/д
	закрытая
	н/д
	ООО ТСФ «Спецатомконтакт»

	22
	Котельная  керамического завода
	2хДКВР-4/13
	5,00
	н/д
	н/д
	газ 
	н/д
	закрытая
	н/д
	н/д

	23
	Котельная  ОАО «Терминал Премьер»
	3хДКВР-6,5/13
	11,70
	н/д
	н/д
	газ 
	н/д
	закрытая
	н/д
	ОАО «Терминал Премьер»

	ИТОГО
	419,74
	304,05
	38,18/-12,83
	 
	 
	 
	111,07
	 


Выводы:

Для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и для повышения энергоэффективности и надёжности централизованных систем теплоснабжения в городском округе Лобня потребуется:

− строительство новых теплоисточников;

− реконструкция с модернизацией оборудования, увеличением мощности на существующих котельных;

− устранение дефицита тепловой мощности на существующих котельных;

− реконструкция тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК);

− строительство трубопроводов горячего водоснабжения; 

− установка приборов учёта тепловой энергии и ресурсов.

Предложения по развитию

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие систем теплоснабжения городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах городского округа.

Стратегия обеспечения теплом потребителей городского округа Лобня –реконструкция с увеличением мощности и модернизацией оборудования существующих тепловых источников, а также строительство новых, в том числе с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, с использованием в качестве основного топлива природного газа с целью обеспечения надежного удовлетворения спроса на тепловую энергию наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

В генеральном плане предусматривается обеспечение в основном централизованным теплоснабжением объектов многоквартирной застройки, объектов производственного, складского назначения. Автономное теплоснабжение предусмотрено для объектов малой тепловой нагрузки, расположенных вне зон эффективного теплоснабжения. 

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и реконструкции существующей застройки. В генеральном плане городского округа Лобня предлагается размещение многоквартирной жилой застройки, объектов капитального строительства общественно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, а также объектов производственного назначения.

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчёты произведены в соответствии с СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», СП 89.13330.2016 «СНиП III-35-76 «Котельные установки», Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Всего по городскому округу Лобня прирост тепловой нагрузки ожидается на расчётный срок – 165,67 Гкал/час, в том числе на период первой очереди –84,02 Гкал/час.
Всего прирост тепловой нагрузки на расчётный срок составит:

– на объекты жилого назначения – 2,49 Гкал/час;

– на объекты общественно-делового, производственно, складского, коммунального назначения – 160,39 Гкал/час;

– на объекты социального назначения – 2,82 Гкал/час.

Более подробно потребность в тепловой мощности для территорий нового строительства указана в таблице 3.6.3.2.

В качестве основного топлива для всех теплоисточников поселения предусмотрен природный газ. Для объектов, размещаемых на территориях, обеспечение природным газом которых не предусмотрено «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», предлагается в качестве топлива использовать пеллеты, сжиженный газ, дизельное топливо.

Таблица 3.6.3.2 Тепловая нагрузка потребителей планируемых объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения
	№ п/п
	Объекты нового строительства
	Тепловая нагрузка на первую очередь, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на расчетный срок, Гкал/час

	
	
	
	

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	1,70
	0,79

	2
	Объекты социальной инфраструктуры
	0,09
	2,73

	3
	Зоны общественно-делового, транспортного, различного производственного и рекреационного назначения 
	82,23
	78,13

	 
	Итого
	84,02
	81,65


В рамках проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лобня Московской области предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

( для теплоснабжения планируемой многоквартирной застройки, объектов общественно-делового, в том числе объектов обслуживания населения использование существующих котельных г.о. Лобня в зоне экономической целесообразности их использования при необходимости после проведения их реконструкции с модернизацией оборудования и увеличением мощности, с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения котельных большой мощности когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами (определить в Схеме теплоснабжения городского округа); 

( для обеспечения централизованным теплоснабжением новых объектов потребуется строительство, как тепловых сетей, так и источников; 

( для объектов, находящихся вне зоны действия существующих централизованных систем теплоснабжения, предлагается строительство отдельно стоящих котельных, оборудованных водогрейными котлами, либо автономных источников теплоснабжения (отдельно стоящих, пристроенных, встроенных, крышных). Тепловая мощность АИТ и тип размещения определяются на стадии разработки проекта планировки территории и уточняются на этапе проектной документации. Согласно СП 373.1325800.2018 мощность АИТ принимается:

( для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях до 10 МВт, на производственных зданиях до 15 МВт;

( АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, до 5 МВт, в производственные здания до – 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;

( АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт;

( теплоснабжение объектов производственного и коммунально-складского назначения предполагается осуществлять от собственных промышленных котельных, размещаемых на территории самих объектов. 

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

( крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа;

( резервные перемычки централизованного теплоснабжения позволяют при выходе из строя одного из теплоисточников переключать подачу теплоносителя на другой источник.

Помимо строительства новых питающих центров предусматривается комплекс преобразовательных мероприятий в отношении существующей системы теплоснабжения, направленных на повышение эффективности производства и транспортировки тепловой энергии, снижение потребления энергоносителей, и как следствие, снижение удельной стоимости вырабатываемой тепловой энергии, а именно:

( замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей с использованием труб в пенополиуретановой (ППУ); 

( в существующих котельных замена, ремонт и реконструкция котлоагрегатов, насосного и тягодутьевого оборудования, теплообменных аппаратов, а также внедрение более современного и энергоэффективного оборудования, обладающего более высоким КПД (коэффициентом полезного действия);

( установка контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности и регулирования; 

( установка приборов 100 % учёта тепловой энергии на границе балансовой принадлежности эксплуатирующих предприятий и у потребителей.

Установка в процессе реконструкции источников теплоснабжения нового газоиспользующего оборудования позволяет повысить коэффициент полезного действия котлоагрегатов, снизить потребление газа и снизить выбросы в атмосферу продуктов горения. На новых и предлагаемых к реконструкции котельных должно быть предусмотрено автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление технологическими процессами. Химводоподготовка на котельных должна осуществляться по схеме двухступенчатого натрий-катионирования с последующей деаэрацией. 

В жилой части городского округа Лобня тепловые сети рекомендуется прокладывать подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции.

При надземной прокладке теплотрасс на территориях производственных, коммунальных, складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали. 

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах. 

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить вид источников теплоснабжения, тепловую мощность, а так же местоположение источников теплоснабжения.

3.6.4. Газоснабжение

Существующее положение

Раздел выполнен в соответствии с: 

− Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

− Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;

− Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года, разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

− Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 (ред. от 11.02.2026 № 118-ПП);

− Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024г., утвержденной постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43;

− Совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

По территории городского округа Лобня проложен следующий магистральный газопровод:

― газопровод-отвод КГМО – КРП-17 DN1000мм, Pпр = 5,4 МПа;

Источником газоснабжения городского округа Лобня является ГРС «Сходня».

Магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют зоны минимальных расстояний до объектов, согласно требованиям СП 36.13.330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», которые составляют:

― для магистрального газопровода P≤5,5 МПа диаметром свыше 800 мм до 1000 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков − 250 м;

― для продувочных свечей следует предусматривать на расстоянии не менее 300 м от зданий и сооружений, не относящихся к объектам транспорта газа, при пересечении газопроводом автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и связи расстояние от продувочных свечей до указанных сооружений должно приниматься не менее значений, предусмотренных при их параллельной прокладке.

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны:

− для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону;

Любые работы в охранной зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Эксплуатацией магистральных газопроводов, газопроводов-отводов занимается ООО «Газпром трансгаз Москва» (и филиал «Крюковское ЛПУМГ»).

Основы государственного регулирования газоснабжения в Российской Федерации определены федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении» в Российской Федерации.

Перечень видов объектов федерального значения в области федерального транспорта, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, установлен Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р. Согласно указанному «Перечню» «трубопроводный транспорт» включает: 

− магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов;

− сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 МПа.

Таким образом, в СТП ТТ РФ утверждается перечень планируемых к строительству и реконструкции объектов газоснабжения федерального значения (объекты магистральной сети газоснабжения), а в генеральном плане муниципального образования данные решения учитываются и отображаются. 

Данные по загрузке ГРС (по состоянию на 01.02.2026):
Таблица 3.6.4.1.
	№ п/п
	Наименование ГРС
	Проектная производительность ГРС, тыс.куб.м/ч
	Загрузка ГРС, тыс.куб.м/ч
	Наличие пропускной способности, тыс.куб.м/ч

	1
	Сходня
	170,0
	98,5
	38,0


По газопроводам высокого (P ≤ 1,2 МПа; P ≤ 0,6 МПа), среднего и низкого давления различных диаметров, снабжается газом городской округ Лобня.

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ).

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются: 

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше 300 мм– 20 м; 

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до 300 мм включительно– 10 м; 

− от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

− от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

− от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

− от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимаются филиалы АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» и АО «Мособлгаз» «Север». 

Расход природного газа по городскому округу Лобня составляет 158,0 млн. куб. м/год.

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого − жилищно-коммунальная застройка. 

Природный газ используется: 

− в качестве основного топлива на котельных; 

− для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах; 

− для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире). 

Система газоснабжения многоступенчатая, с транспортировкой газа высокого (P ≤ 1,2 МПа, P ≤ 0,6 МПа), среднего и низкого давления.

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, автоматические теплогенераторы).

Часть жителей индивидуальной жилой застройки используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный баллонный газ, электрические теплогенераторы.

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования Госгортехнадзором). 

Выводы: 

1. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

2. Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста газопотребления.

Предложения по развитию
На территории городского округа Лобня планируется размещение многоквартирной жилой застройки и объектов производственно-складского, спортивного, социально-культурного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения, для которых предусматривается подача природного газа.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (ред. от 17.12.2025 № 3826-р), на рассматриваемой территории мероприятия отсутствуют.

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11 на рассматриваемой территории мероприятия отсутствуют.
В соответствии с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024г.», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 на рассматриваемой территории запланировано следующее мероприятие регионального значения:

Таблица 3.6.4.2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Технические параметры
	Срок реализации, год

	1
	Реконструкция газопровода-отвода КГМО - КРП-17 со строительством 2-й нитки
	47,0 км
	2029


В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», (утв. постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50, с изменениями от 11.02.2026 № 118-ПП) на рассматриваемой территории мероприятия отсутствуют.

В соответствии с совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. на рассматриваемой территории мероприятия отсутствуют.

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается:

− как основное топливо для отопительных и производственных котельных.

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой нагрузки.

На расчётный срок в целом ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников теплоснабжения (котельных малой мощности (АИТ)), а также за счёт обеспечения газом новой индивидуальной застройки.

При определении расходов газа приняты:

− теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м3 (8000 ккал/час);

− коэффициент полезного действия (КПД) отопительных котельных – 0,85;

− КПД местных систем отопления – 0,9;

− обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение».

Ожидаемый прирост расхода природного газа по городскому округу Лобня составит: на расчётный срок – 23010 куб.м/час или 69029 тыс. куб.м /год, в том числе на первую очередь – 11669 куб.м/час или 35008 тыс. куб.м/год.

3.6.5. Электроснабжение

Существующее положение

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использована актуальная информация ПАО «Россети Московский регион».

Городской округ Лобня находится в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Северные электрические сети» (СЭС) ПАО «Россети Московский регион». 

Электроснабжение потребителей осуществляется: от питающих центров Московской энергосистемы в эксплуатации СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Краткая характеристика электроподстанций представлена в таблицах 3.6.5.1 ÷ 3.6.5.2.

Таблица 3.6.5.1 Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на территории городского округа Лобня по состоянию на 01.01.2026
	№ ПС
	Наименование ПС
	Эксплуати-рующая организация
	Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на ПС
	Год изготов-ления

	
	
	
	Диспетчерское наименование
	Мощность, МВА
	Напряжение, кВ
	

	40
	Лобня
	ПАО «Россети Московский регион
	Т-1
	16,0
	35/6
	1965

	
	
	
	Т-2
	16,0
	35/6
	1967

	325
	Луговая
	ПАО «Россети Московский регион
	Т-1
	40,0
	110/35/10/6
	1978

	
	
	
	Т-2
	40,0
	110/35/10/6
	2025

	
	
	
	Т-3
	40,0
	110/35/10/6
	1999

	
	
	
	Т-4
	40,0
	110/35/10/6
	1979

	337
	Красная Поляна
	ЗАО "Лобненская электросеть"
	Т-1
	4,0
	35/6
	1952

	
	
	
	Т-3
	4,0
	35/6
	1989

	
	
	
	Т-4
	4,0
	35/6
	1989


Полезный отпуск электроэнергии по муниципальному образованию городской округ Лобня Московской области за 2020 год составил 363 млн. кВт*ч (факт). 

Таблица 3.6.5.2. Сведения о питающих центрах ПАО «Россети Московский регион» (СЭС), расположенных на территории городского округа Лобня, по состоянию на 4 квартал 2025 года.
	№

п/п
	Наименование ПС
	Установленная мощность трансформаторов, 
шт. х МВА
	Фактическая загрузка в зимний максимум 2025 года, МВА
	Профицит (+) /Дефицит (-) по замерам по ЦП, МВА
	Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнени и, МВА
	Резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП, МВА

	Городской округ Лобня

	1
	ПС 35/6 кВ Лобня (№40)
	2х16
	15,07
	2,10
	0,40
	1,70

	2
	ПС 110/35/10/6 кВ Луговая (№325)
	4х40
	108,69
	3,55
	15,11
	0,00


Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением 10, 6 и 0,4 кВ следующих территориальных сетевых организаций: 

Абоненты городского округа Лобня входят в зону обслуживания Районных электрических сетей (РЭС) - подразделений СЭС ПАО «Россети Московский регион».

В том числе: 

–
в зону обслуживания Мытищинского РЭС - подразделения СЭС ПАО «Россети Московский регион» входят населенные пункты: мкр. Луговая;

–
в зону обслуживания Дмитровского РЭС - подразделения СЭС ПАО «Россети Московский регион» входят населенные пункты: мкр. Луговая, ул. Горького, д. Горки Киёвские;

Часть абонентов городского округа Лобня входит в зону обслуживания:

– филиала АО «Мособлэнерго» (Московская областная энергосетевая компания);

– АО «МСК Энерго».

Оборудование АО «МСК Энерго» и ЗАО «Лобненская электросеть» эксплуатируется филиалом ПАО «Россети Московский регион».

Распределение электрической энергии по потребителям городского округа Лобня осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, расположенные на территории округа. 

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории городского округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ. 

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП.

Ряд крупных производственных объектов в городском округе Лобня имеют прямые фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион», принадлежащие СЭС ПАО «Россети Московский регион» и производственным объектам. 

По территории городского округа Лобня проходят следующие линии электропередачи (ЛЭП): 

На балансе ПАО «Россети Московский регион» находятся:

– ВЛ 110 кВ Луговая - Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково;

– КВЛ 110 кВ Шереметьево - Жостово с отп.;

– КВЛ 110 кВ Хлебниково - Луговая;

– отпайка ВЛ 110 кВ Луговая - Белый Раст на ПС Аксаково;

– КВЛ 110 кВ Шереметьево-Жостово с отпайкой на ПС Аксаково;

– ВЛ 110 кВ Луговая - Шереметьево;

– ВЛ 35 кВ Водники - Лобня;

– ВЛ 35 кВ Луговая - Катуар;

– ВЛ 35 кВ Хлебниково - Кр. Поляна с отпайкой на ПС Парус;

– ВЛ 35 кВ Красная Поляна – Лобня;

– ВЛ 35 кВ Лобня – Луговая.

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6(10) кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции. 

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи.

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Для линий напряжением:

−
110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода;

−
35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода;

−
6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

−
до 1 кВ на расстоянии 2 метра от крайнего провода (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа (равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, применительно к высшему классу напряжения подстанции. 

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-ОЗ).

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП устанавливаются путём натурных измерений, производимых специализированными организациями.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов.

Для снижения размеров санитарно-защитных зон применяются экранирующие устройства.

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании. 

Размещение объектов электросетевого хозяйства осуществляется также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей). 

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «Россети Московский регион, на временное электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с заявкой в один из клиентских офисов ПАО «Россети Московский регион».

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции от 15.01.2019 № 5).

Выводы: 

−
в целом состояние оборудования и сетей системы электроснабжения городского округа Лобня может быть оценено как удовлетворительное;

−
подстанции и сети городского округа располагают небольшим резервом мощности для перспективного строительства. 

Предложения по развитию

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочных решений проекта генерального плана городского округа Лобня.

Удельные показатели для расчетных электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты в соответствии с действующими нормативными документами:

−
«Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ и «Изменения и дополнения к разделу 2 «Инструкции РД», утвержденные 26.06.1999 года (таблица 2.1.5н взамен 2.1.5 РД и таблица 2.2.1н взамен таблицы 2.2.1);

−
СП 256.1325800.2016 СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

−
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» с изменениями №1 и №2. 

Принятые для расчетов удельные показатели учитывают возможность частичного использования электроэнергии на теплоснабжение новых жилых домов. Принято, что для пищеприготовления в новых жилых домах средне этажной, малоэтажной и индивидуальной застройки будут использоваться газовые плиты. 

Расчет электрических нагрузок для объектов общественно-делового и производственного назначения выполнен по усредненным удельным показателям для аналогичных объектов, разработанных ранее, и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Проект генерального плана городского округа Лобня Московской области подготовлен на расчетный срок до 2046 года с выделением первой очереди строительства до 2032 года. 

Результаты расчетов приводятся в таблице 3.6.5.3.

Таблица 3.6.5.3. Сводная таблица потребности электрической мощности по объектам нового строительства.
	Потребности в электрической мощности по назначению объектов
	Первая очередь
	Расчётный срок

	
	0,4 кВ ТП
	6(10) кВ ЦП
	0,4 кВ ТП
	6(10) кВ ЦП

	
	кВт
	кВА
	МВт
	МВА
	кВт
	кВА
	МВт
	МВА

	Жилищное строительство
	584
	615
	0.4
	0.4
	855
	900
	0.6
	0.6

	Производственное, общественно-деловое, коммунально-складское и рекреационное назначение
	0
	0
	0.0
	0.0
	86138
	95709
	50.0
	55.6

	Социальное и культурно-бытовое назначение
	424
	446
	0.3
	0.3
	806
	848
	0.6
	0.6

	Итого
	1008
	1061
	0.7
	0.7
	87799
	97457
	51.2
	56.8


Местоположение и проектная мощность местных планируемых объектов электроснабжения будут определяться на следующих стадиях проектирования.

Для планируемого в проекте генерального плана прироста электрической нагрузки на первую очередь строительства резерв мощности на питающих центрах имеется. На расчетный период - свободная мощность отсутствует.

Мероприятия по развитию электроэнергетики федерального значения (**) на территории городского округа Лобня не предусмотрены следующими действующими отраслевыми документами: 

− Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 4153-р;

− Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 1634-р (в редакции от 06.04.2026 № 752-р);

– ( Инвестиционной программой ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», утвержденной приказом Минэнерго России от 24.12.2025 № 18@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2025 – 2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.10.2024 № 7@;

Мероприятия по развитию электроэнергетики регионального значения (*) на территории городского округа Лобня предусмотрены следующими иными действующими отраслевыми документами:

( Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.11.2025 № 1553;

( Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион» на 2025 – 2030 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 24.12.2025 №19@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион»,  утвержденную приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@.

( Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23 (в редакции от 16.04.2024 №358-ПП).

Перечень мероприятий в соответствии с указанными выше отраслевыми документами приводится в таблице 3.6.5.4.

Таблица 3.6.5.4. Мероприятия по развитию электроэнергетики городского округа Лобня, предусмотренные отраслевыми документами

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Параметры
	Очередность

	А. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 г. № 1634-р (в редакции от 06.04.2026 № 752-р). Мероприятия регионального значения (*).

	1
	ПС 110 кВ Луговая * 
	реконструкция
	2х80 МВА

1х63 МВА
	2027

	Б. Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион» на 2025 – 2030 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 24.12.2025 №19@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@. Мероприятия регионального значения (*).

	2
	Реконструкция ПС 110 кВ № 325 Луговая с заменой СОПТ и силовых цепей питания, МО г. Лобня ул. Батарейная д.2А*
	реконструкция
	0,5 км
	2031

	3
	Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Луговая-Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково, в т. ч. ПИР, МО* 
	модернизация
	4 шт.(прочие)
	2031

	4
	Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-220 кВ Хлебниково-Луговая, в т. ч. ПИР, МО* 
	модернизация
	4 шт.(прочие)
	2031

	5
	Модернизация ПС 110/35/10 кВ №325 Луговая, замена АЧР на микропроцессорные устройства* 
	модернизация
	1 шт.(прочие)
	2031

	6
	Модернизация ПС-110 кВ Луговая № 105 с заменой ДГР и ТДГК на 1-й и 2-й сек РУ 6 кВ - 2 к-та. С реконструкцией ячейки 6 кВ - 2 шт и заменой масленого выключателяна вакуумный 2 шт, замена автоматики регулировки компенсации* 
	модернизация
	2 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)
	2031

	7
	Модернизация ПС-110 кВ № 325 "Луговая" с установкой инженерно – технических средств охраны с установкой СОС, СОО по адресу: МО, г. Лобня, ул. Батарейная д.2А*
	модернизация
	1 140 п.м.; 2 шт.(прочие)
	2031

	8
	Модернизация ВЛ-110 кВ Хлебниково – Луговая путем замены провода и опор в пролетах № 73-76*
	модернизация
	1,388 км; 920 п.м.
	2031

	9
	Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 325 "Луговая" с заменой силового трансформатора Т-2 с 25 МВА на 40 МВА*
	реконструкция
	1 шт.(прочие)
	2027

	В. Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23 (в редакции от 16.04.2024 №358-ПП)

	10
	ПС-110 кВ № 325 "Луговая"*
	реконструкция
	1х40 МВА
	-


Мероприятия по строительству и реконструкции питающих центров приводятся в генеральном плане в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана.

Разрешение на присоединение дополнительной мощности и технические условия на проектирование выдаются ПАО «Россети Московский регион» строго в установленном порядке. 

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а также перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики, уточняются техническими условиями энергоснабжающих организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и правил электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

Реконструкция объектов электросетевого хозяйства с высокой степенью физического и морального износа. Существующие сооружения и сети, требующие техперевооружения и реконструкции, модернизируются в плановом порядке. Перспективные, объёмы и очередность строительстваи реконструкции определяются владельцами объектов в рамках разработки инвестиционных программ территориальных сетевых организаций (ТСО).

Осуществление проектной деятельности в части электроснабжения возможно при получении технических условий на электроснабжение планируемой застройки и разрешения на подключение единовременной электрической нагрузки к питающим центрам в территориальных сетевых организациях (ТСО): СЭС ПАО «Россети Московский регион», филиалы СЭС ПАО «Россети Московский регион», филиал АО «Мособлэнерго» (Московская областная энергосетевая компания), АО «МСК Энерго». 

Для реализации проектов застройки территории потребуется:

– соблюдение охранных зон объектов магистрального электросетевого хозяйства, работающих на напряжении 35 кВ и выше (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, расположенных на участках планируемой застройки или около них;

– вынос за пределы площадок строительства или перекладка в кабель участков воздушных линий электропередачи строго по техническим условиям владельцев коммуникаций.

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратораторговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а также перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики, уточняются техническими условиями энергоснабжающих организаций на стадии разработки рабочей документации, с соблюдением норм и правил электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории. 

На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства СЭС - филиал ПАО «Россети Московский регион». Мероприятия по сохранности или выносу существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) отдельным проектом.

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «Россети Московский регион», на временное электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с заявкой в один из клиентских офисов ПАО «Россети Московский регион».

В случае необходимости выноса (переустройства) объектов электросетевого хозяйства АО «Мособлэнерго» собственнику земельного участка необходимо подать заявку по установленной форме с приложением необходимого комплекта документов.

АО «Мособлэнерго» готово в кратчайшие сроки рассмотреть данную заявку и направить Заявителю оферту договора на выполнение комплекса мероприятий (работ, услуг) по освобождению земельного участка от объектов электросетевого хозяйства АО «Мособлэнерго» за счет средств Заявителя.

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции от 15.01.2019 № 5).

3.6.6. Связь

На территории городского округа Лобня все категории пользователей обеспечиваются полным набором услуг связи на основе современных технологий.

На период подготовки генерального плана операторы связи, действующие в границах городского округа Лобня (наиболее крупный из них – ПАО «Ростелеком») обеспечивают полный набор услуг связи на основе современных технологий. В том числе: 

− система кабельного телевидения;

− система передачи данных;

− система телефонной связи;

− система проводного радиовещания;

− система оповещения о чрезвычайных ситуациях;

− система домофонной связи;

− диспетчеризация лифтов;

− система технологического обеспечения и региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

Сети связи специального назначения на стадии разработки проекта  генерального плана не рассматриваются.

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют операторы под торговыми марками МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 (под брендом Ростелеком) и многие другие. 

Телефонизация производственных и общественно-деловых объектов осуществляется в соответствии с современными тенденциями развития, связанными с переносом объемов пользования с традиционных телекоммуникационных услуг к новым видам услуг: предоставление услуг на основе мультисервисных транспортных сетей (магистральных и сетей доступа), широкополосный Интернет-доступ (ШПД), СПС третьего поколения (ЗG) и ряд других. 

В настоящее время активно продолжается развитие сетей подвижной сотовой связи, что требует дальнейшего расширения сетей при помощи установки дополнительного оборудования на существующие базовые станции или увеличения числа вышек.

Вдоль транспортной инфраструктуры проходят действующие кабельные линии связи и линейно-кабельные сооружения связи ПАО «Ростелеком» и других организаций и ведомств операторов связи Московской области.

Согласно Правилам охраны линий связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, вдоль трасс линий связи устанавливаются охранные зоны − в виде участков земли, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи на 2 метра с каждой стороны. 

3.6.7. Организация поверхностного стока

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливо-моечных вод, отводимых с селитебных и промышленных территорий. В границах городского округа Лобня Московской области протекают река Альба (Мещериха), река Уча верхняя (Учь), река Раздериха с многочисленными мелкими притоками, являющиеся водоприёмниками поверхностного стока. 

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории городского округа, поверхностный сток, поступающий с селитебной и промышленной территорий, оказывает большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора. 

К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверхностного стока, связанный с намечаемым увеличением площадей застройки, и, следовательно, увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Еще одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. Загрязненный нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и в период снеготаяния является еще одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов.

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых сточных водах, являются: 

— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.);

— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта); 

— нефтепродукты; 

— органические вещества (продукты разложения растительного и животного происхождения); 

— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей); 

— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем предприятий).

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации. 

Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», составляет:

— с территорий современной жилой застройки в дождевом стоке ~ 500 мг/л взвешенных веществ и ~ 8 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 2000 мг/л взвешенных веществ и ~ 20 мг/л нефтепродуктов;

— с территорий с преобладанием индивидуальной жилой застройки в дождевом стоке ~ 300 мг/л взвешенных веществ и < 1 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и < 1 мг/л нефтепродуктов;

— в дождевом стоке с территорий, прилегающим к промышленным зонам ~ 800 мг/л взвешенных веществ и ~ 18 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 3000 мг/л взвешенных веществ и ~ 20 мг/л нефтепродуктов;

— с магистральных улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом стоке ~ 800 мг/л взвешенных веществ и ~ 20 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 2000 мг/л взвешенных веществ и ~ 25 мг/л нефтепродуктов.

В настоящее время на территории городского округа система дождевой канализации имеет локальное распространение. В частности дождевая канализация проложена вдоль ул. Калинина, ул. Победы, ул. Мирная, ул. Физкультурная, ул. Заречная, ул. Чехова, а так же небольшой участок дождевой канализации проложен в микрорайоне «Красная Поляна» по ул. Краснополянская. Отвод поверхностного стока осуществляется закрытой системой дождевой канализации с последующей очисткой на очистных сооружениях поверхностного стока закрытого типа.

На остальных территориях городского округа Лобня поверхностный сток отводится по рельефу местности, где дождевые стоки по кюветам вдоль дорог без очистки поступают в ближайшие водоприемники, ухудшая их санитарное состояние.

Отсутствие организованного отвода поверхностного стока является причиной затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей способности грунтов. Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление поверхностных вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления поверхностным стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений.

Низкий уровень благоустройства территорий, отсутствие организованного поверхностного стока, либо фрагментарной сети под воздействием природно-техногенных факторов – одна из причин проявления негативных инженерно-геологических процессов:

— подтопления заглубленных частей зданий;

— заболачивания территории;

— снижения несущей способности грунта;

— морозного пучения;

— возникновения оползней.

Предупреждение возможности образования таких негативных процессов заложено в развитии дождевой канализации городского округа.

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных территорий необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения территории, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий:

— использование очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения;

— локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую сеть;

— раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий;

— самостоятельной очистки поверхностного стока.

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки ионного состава на сооружения водоподготовки.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона от 10 января 2002 г. №7 «Об охране окружающей среды», требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также с учётом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории, близких к ним по загрязнённости, и весь объём стока с предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При этом СанПиН 2.1.3684-21, отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в неё бытовых сточных вод и промышленных стоков.

Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной территорий, определяется условиями приёма его в системы водоотведения городского округа или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, рельефом местности.  

Среднегодовой объем дождевых вод поступающий с территории планируемого строительства составит 700,4 тыс. куб. м/год, в том числе на первую очередь – 329,6 тыс. куб. м/год, в том числе:

( с территорий планируемого размещения объектов многоквартирной жилой застройки – 6,4 тыс. куб. м/год на расчетный срок (в том числе на первую очередь – 2,6 тыс. куб. м/год);

( с территорий планируемого размещения объектов многофункционального общественно-делового, производственного, специализированной общественной застройки и рекреационного назначения – 694,0 тыс. куб. м/год на расчетный срок (в том числе на первую очередь – 327,0 тыс. куб. м/год).

На следующих стадиях проектирования необходимо определить потребность в очистных сооружениях дождевой канализации, объем дождевых вод, поступающих на очистные сооружения, а так же местоположение таких объектов.

В связи с низким развитием системы дождевой канализации городского округа Лобня, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», необходимо разработать «Схему водоотведения поверхностных ливневых стоков городского округа Лобня».

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц города возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега. 

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами. В связи с этим реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений.

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной «Генеральной схемы по снегоудалению городского округа», которая должна содержать решения о принятых способах снегоудаления с учётом поперечных профилей улиц, расчётных диаметров водостоков, бытовой канализации, возможности размещения снегоприёмных камер и снеготаялок.

4. Сведения о планируемых объектах федерального и регионального значения из документов территориального планирования федерального и регионального значения, сведния о докуметации по планировке территории

4.1. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения; сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса

Документами территориального планирования Российской Федерации являются схемы территориального планирования Российской Федерации в следующих областях:

1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения;

2) оборона страны и безопасность государства;

3) энергетика;

4) высшее образование;

5) здравоохранение.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Документы территориального планирования субъектов Российской Федерации и документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения.

Приаэродромная территории аэродрома Москва (Шереметьево)

Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 17.04.2020 № 395-П
 установлена приаэродромная территории аэродрома Москва (Шереметьево) в составе 1-6 подзон.

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ в случае установления приаэродромной территории с выделением с первой по шестую подзон приаэродромной территории до установления седьмой подзоны приаэродромной территории использование земельных участков в целях, предусмотренных ограничениями, осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Территории городского округа Лобня расположены в границах третьей подзоны (сектора: 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.27, 3.4.28, 3.4.29), пятой подзоны, шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево).

Перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности
	Номер подзоны 
	Ограничения 

	Зона с особыми условиями использования территорий Приаэродромная территория аэродрома Москва (Шереметьево) - подзона 3

	Подзона третья

Сектор 3.1
	В секторе 3.1 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых определяется в соответствии с ФАП-262 и равна 342 м.

	Подзона третья

Сектор 3.2.1
	В секторе 3.2.1 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых от минимального до максимального значения определяется для соответствующей ограничительной поверхности (коническая поверхность) в соответствии с ФАП-262 от 242 м до 267 м.

	Подзона третья

Сектор 3.2.2
	В секторе 3.2.2 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых от минимального до максимального значения определяется для соответствующей ограничительной поверхности (коническая поверхность) в соответствии с ФАП-262 от 267 м до 293 м.

	Подзона третья

Сектор 3.2.3
	В секторе 3.2.3 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых от минимального до максимального значения определяется для соответствующей ограничительной поверхности (коническая поверхность) в соответствии с ФАП-262 от 293 м до 317 м.

	Подзона третья

Сектор 3.2.4
	В секторе 3.2.4 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых от минимального до максимального значения определяется для соответствующей ограничительной поверхности (коническая поверхность) в соответствии с ФАП-262 от 317 м до 342 м.

	Подзона третья

Сектор 3.3
	В секторе 3.3 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых определяется в соответствии с ФАП-262 и равна 242 м.

	Подзона третья

Сектор 3.4.27
	В секторе 3.4.27 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых от минимального до максимального значения определяется для соответствующей ограничительной поверхности (поверхности захода на посадку и взлета) в соответствии с ФАП-262 от 233 м до 242 м.

	Подзона третья

Сектор 3.4.28
	В секторе 3.4.28 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых от минимального до максимального значения определяется для соответствующей ограничительной поверхности (поверхность взлета) в соответствии с ФАП-262 от 292 м до 305 м.

	Подзона третья

Сектор 3.4.29
	В секторе 3.4.29 запрещается размещение объектов, предельная абсолютная высота которых от минимального до максимального значения определяется для соответствующей ограничительной поверхности (поверхность взлета) в соответствии с ФАП-262 от 305 м до 313 м.

	Зона с особыми условиями использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва (Шереметьево) - подзона 5

	Подзона пятая
	В пределах пятой подзоны запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом N 116-ФЗ, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

Реконструкция опасных производственных объектов в границах пятой подзоны должна выполняться на основании специальных технических условий (СТУ), разработанных в соответствии с приказом Минстроя России от 15 апреля 2016 г. N 248/пр "О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства" (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 31.08.2016, регистрационный N 43505), с изменениями, внесенными Приказом Минстроя России от 27 марта 2020 г. N 165/пр (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 15.04.2020, регистрационный N 58102)

	Зона с особыми условиями использования территорий - Приаэродромная территория аэродрома Москва

(Шереметьево) -подзона 6

	Подзона шестая
	В пределах шестой подзоны приаэродромной территории запрещается размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов).


Решением Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 23.01.2025 № 2/ПАТ
 установлена седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево)».

В решении установлены ограничения использования земельных участков и (или) объектов недвижимости, расположенных в границах седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево): 

1. В границах зоны 7.1 «Зона запрета строительства нормируемых объектов» (внешняя граница соответствует изолинии Ldn = 61 дБА при полетах воздушных судов):

· не допускается новое строительство зданий больниц, санаториев, жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общежитий, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций; 

· не допускается новое строительство поликлиник, гостиниц, конференц-залов, библиотек, кафе, ресторанов, столовых, театров и концертных залов, многоцелевых залов, спортивных залов, магазинов, пассажирских залов аэропортов и вокзалов, предприятий бытового обслуживания без реализации мер по предупреждению и (или) устранению негативного физического воздействия авиационного шума внутри помещений;

· допускается реконструкция объектов капитального строительства, для которых установлены санитарно-эпидемиологические требования к предельно допустимым уровням шума, с разработкой и реализацией шумозащитных мероприятий, направленных на соблюдение предельно допустимых уровней шума внутри помещений.

2. В границах зоны 7.2 «Зона ограничения строительства» (внутренняя граница соответствует изолинии Ldn = 61 дБА, внешняя граница соответствует изолинии Lэкв.ночь = 45 дБА) не допускается размещение больниц, санаториев, жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общежитий, стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, поликлиник, гостиниц, конференц-залов, библиотек, кафе, ресторанов, столовых, театров и концертных залов, многоцелевых залов, спортивных залов, магазинов, пассажирских залов аэропортов и вокзалов, предприятий бытового обслуживания без реализации шумозащитных мероприятий по исключению повышенного шумового воздействия, вызванного полетами воздушных судов.

Согласно ч. 13 ст. 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в седьмой подзоне приаэродромной территории, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до дня установления седьмой подзоны приаэродромной территории, а также в отношении объектов недвижимости, разрешение на строительство которых получено до установления этой подзоны, или в случаях, если для строительства, реконструкции указанных объектов недвижимости не требуется выдача разрешения на строительство в отношении объектов недвижимости, строительство которых начато до установления этой подзоны.
4.1.1. Сведения о планируемых объектах, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 № 714-р утверждена Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения. В положении о территориальном планировании применительно к территории городского округа Лобня приводятся следующие сведения:

Перечень автомобильных дорог общего пользования, включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть автомобильных дорог, в соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", планируемых для размещения 

	Наименование объекта (мероприятия) *
	Местоположение объекта **
	Проектные характеристики

	
	
	значение
	категория
	Мощность (протяженность)

	93
	Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна на участке км 29+600 - км 44+750, Московская область
	Московская область, городской округ Мытищи, дер. Аббакумово, дер. Шолохово, дер. Сухарево, пос. Трудовая, дер. Ларево
	автомобильная дорога федерального значения
	IБ
	15,15 км


Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов транспорта (в части трубопроводного транспорта), их основные характеристики и местоположение применительно к городскому округу Лобня Московской области.
Перечень магистральных газопроводов, планируемых для размещения

	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные характеристики объекта
	Основное назначение объекта

	78.
	Реконструкция газопровода-отвода КГМО - КРП-17 со строительством 2-й нитки
	Московская область, городской округ Дмитровский;

городской округ Мытищи;

городской округ Лобня
	проектный среднегодовой объем транспортировки газа - 15 млрд. куб. метров
	обеспечение перспективного спроса на газ потребителей северной части Московского промышленного узла, повышение надежности газоснабжения конечных потребителей


Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области высшего образования, их основные характеристики и местоположение.

В части, касающейся территории г.о. Лобня, сведения отсутствуют.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области здравоохранения, их основные характеристики и местоположение. 
В части, касающейся территории г.о. Лобня, сведения отсутствуют.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики
В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от -01.08.2016 № 1634-р приводятся сведения о видах, назначении, наименованиях, об основных характеристиках и о местоположении объектов федерального значения в области энергетики, планируемых для размещения. В части, касающейся территории г.о. Лобня, сведения отсутствуют.

Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы

В Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы, утвержденными Приказом Минэнерго России от 28.11.2025 № 1553 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы» приводятся сведения о мероприятиях по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики федерального значения. Применительно к территории в границе городского округа Лобня приводятся следующие сведения регионального значения:
	Наименование объекта строительства
	Вид работ
	Технические параметры
	Очерёдность реализации

	ПС 110 кВ Луговая 
	реконструкция
	2х80 МВА

1х63 МВА
	2027


Инвестиционная программа ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»

Инвестиционной программой ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», утвержденная приказом Минэнерго России от 24.12.2025 № 18@ «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.10.2024 № 7@» мероприятия федерального значения по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики, попадающих в границы городского округа Лобня не предусмотрены.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года

В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р сведения о мероприятиях федерального значения по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики, попадающих в границы городского округа Лобня отсутствуют.

4.1.2. Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации (Московской области)

Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития

Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23
, определяет на территории Московской области 16 устойчивых систем расселения, которые формируются по доминирующим характеристикам функционального освоения и пространственной организации с целью реализации перспективных пространственных преобразований.

Для каждого типа устойчивых систем расселения определены направления структурной реорганизации, преобладающее функциональное назначение, типы застройки и средовые характеристики, а также основные макропараметры регулирования градостроительной деятельности.

Городской округ Лобня расположен в Долгопрудненско-Химкинско-Красногорской устойчивой системе расселения. 

В приложении № 1 к Нормативам градостроительного проектирования Московской области, утверждённым постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30
 приводятся сведения о типологии устойчивых систем расселения Московской области.
Типология устойчивых систем расселения Московской области 

	Устойчивая система расселения
	Функциональное назначение
	Тип пространственной организации
	Преобладающий тип застройки

	Долгопрудненско-Химкинско-Красногорская
	городская
	компактная центральная
	компактный высокоплотный разноэтажный


В границах устойчивых систем расселения выделяются территории с преобладающим типом функционально-планировочной организации по 5 типам моделей: урбанизированная, субурбанизированная, аграрная, рекреационная и природно-рекреационная модели. 

Для территории городской округ Лобня выделена урбанизированная модель планировочной организации территории.
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Планируемые объекты регионального значения в сфере здравоохранения

	Номер на карте
	Наименование объекта
	Статус (планируемый к размещению, планируемый к реконструкции)
	Основание для размещения
	Наименование муниципального образования
	Местоположение
	Единица измерения
	Емкость
	Территория, га

	85
	Больничный стационар (ГБУЗ МО "Лобненская больница")
	Планируемый к реконструкции
	*
	Городской округ Лобня
	г. Лобня, ул. Заречная, д. 15
	коек
	385
	на существующей территории

	461
	Амбулаторно-поликлиническое учреждение (ГБУЗ МО "Лобненская больница")
	Планируемый к реконструкции
	*
	Городской округ Лобня
	г. Лобня, ул. Заречная, д. 15Е (на территории существующей больницы)
	пос./см.
	800
	на существующей территории

	462
	Амбулаторно-поликлиническое учреждение
	Планируемый к размещению
	*
	Городской округ Лобня
	г. Лобня, мкр. Красная Поляна
	пос./см.
	500
	**

	1021
	Скорая медицинская помощь
	Планируемый к размещению
	*
	Городской округ Лобня
	г. Лобня, ул. Заречная, д. 15
	автомобилей
	3
	***


* Предложение Схемы территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития (далее - СТП МО - ОПГР) - в соответствии с расчетами по нормативам градостроительного проектирования Московской области (далее - РНГП МО) (Местоположение объекта уточняется при разработке генерального плана городского округа, при включении в Госпрограмму и при проведении конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта)
** Определяется на дальнейших стадиях проектирования в соответствии с РНГП МО, но не менее 0,3 га при размещении в отдельностоящих зданиях
*** Определяется на дальнейших стадиях проектирования в соответствии с РНГП МО
******* В соответствии с расчетами по РНГП МО
Планируемые к размещению объекты регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности
	Номер на карте
	Наименование муниципального образования
	Наименование объекта обеспечения пожарной безопасности
	Местоположение, адресное описание **
	Статус объекта
	Основание для размещения
	Планируемое количество пожарной техники, шт.

	466
	Городской округ Лобня
	Пожарно-спасательная часть
	г. Лобня
	Планируемый к размещению
	Предложение СТП МО-ОПГР *
	6

	467
	Городской округ Лобня
	Пожарно-спасательная часть
	г. Лобня
	Планируемый к размещению
	Предложение 
СТП МО-ОПГР *
	2

	468
	Городской округ Лобня
	Пожарно-спасательная часть
	г. Лобня
	Планируемый к размещению
	Предложение 
СТП МО-ОПГР *
	6


* Предложение СТП МО - ОПГР - в соответствии с расчётами по РНГП МО (Местоположение объекта уточняется при разработке генерального плана городского/муниципального округа, при включении в Госпрограмму и при проведении конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта).
** Определяется на дальнейших стадиях проектирования в соответствии с РНГП МО.
Планируемых объекты регионального значения в области социального обслуживания населения Московской области

	Номер на карте
	Наименование объекта
	Статус (планируемый к размещению, планируемый к реконструкции)
	Основание для размещения
	Наименование муниципального образования
	Местоположение
	Территория, га

	219
	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)
	Планируемый к размещению
	*
	Городской округ Лобня
	г. Лобня, Краснополянское ш.
	***


* Предложение СТП МО - ОПГР - в соответствии с расчетами по РНГП МО (Местоположение объекта уточняется при разработке генерального плана городского округа, при включении в Госпрограмму и при проведении конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта).

Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области

Постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области.

Схема определяет перспективные направления планомерного и эффективного сохранения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

Схема направлена на реализацию следующих целей:

· сохранение биологического и ландшафтного разнообразия территории Московской области;

· охрана наиболее важных элементов природного комплекса Московской области;

· поддержание экологической стабильности территории Московской области и высокого качества окружающей среды;

· создание предпосылок для развития регулируемого рекреационного природопользования.

Схема разработана на период до 2027 года.

В Схеме приводится перечень ООПТ Федерального значения. 

	N на карте
	Название
	Категория
	Местоположение (муниципальный район, городской округ)
	Охранная зона

	4
	Озеро Киево и его котловина
	Памятник природы
	Лобня
	Имеется
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Условные обозначения 
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	Существующие особоохраняемые территории ООПТ
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Фрагмент Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области

Мероприяти по организации ООПТ федерального и регионального значения на территории городского округа Лобня отсутствуют.

Cхема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области

В соответствии со «Cхемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 на территории Московской области, запланированы мероприятия по преобразованию радиальной сети автомобильных дорог в современную трехуровневую сетевую структуру, с четким разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.
Опорную сеть автомобильных дорог Московской области составят два уровня сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения - автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 150 км/ч с устройством пересечений со всеми автомобильными и железными дорогами исключительно в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается исключительно через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях федеральных и региональных автомагистралей между собой и на пересечениях со скоростными автомобильными дорогами.

Сооружение ЦКАД является первоочередным мероприятием развития транспортной системы Московской области и решает следующие задачи:

- интеграция сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог;

- отвлечение от перегруженной автотранспортом центральной части Московской области транзитных потоков, в том числе по маршрутам международных транспортных коридоров;

- обеспечение условий для формирования опорных точек роста экономики Московской области;

- активизация транспортных связей между различными частями области (центральной, срединной и периферийной) по хордовым направлениям.

Кроме ЦКАД, в систему автомагистралей войдут:

- участки существующих и планируемых автомобильных дорог федерального значения;

- подъезды к аэропортам международного значения;

- автомобильные дороги регионального значения в периферийных частях области.

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения не менее 120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта "опустынивания" освоенных территорий центральной и срединной частей области.

Сеть скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортные автотранспортные связи между населенными пунктами в центральной части Московской области, связи между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД.

Третий уровень сетевой структуры формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и тем самым расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда. Планируется строительство и реконструкция таких автомобильных дорог на расчетную скорость движения 60-100 км/ч. Пересечения обычных автомобильных дорог между собой организуются, как правило, в одном уровне; с магистральными железными дорогами - в разных уровнях. Съезды на эти автомобильные дороги и выезды с них на автомагистрали (автомобильные дороги опорной сети автомобильных дорог Московской области) возможны только через скоростные автомобильные дороги (автомобильные дороги второго уровня сетевой структуры).

Пересечения между автомобильными дорогами организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принципы организации пересечений следующие:

- пересечения автомагистралей федерального и регионального значения между собой осуществляются исключительно в разных уровнях;

- пересечения автомагистралей федерального и регионального значения со скоростными автомобильными дорогами федерального и регионального значения осуществляются исключительно в разных уровнях;

- пересечения скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения с обычными автомобильными дорогами осуществляются или в разных уровнях, или исключительно в виде примыканий;

- пересечения обычных автомобильных дорог между собой осуществляются в одном или разных уровнях в зависимости от категории дорог;

- исключаются въезды (выезды) с обычных автомобильных дорог на автомагистрали федерального и регионального значения.

Cхемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской областина территории городского округа Лобня предусмотрены мероприятия по развития транспортной инфраструктуры регионального значения.
Планируемые характеристики обычных автомобильных дорог регионального значения

	Номер 
автомобильной дороги
	Номер участка
	Наименование автомобильной дороги/участка
	Наименование муниципального образования
	Показатели

	
	
	
	
	Строительство(С)
/Реконструкция (Р)
	Длина участка, 
км
	Категория
	Число полос движения, шт.
	Ширина полосы отвода, м
	Зоны планируемого размещения линейного объекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ширина<11,
м
	Площадь<12>,
га

	0082
	32008202
	Хлебниково - Рогачево
	Городской округ
	Р
	2,0
	I
	4
	65
	100
	19,7

	0082
	42008201
	Хлебниково - Рогачево
	Городской округ
	Р
	1,9
	МУ
	4
	
	40
	7,6

	0100
	32010002
	А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" - "Хлебниково - Рогачево" (северный обход г. Лобни)
	Городской округ
	С
	3,1
	I
	6
	72
	240
	74,9

	0151
	42015102
	Подъезд к г. Лобня
	Городской округ
	С
	1,1
	МУ
	4
	
	40
	4,2

	0163
	32016302
	Хлебниково - Рогачево - "Шереметьево-1 - Шереметьево-2"
	Городской округ
	С
	1,4
	I
	4
	65
	200
	27,6

	0163
	42016303
	Хлебниково - Рогачево - "Шереметьево-1 - Шереметьево-2"
	Городской округ
	С
	3,8
	МУ
	4
	
	100
	38,2

	1725
	42172501
	Лобня - аэропорт Шереметьево
	Городской округ
	Р
	4,3
	МУ
	4
	
	80
	34,6

	1725
	32172504
	Лобня - аэропорт Шереметьево (новое направление)
	Городской округ
	С
	0,4
	I
	6
	72
	100
	4,0

	1726
	42172601
	г. Лобня, ул. Аэропортовская
	Городской округ
	Р
	1,4
	МУ
	4
	
	40
	5,4

	1727
	42172701
	г. Лобня, ул. Ленина
	Городской округ
	Р
	1,1
	МУ
	4
	
	80
	8,7

	1857
	42185701
	Красная Поляна - Текстильная
	Городской округ
	Р
	2,3
	МУ
	4
	
	40
	9,2

	1910
	42191001
	"Хлебниково - Рогачево" - Красная поляна
	Городской округ
	Р
	2,1
	МУ
	4
	
	40
	8,3

	1984
	32198401
	Северный подъезд к г. Лобня
	Городской округ
	С
	1,8
	III
	2
	46
	100
	18,3

	2205
	42220501
	г. Лобня, ул. Ленина - ул. Калинина
	Городской округ
	С
	0,8
	МУ
	4
	
	100
	8,0


Примечание:

<11> Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров. Приведено среднее значение ширины зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

При реконструкции автомобильных дорог IV категории и улиц в жилой застройке на территории сельских населенных пунктов параметры линейных объектов и ширину зоны планируемого размещения следует принимать в соответствии с классификацией улично-дорожной сети на данной территории (ширина зоны уменьшается до красных линий).

<12> Приведено среднее значение площади зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

МУ - магистральные улицы;

ЖУ - улицы в жилой застройке и главные улицы в сельских населенных пунктах.

Для обеспечения связности территорий, разделенных магистральными железнодорожными путями, и безопасности движения пешеходов планируется строительство искусственных сооружений регионального значения, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути без доступа к железнодорожной инфраструктуре.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ <16>
<16> Решения о проектировании и строительстве искусственных сооружений регионального значения, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути без доступа к железнодорожной инфраструктуре, и источниках их финансирования в 2020-2021 годах принимаются Правительством Московской области в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели законом о бюджете Московской области на текущий финансовый год и на плановый период.
	N п/п
	Наименование железнодорожного направления
	Наименование муниципального образования
	Наименования населенного пункта, дороги, станции
	Примечание

	32
	Савеловское направление МЖД
	Мытищи
	г. Лобня, ул. Калинина, 16
	МЦД-1

	33
	Савеловское направление МЖД
	Лобня
	г. Лобня, ул. Кольцевая, 15
	МЦД-1

	
	
	
	
	


ПЛАНИРУЕМЫЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЕ УЗЛЫ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ЛИНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА 
	№ п/п
	Железнодорожное направление, железная дорога
	Наименование ТПУ
	Наименование муниципального образования

	74
	Савеловское направление МЖД
	Лобня
	Лобня


ПЛАНИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Номер транспортной развязки
	Наименование пересекаемых автомобильных дорог
	Наименование муниципального образования
	Строительство (С)/

Реконструкция (Р)

	2016
	Хлебниково - Рогачево
	А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" - "Хлебниково - Рогачево" (северный обход г. Лобни)
	Лобня
	С


ПЛАНИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУТЕПРОВОДОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА МЕСТЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЕРЕЕЗДОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Номер
	Наименование железнодорожного направления
	Наименование автомобильной дороги
	Наименование муниципального образования
	Площадь зоны планируемого размещения объектов автомобильного транспорта, га

	22051
	Савеловское направление МЖД
	Лобня - аэропорт Шереметьево
	Лобня
	11,2


ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ТЗК

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Адрес объекта
	Направление инвестирования <25>

	41
	городской округ Лобня

	41.1
	Резерв АЗС
	Городской округ Лобня, Лобня - аэропорт Шереметьево, левая сторона, в юго-западной части г. Лобня
	C

	41.2
	Резерв АЗС
	Городской округ Лобня, "Хлебниково - Рогачево" - "Шереметьево-1 - Шереметьево-2", левая сторона, в северной части г. Лобня
	С


<25> С - строительство объекта
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК АВИАЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

	№
	Наименование муниципального образования
	Наименование вертолетной площадки
	Местоположение

	68
	Лобня
	Лобня
	центральная часть г. Лобня, ул. Авиационная


ПЛАНИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОСТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ <7>

<7> Данные по скоростным автомобильным дорогам федерального значения в схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения в данном документе.

	Номер автомобильной дороги
	Номер участка
	Наименование автомобильной дороги/участка
	Наименование муниципального образования
	Показатели 

	
	
	
	
	Строительство (С)/
Реконструкция (Р) 
	Длина участка, км 
	Категория 
	Число полос движения, шт. 
	Ширина полосы отвода, м 
	Зоны планируемого размещения линейного объекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ширина, м

	0192
	21019201
	А-104 Москва - Дмитров - Дубна
	Мытищи
	Р
	15,6
	I
	6
	72
	100
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Фрагмент Карты развития объектов транспортной инфраструктуры
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Фрагмент Карты зон с особыми условиями использования территории от объектов транспортной инфраструктуры.
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Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы

Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026-2031 годы, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.11.2025 № 1553, на территории городского округа Лобня предусмотрены следующие мероприяимя регионального значении:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Параметры
	Очередность

	1
	ПС 110 кВ Луговая *2 
	реконструкция
	2х80 МВА

1х63 МВА
	2027


Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион»
В соответствии с «Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион» на 2025 – 2030 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 24.12.2025 №19@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@»  предусмотрены мероприятия регионального уровня:

	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид работ
	Параметры
	Очередность

	1
	Реконструкция ПС 110 кВ № 325 Луговая с заменой СОПТ и силовых цепей питания, МО г. Лобня ул. Батарейная д.2А*3
	реконструкция
	0,5 км
	2031

	2
	Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Луговая-Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково, в т. ч. ПИР, МО*3 
	модернизация
	4 шт.(прочие)
	2031

	3
	Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-220 кВ Хлебниково-Луговая, в т. ч. ПИР, МО*3 
	модернизация
	4 шт.(прочие)
	2031

	4
	Модернизация ПС 110/35/10 кВ №325 Луговая, замена АЧР на микропроцессорные устройства*3 
	модернизация
	1 шт.(прочие).
	2031

	5
	Модернизация ПС-110 кВ Луговая № 105 с заменой ДГР и ТДГК на 1-й и 2-й сек РУ 6 кВ - 2 к-та. С реконструкцией ячейки 6 кВ - 2 шт и заменой масленого выключателяна вакуумный 2 шт, замена автоматики регулировки компенсации*3 
	модернизация
	2 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)
	2031

	6
	Модернизация ПС-110 кВ № 325 "Луговая" с установкой инженерно – технических средств охраны с установкой СОС, СОО по адресу: МО, г. Лобня, ул. Батарейная д.2А*3
	модернизация
	1 140 п.м.; 2 шт.(прочие)
	2031

	7
	Модернизация ВЛ-110 кВ Хлебниково – Луговая путем замены провода и опор в пролетах № 73-76*3
	модернизация
	1,388 км; 920 п.м.
	2031

	8
	Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 325 "Луговая" с заменой силового трансформатора Т-2 с 25 МВА на 40 МВА*3
	реконструкция
	1 шт.(прочие)
	2027


Совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы

В соответствии с совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. мероприятия регионального уровня отсутствуют.

Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», «Альбом схем газоснабжения и газификации Московской области», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. №11 мероприятия регионального уровня отсутствуют.

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»

В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утерждённой постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 в городском округе Лобня мероприятия регионального значения отсутствуют.
Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2031 годы

В Государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2031 годы, утверждённой постановлением Правительства Московской области 04.10.2022 № 1061/35
 сведения о модернизации и строительству объектов регионального значения применительно к г.о. Лобня сведения отсутствуют.

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 года

В соответствии с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024г.», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 на территории городского округа Лобня предусмотрено мероприятие по Реконструкция газопровода-отвода КГМО - КРП-17 со строительством 2-й нитки*1, протяженностью 47,0 км.

4.2. Сведения об утверждённой документации по планировке территории 
4.2.1. Сведения об утвержденной документации по планировке территории планируемого размещения объектов федерального значения
	Поз. 
№
	Наименование документации по планировке территории
	Распорядительный документ

	1. 
	Откорректированная документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Развитие железнодорожного сообщения с аэропортом Шереметьево. Строительство железнодорожной линии к северному терминалу международного аэропорта Шереметьево» в рамках реализации проекта «Развитие Московского транспортного узла»
	Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 28.05.2021 
№ АИ-189-р «Об утверждении откорректированной документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: "Развитие железнодорожного сообщения с аэропортом Шереметьево. Строительство железнодорожной линии к северному терминалу международного аэропорта Шереметьево" в рамках реализации проекта "Развитие Московского транспортного узла»

	2. 
	Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Одинцово - Лобня (МЦД-1 «Одинцово - Лобня»). Реконструкция ст. Лобня и производственной базы ПМС-76 (изменение специализации на сортировочный парк ж/д ст. Лобня) Савеловского направления Московской железной дороги», входящей в состав строительства III и IV главных железнодорожных путей общего пользования протяженностью 26,1 км (г. Долгопрудный, г. Лобня, Мытищинский район, Северный, Северо-Восточный административные округа г. Москвы) на участке Бескудниково - Лобня в рамках реализации проекта «Развитие Московского транспортного узла
	Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 27.04.2021 № АИ-128-р (ред. от 01.11.2023) «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Одинцово - Лобня (МЦД-1 «Одинцово - Лобня»). Реконструкция ст. Лобня и производственной базы ПМС-76 (изменение специализации на сортировочный парк ж/д ст. Лобня) Савеловского направления Московской железной дороги», входящей в состав строительства III и IV главных железнодорожных путей общего пользования протяженностью 26,1 км (г. Долгопрудный, г. Лобня, Мытищинский район, Северный, Северо-Восточный административные округа г. Москвы) на участке Бескудниково - Лобня в рамках реализации проекта «Развитие Московского транспортного узла»

	3. 
	Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Одинцово - Лобня (МЦД-1 «Одинцово - Лобня»)» Этап 13 «Реконструкция станции Лобня. И этап организации движения» Этап 13.1 «Реконструкция станции Лобня. II этап организации движения. Первая очередь строительства. Реконструкция путей № 9,11,13 станции Лобня и строительство нового поста ЭЦ»
	Распоряжение Министерства транспорта российской федерации. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) 05.02.2026 №АБ-251-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения объекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Одинцово - Лобня (МЦД-1 «Одинцово - Лобня»)» Этап 13 «Реконструкция станции Лобня. И этап организации движения» Этап 13.1 «Реконструкция станции Лобня. II этап организации движения. Первая очередь строительства. Реконструкция путей № 9,11,13 станции Лобня и строительство нового поста ЭЦ»


4.2.2. Сведения об утвержденной документации по планировке территории планируемого размещения объектов регионального значения (Московской области)

	Поз. 
№
	Наименование документации по планировке территории
	Распорядительный документ

	1. 
	Проект планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства - автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров - Дубна" – «Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни)
	Постановление Правительства Московской области от 21.02.2014 № 79/4 (ред. от 03.04.2023) «Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства - автомобильной дороги А-104 «Москва - Дмитров – Дубна» - «Рогачевское шоссе» (северный обход г. Лобни)»

	2. 
	Проект планировки территории для размещения топливозаправочного комплекса в городском округе Химки Московской области и сельском поселении Луневское Солнечногорского муниципального района Московской области
	Постановление Правительства Московской области от 16.12.2015 № 1208/47 (ред. от 30.06.2017) «Об утверждении проекта планировки территории для размещения топливозаправочного комплекса в городском округе Химки Московской области и сельском поселении Луневское Солнечногорского муниципального района Московской области»

	3. 
	Ппроект планировки территории для строительства транспортно-пересадочного узла "Лобня" в городском округе Лобня Московской области
	Постановление Правительства Московской области от 20.06.2016 № 475/20 «Об утверждении проекта планировки территории для строительства транспортно-пересадочного узла "Лобня" в городском округе Лобня Московской области»

	4. 
	Проект планировки территории для размещения торгово-офисно-складского комплекса в городе Лобня Московской области
	Постановление Правительства Московской области от 22.03.2017 № 205/9 (ред. от 21.07.2020) «Об утверждении проекта планировки территории для размещения торгово-офисно-складского комплекса в городе Лобня Московской области»

	5. 
	Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта: нефтепродуктопровода (топливопровода) «Центральная заправочная станция в городском округе Химки - базовый склад горюче-смазочных материалов в городском округе Лобня Московской области»
	Постановление Правительства Московской области от 24.05.2017 № 377/16 (с изм. от 25.11.2021) «Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции линейного объекта: нефтепродуктопровода (топливопровода) «Центральная заправочная станция в городском округе Химки - базовый склад горюче-смазочных материалов в городском округе Лобня Московской области»

	6. 
	Проект планировки территории для строительства автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» - «Шереметьево-1 - Шереметьево-2» в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области
	Постановление Правительства Московской области от 07.11.2018 № 804/38 (ред. от 05.08.2022) «Об утверждении проекта планировки территории для строительства автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 - Шереметьево-2» в городских округах Химки, Мытищи, Лобня Московской области»

	7. 
	Документация по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги «Лобня - аэропорт Шереметьево»
	Постановление Правительства Московской области от 25.12.2018 № 1011/46 (ред. от 21.12.2023) «Об утверждении документации по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги «Лобня - аэропорт Шереметьево»

	8. 
	Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги "Подъезд к г. Лобня" в городском округе Солнечногорск Московской области»
	Постановление Правительства Московской области от 29.07.2020 № 470/22 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги "Подъезд к г. Лобня" в городском округе Солнечногорск Московской области»

	9. 
	Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Хлебниково - Рогачево в Дмитровском городском округе, городском округе Лобня Московской области
	Постановление Правительства Московской области от 21.12.2020 № 987/41 «Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Хлебниково - Рогачево в Дмитровском городском округе, городском округе Лобня Московской области»

	10. 
	Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области
	Постановление Правительства Московской области от 24.08.2021 № 724/28 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области»

	11. 
	Документация по планировке территории для реконструкции

автомобильной дороги Хлебниково – Рогачево в Дмитровском городском округе, городском округе Лобня Московской области
	Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 28.07.2022 № 27РВ-350 «Об утверждении документации по планировке территории для реконструкции автомобильной дороги Хлебниково - Рогачево в Дмитровском городском округе, городском округе Лобня Московской области»

	12. 
	Документация по планировке территории для строительства участка автомобильной дороги «г. Лобня, ул. Ленина – ул. Калинина» в городе Лобня Московской области
	Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 16.12.2022 № 29РВ-711 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства участка автомобильной дороги «г. Лобня, ул. Ленина – ул. Калинина» в городе Лобня Московской области»

	13. 
	Документация по планировке территории для строительства автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 –Шереметьево-2» в городских округах Мытищи и Лобня Московской области на участке от границы городского округа Химки до автомобильной дороги Лобня – аэропорт Шереметьево
	Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 06.07.2023 № 29РВ-356 «Об утверждении документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево» – «Шереметьево-1 –Шереметьево-2» в городских округах Мытищи и Лобня Московской области на участке от границы городского округа Химки до автомобильной дороги Лобня – аэропорт Шереметьево»

	14. 
	Документация по планировке территории для строительства разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевая, дом 15 в городском округе Лобня Московской области
	Распоряжение Мособлархитектуры от 16.02.2024 №29РВ-141 (ред. от 27.09.20024 № 29РВ-993) «Об утверждении документации по планировке территории для строительства разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы Кольцевая, дом 15 в городском округе Лобня Московской области»

	15. 
	Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Красная Поляна – Текстильная в городском округе Лобня Московской области
	Распоряжение Мособлархитектуры от 19.06.2026 №33РВ-501 "Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Красная Поляна – Текстильная в городском округе Лобня Московской области" 


4.2.3. Сведения об утвержденной документации по планировке территории планируемого 
	Поз.
	Реквизиты нормативно правового акта
	Наименование документа
	Тип ППТ по документу

	1. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 10.12.2014 № 2104» Об утверждении документации по планировке территории по размещению промышленного предприятия железнодорожного транспорта в городе Лобня Московской области
	Документация по планировке территории по размещению промышленного предприятия железнодорожного транспорта в городе Лобня Московской области
	Нежилое

	2. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 09.04.2014 № 480 «Об утверждении документации ООО МИДЛ С по планировке территории по улице Железнодорожная города Лобня Московской области»
	Документация ООО МИДЛ С о планировке территории по улице Железнодорожная города Лобня Московской области
	Нежилое

	3. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 27.08.2009 № 1345 «Об утверждении откорректированного проекта планировки территории производственной зоны по Краснополянскому шоссе города Лобня Московской области»
	Корректировка проекта планировки территории производственной зоны по Краснополянскому шоссе города Лобня Московской области
	Нежилое

	4. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 25.12.2014 № 2222 «Об утверждении документации по планировке территории по улице Лейтенанта Бойко города Лобня Московской области, застройщик ООО "Евротрансстрой»
	Документация по планировке территории по улице Лейтенанта Бойко города Лобня Московской области, застройщик ООО "Евротрансстрой"
	Нежилое

	5. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 25.12.2014 № 2230 «Об утверждении документации по планировке территории по улицам Краснополянское шоссе - Краснополянский тупик города Лобня Московской области, застройщик ООО «Национальная Лифтовая Компания»
	Документация по планировке территории по улицам Краснополянское шоссе - Краснополянский тупик города Лобня Московской области, застройщик ООО "Национальная Лифтовая Компания"
	Нежилое

	6. 
	Постановление Главы города Лобня Московской области от 25.09.2018 № 1333

«О внесении изменений в Постановление Администрации города Лобня № 2172 от 17.12.2014 г. «Об утверждении документации по планировке части территории промышленной зоны микрорайона "Красная Поляна" города Лобня, застройщик ООО "Компания Метал Профиль»
	Изменения в Постановление Администрации города Лобня № 2172 от 17.12.2014г. "Об утверждении документации по планировке части территории промышленной зоны микрорайона "Красная Поляна" города Лобня, застройщик ООО "Компания Метал Профиль"
	

	7. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 25.12.2014 № 2224 «Об утверждении документации по планировке территории по улице Промышленная города Лобня Московской области, застройщик ООО «Дороги и озеленение»
	Документация по планировке территории по улице Промышленная города Лобня Московской области, застройщик ООО «Дороги и озеленение»
	Нежилое

	8. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 25.12.2014 № 2225 «Об утверждении документации по планировке территории по улице Гагарина города Лобня Московской области, застройщик ООО «Дороги и озеленение»
	Документация по планировке территории по улице Гагарина города Лобня Московской области, застройщик ООО «Дороги и озеленение»
	Нежилое

	9. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 20.10.2014 № 1739 «Об утверждении документации по планировке территории по улице Катюшки города Лобня Московской области»
	Документация по планировке территории по улице Катюшки города Лобня Московской области
	Нежилое

	10. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 09.10.2013 № 1558 «Об утверждении откорректированной документации по планировке территории жилого микрорайона с объектами социальной инфраструктуры, расположенного в микрорайоне «Красная Поляна» города Лобня»
	Откорректированная документация по планировке территории жилого микрорайона с объектами социальной инфраструктуры, расположенного в микрорайоне «Красная Поляна» города Лобня
	Жилое

	11. 
	Постановление Главы города Лобня Московской области от 06.12.2006 № 1984 «Об утверждении проекта планировки территории жилого квартала города Лобня в границах улиц: 40-лет Октября - Кольцевая - Космонавтов – Калинина»
	Проект планировки территории жилого квартала города Лобня в границах улиц: 40-лет Октября - Кольцевая - Космонавтов - Калинина
	Жилое

	12. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 22.12.2014 № 2200 «Об утверждении документации по планировке территории по улицам Победы, Дачная города Лобня Московской области, застройщик «ЗАО «Монолит»
	Документация по планировке территории по улицам Победы, Дачная города Лобня Московской области, застройщик «ЗАО «Монолит»
	Линейный

	13. 
	Распоряжение Министерство строительного комплекса Московской области от 16.10.2017 № П20/0015-17 «Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Московская область, город Лобня, промышленная зона «Красная поляна", Краснополянское шоссе,2»
	Документация по планировке территории по адресу: Московская область, город Лобня, промышленная зона «Красная поляна», Краснополянское шоссе,2
	Линейный

	14. 
	Распоряжение Министерство строительного комплекса Московской области от 01.03.2017 № П20/334 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: Московская область, городской округ Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А»
	Проект планировки территории и проект межевания территории по адресу: Московская область, городской округ Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104 А
	Нежилое

	15. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 18.12.2014 № 2180 Об утверждении документации по планировке территории по улице Текстильная города Лобня Московской области, застройщик ООО «УК «Союзресурс»
	Документация по планировке территории по улице Текстильная города Лобня Московской области, застройщик ООО «УК «Союзресурс»
	Нежилое

	16. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 01.02.2012 № 89 «Об утверждении документации по планировке территории по размещению торгово-сервисного центра по продаже дорожной техники со встроенным административно-бытовым корпусом по адресу: город Лобня, улица Горки Киовские, промзона, владение 11»
	Документация по планировке территории по размещению торгово-сервисного центра по продаже дорожной техники со встроенным административно-бытовым корпусом по адресу: город Лобня, улица Горки Киовские, промзона, владение 11
	Нежилое

	17. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 23.08.2013 № 1296 «Об утверждении откорректированной документации по планировке территории в районе улицы Комиссара Агапова города Лобня»
	Откорректированная документация по планировке территории в районе улицы Комиссара Агапова города Лобня
	Жилое

	18. 
	Постановление Главы города Лобня Московской области от 10.08.2010 № 1262 «Об утверждении документации по планировке территории по размещению производственного фармацевтического комплекса по адресу: город Лобня, улица Горки Киовские, промзона»
	Документация по планировке территории по размещению производственного фармацевтического комплекса по адресу: город Лобня, улица Горки Киовские, промзона
	Нежилое

	19. 
	Постановление Главы города Лобня Московской области от 15.07.2010 № 1092 «Об утверждении документации по планировке территории части микрорайона №3 по проезду Шадунца города Лобня с целью размещения многоэтажной автостоянки закрытого типа на 300 машиномест»
	Документация по планировке территории части микрорайона №3 по проезду Шадунца города Лобня с целью размещения многоэтажной автостоянки закрытого типа на 300 машиномест
	Нежилое

	20. 
	Постановление Главы города Лобня Московской области от 16.12.2010 № 2081 «Об утверждении проекта планировки территории по улице Горки Киовские города Лобни Московской области»
	Проект планировки территории по улице Горки Киовские города Лобни Московской области
	Жилое

	21. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 21.01.2013 № 67 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Зеленая и Лесная микрорайона "Красная Поляна" города Лобни»
	Документация по планировке территории в границах улиц Зеленая и Лесная микрорайона "Красная Поляна" города Лобни
	Жилое

	22. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 10.10.2012 № 1677 «Об утверждении документации по планировке территории жилого квартала, ограниченного улицами Краснополянская и Спортивная в микрорайоне "Красная Поляна" города Лобня»
	Документация по планировке территории жилого квартала, ограниченного улицами Краснополянская и Спортивная в микрорайоне "Красная Поляна" города Лобня
	Жилое

	23. 
	Постановление Главы города Лобня Московской области от 29.10.2010 № 1783 «Об утверждении документации по планировке территории по размещению производственно-складского комплекса по адресу: город Лобня, улица Гагарина, 16»
	Документация по планировке территории по размещению производственно-складского комплекса по адресу: город Лобня, улица Гагарина, 16
	Нежилое

	24. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 27.05.2014 № 860 «Об утверждении откорректированной документации по планировке территории жилого комплекса по улице Окружная города Лобня»
	Откорректированная документация по планировке территории жилого комплекса по улице Окружная города Лобня
	Жилое

	25. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 11.10.2013 № 1575 «Об утверждении откорректированной документации по планировке территории по размещению логистического терминала ООО "Рольф-Лоджистик" по адресу: город Лобня, улица Горки Киовские, промзона, владение 5»
	Откорректированная документация по планировке территории по размещению логистического терминала ООО "Рольф-Лоджистик" по адресу: город Лобня, улица Горки Киовские, промзона, владение 5
	Нежилое

	26. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 16.04.2014 № 579 «Об утверждении документации по планировке территории в микрорайоне "Красная поляна" в границах части элемента планировочной структуры по улицам Аэропортовская, Молодежная города Лобня»
	Документация по планировке территории в микрорайоне "Красная поляна" в границах части элемента планировочной структуры по улицам Аэропортовская, Молодежная города Лобня
	Жилое

	27. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 27.05.2013 № 729 «Об утверждении проекта планировки территории элемента планировочной структуры - части микрорайона "Катюшки"(юг) города Лобня Московской области( ред. от 17.05.2022)
	Проект планировки территории элемента планировочной структуры - части микрорайона "Катюшки"(юг) города Лобня Московской области
	Жилое

	28. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 22.07.2013 № 1075 Об утверждении документации по планировке территории элемента планировочной структуры - части микрорайона "Катюшки"(север) города Лобны Московской области»
	Документация по планировке территории элемента планировочной структуры - части микрорайона "Катюшки"(север) города Лобны Московской области
	Жилое

	29. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 04.03.2014 № 304 «Об утверждении документации по планировке территории по улицам Первая - Фестивальная города Лобня Московской области»
	Документация по планировке территории по улицам Первая - Фестивальная города Лобня Московской области
	Жилое

	30. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 16.08.2012 № 1328 «Об утверждении документации по планировке территории по размещению многофункционального торгового комплекса ООО "реал,-Гипермаркет" по адресу: Московская область, город Лобня, улица Горки Киовские, промзона, владение 15»
	Документация по планировке территории по размещению многофункционального торгового комплекса ООО "реал,-Гипермаркет" по адресу: Московская область, город Лобня, улица Горки Киовские, промзона, владение 15
	Нежилое

	31. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 31.08.2012 № 1385 «Об утверждении проекта планировки территории в микрорайоне "Москвич" в границах части элемента планировочной структуры по улице Центральная города Лобня»
	Проект планировки территории в микрорайоне "Москвич" в границах части элемента планировочной структуры по улице Центральная города Лобня
	Жилое

	32. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 25.05.2012 № 815 «Об утверждении документации по планировке территории по размещению торгово-сервисного центра ООО "Вебасто Рус" по адресу: город Лобня, улица Горки Киовские, промзона, владение 13»
	Документация по планировке территории по размещению торгово-сервисного центра ООО "Вебасто Рус" по адресу: город Лобня, улица Горки Киовские, промзона, владение 13
	Нежилое

	33. 
	Постановление Администрации города Лобня Московской области от 03.08.2012 № 1268 (ред. от 27.01.2020 № 74) «Об утверждоении проекта планировки территории части элемента планировочной структуры по улицам Крупской - Силикатная с размещением многоэтажного паркинга»
	Проект планировки территории части элемента планировочной структуры по улицам Крупской - Силикатная с размещением многоэтажного паркинга
	Нежилое

	34. 
	Распоряжение Главного управления государственного строительного надзора Московской области от 12.11.2025 № УДПТ/ГСН-0199-2025 «Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Лобня, г. Лобня, ул. Гагарина»
	Документация по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Лобня, г. Лобня, ул. Гагарина
	Линейный


5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ (ИСКЛЮЧАЕМЫХ) В (ИЗ) ГРАНИЦЫ (ГРАНИЦ) НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Таблица 5.1 Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

	№
п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Категория земель
	Вид разрешенного использования
	Населенный пункт
	Функц. зона

	1. 
	50:09:0060736:1086
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт
	г. Лобня
	Т

	2. 
	50:00:0000000:222411
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт
	г. Лобня
	Т

	3. 
	50:41:0030206:498
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	г. Лобня
	П

	4. 
	50:41:0020404:22
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	размещение ТП - 360 (трансформаторной подстанции)
	г. Лобня
	О2

	5. 
	50:41:0030206:488
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт (7.2)
	г. Лобня
	Т

	6. 
	50:12:0050306:179
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №58 ЛЭП 110 кВ "Хлебниково-Луговая" / №14 ЛЭП 110 кВ "Луговая-Б.Раст"с отпайкой на ПС "Аксаково"
	г. Лобня
	Ж2

	7. 
	50:12:0050306:180
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №59 ЛЭП 110 кВ "Хлебниково-Луговая" / №13 ЛЭП 110 кВ "Луговая-Б.Раст"с отпайкой на ПС "Аксаково"
	г. Лобня
	Ж2

	8. 
	50:12:0050306:178
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №60 ЛЭП 110 кВ "Хлебниково-Луговая" / №12 ЛЭП 110 кВ "Луговая-Б.Раст"с отпайкой на ПС "Аксаково"
	г. Лобня
	Ж2

	9. 
	50:12:0050306:177
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №61 ЛЭП 110 кВ "Хлебниково-Луговая" / №11 ЛЭП 110 кВ "Луговая-Б.Раст"с отпайкой на ПС "Аксаково"
	г. Лобня
	Ж2

	10. 
	50:12:0050304:365
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	г. Лобня
	Ж2

	11. 
	50:41:0040121:707
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт (7.2)
	г. Лобня
	Т

	12. 
	50:41:0040120:1027
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт (7.2)
	г. Лобня
	Т

	13. 
	50:41:0020101:392
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	г. Лобня
	Ж2, СП4

	14. 
	50:41:0030206:499
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	г. Лобня
	П, Р

	15. 
	50:41:0030206:487
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт (7.2)
	г. Лобня
	Т

	16. 
	50:41:0000000:46053
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Размещение железнодорожных путей (7.1.1) Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2)
	г. Лобня
	Т

	17. 
	50:41:0020105:2446
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Размещение железнодорожных путей (7.1.1) Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2)
	г. Лобня
	Р, Т

	18. 
	50:41:0020105:2436
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт (7.2)
	г. Лобня
	Т

	19. 
	50:41:0020105:2462
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	г. Лобня
	Р, СП4, Т

	20. 
	50:41:0020105:2435
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Автомобильный транспорт (7.2)
	г. Лобня
	Т

	21. 
	50:41:0040108:450
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для индивидуального жилищного строительства
	г. Лобня
	Ж2

	22. 
	50:41:0010334:124
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	СХ2

	23. 
	50:12:0050306:89
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	24. 
	50:12:0050305:34
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	25. 
	50:12:0050305:63
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	26. 
	50:12:0050305:55
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	27. 
	50:12:0050305:391
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Ведение садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	28. 
	50:12:0050305:43
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	29. 
	50:12:0050305:722
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	30. 
	50:12:0050306:127
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	31. 
	50:12:0050306:19
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	32. 
	50:12:0050306:1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	33. 
	50:12:0050305:57
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	34. 
	50:12:0050305:59
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	35. 
	50:12:0050306:125
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	36. 
	50:12:0050305:24
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	37. 
	50:12:0050306:102
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	38. 
	50:12:0050306:28
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	39. 
	50:12:0050306:93
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	40. 
	50:12:0050306:98
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	41. 
	50:12:0050306:66
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	42. 
	50:12:0050306:173
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	43. 
	50:12:0050306:139
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Ведение садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	44. 
	50:12:0050306:73
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	45. 
	50:12:0050306:74
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	46. 
	50:12:0050306:14
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Ведение садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	47. 
	50:12:0050306:50
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	48. 
	50:12:0050306:8
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	49. 
	50:12:0050306:91
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	50. 
	50:12:0050306:166
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для коллективного садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	51. 
	50:12:0050306:149
	Земли сельскохозяйственного назначения
	под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	52. 
	50:12:0050306:181
	Земли сельскохозяйственного назначения
	под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	53. 
	50:12:0050306:174
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства, огородничества и дачного строительства
	г. Лобня
	Ж2

	54. 
	50:12:0050306:112
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	55. 
	50:12:0050306:155
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	56. 
	50:12:0050306:60
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	57. 
	50:12:0050306:130
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	58. 
	50:12:0050306:81
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	59. 
	50:12:0050306:3
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	60. 
	50:12:0050306:5
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	61. 
	50:12:0050306:100
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	62. 
	50:12:0050306:58
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	63. 
	50:12:0050306:207
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	64. 
	50:12:0050306:115
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	65. 
	50:12:0000000:61831
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	66. 
	50:12:0050306:116
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	67. 
	50:12:0050306:11
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	68. 
	50:12:0050306:4
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	69. 
	50:12:0050306:22
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	70. 
	50:12:0050306:126
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	71. 
	50:12:0050305:22
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	72. 
	50:12:0050305:49
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	73. 
	50:12:0050305:51
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	74. 
	50:12:0050305:29
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	75. 
	50:12:0050306:6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	76. 
	50:12:0050306:119
	Земли сельскохозяйственного назначения
	под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	77. 
	50:12:0050305:50
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	78. 
	50:12:0050305:48
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	79. 
	50:12:0050305:45
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	80. 
	50:12:0050306:7
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	81. 
	50:12:0050306:23
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	82. 
	50:12:0050306:33
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	83. 
	50:12:0050306:67
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	84. 
	50:12:0050305:35
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	85. 
	50:12:0050305:42
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	86. 
	50:12:0050305:47
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	87. 
	50:12:0050305:54
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	88. 
	50:12:0050305:44
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	89. 
	50:12:0050305:721
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	90. 
	50:12:0050305:52
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	91. 
	50:12:0050305:62
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	92. 
	50:12:0050305:30
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	93. 
	50:12:0050305:64
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	94. 
	50:12:0050305:38
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	95. 
	50:12:0050306:2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	96. 
	50:12:0050306:38
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	97. 
	50:41:0000000:17
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Ведение садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	98. 
	50:12:0050307:1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	99. 
	50:12:0050306:35
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	100. 
	50:12:0050306:120
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для  садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	101. 
	50:12:0050306:55
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	102. 
	50:12:0050306:26
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для  садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	103. 
	50:12:0050306:72
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	104. 
	50:12:0050306:64
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	105. 
	50:12:0050306:15
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	106. 
	50:12:0050306:63
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	107. 
	50:12:0050306:62
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	108. 
	50:12:0050306:78
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	109. 
	50:12:0050306:124
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	110. 
	50:12:0050306:117
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	111. 
	50:12:0050306:182
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	112. 
	50:12:0050306:94
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	113. 
	50:12:0050306:24
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	114. 
	50:12:0050305:16
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	115. 
	50:12:0050305:19
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	116. 
	50:12:0050306:99
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	117. 
	50:12:0050306:578
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	118. 
	50:12:0050306:57
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	119. 
	50:12:0050306:83
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	120. 
	50:12:0050306:76
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	121. 
	50:12:0050306:16
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	122. 
	50:12:0050306:51
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	123. 
	50:12:0050306:53
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	124. 
	50:12:0050306:52
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	125. 
	50:12:0050306:79
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	126. 
	50:12:0050306:252
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	127. 
	50:12:0050305:41
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	128. 
	50:12:0050305:37
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	129. 
	50:12:0050305:58
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	130. 
	50:12:0050305:27
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	131. 
	50:12:0050305:18
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	132. 
	50:12:0050306:87
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	133. 
	50:12:0050306:187
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	134. 
	50:12:0050306:56
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	135. 
	50:12:0050306:107
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	136. 
	50:12:0050306:18
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	137. 
	50:12:0000000:55144
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	138. 
	50:12:0050306:160
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	139. 
	50:12:0050306:54
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	140. 
	50:12:0050306:21
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	141. 
	50:12:0050306:27
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	142. 
	50:41:0040121:107
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	СХ2

	143. 
	50:41:0040121:175
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	СП4, СХ2

	144. 
	50:41:0040114:437
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	г. Лобня
	Ж2.Р

	145. 
	50:12:0050305:13
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для производства сельскохозяйственной продукции
	г. Лобня
	Ж1

	146. 
	50:12:0050305:6
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для производства сельскохозяйственной продукции
	г. Лобня
	Ж1

	147. 
	50:12:0050305:61
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	148. 
	50:12:0050306:30
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	149. 
	50:12:0050306:161
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	150. 
	50:12:0050306:77
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	151. 
	50:12:0050306:233
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	152. 
	50:12:0050306:39
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	153. 
	50:41:0040121:170
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	СХ2

	154. 
	50:41:0040121:145
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	СП4, СХ2

	155. 
	50:41:0040121:186
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	СХ2

	156. 
	50:41:0040121:127
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	СХ2

	157. 
	50:41:0040121:126
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	СХ2

	158. 
	50:41:0040121:183
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Под садоводство
	г. Лобня
	СХ2

	159. 
	50:41:0010207:104
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для индивидуального жилищного строительства
	г. Лобня
	Ж2

	160. 
	50:12:0050305:10
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для размещения котельной
	г. Лобня
	МФ2

	161. 
	50:12:0050305:53
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	162. 
	50:12:0050305:56
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	163. 
	50:12:0050305:39
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	164. 
	50:12:0050305:60
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	165. 
	50:12:0050305:390
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	166. 
	50:12:0050306:68
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	167. 
	50:12:0050306:114
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	168. 
	50:12:0050306:92
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	169. 
	50:12:0050306:70
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	170. 
	50:12:0050306:85
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	171. 
	50:12:0050306:88
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	172. 
	50:12:0050306:109
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	173. 
	50:12:0050306:25
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	174. 
	50:12:0050306:80
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	175. 
	50:12:0050306:84
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	176. 
	50:12:0050306:96
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	177. 
	50:12:0050306:165
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	178. 
	50:12:0050306:90
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	179. 
	50:12:0050305:2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	180. 
	50:12:0050305:89
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для производства сельскохозяйственной продукции
	г. Лобня
	МФ2, П

	181. 
	50:12:0050305:33
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	182. 
	50:12:0050301:46
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для размещения дорог и построек
	г. Лобня
	СХ2

	183. 
	50:12:0050306:157
	Земли сельскохозяйственного назначения
	ведение садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	184. 
	50:12:0050306:195
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	185. 
	50:12:0050306:95
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	186. 
	50:12:0050306:111
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	187. 
	50:12:0050305:46
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	188. 
	50:12:0050306:601
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для индивидуального жилищного строительства
	г. Лобня
	Ж2

	189. 
	50:12:0050305:40
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	190. 
	50:12:0050306:236
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для ведения садоводства
	г. Лобня
	Ж2

	191. 
	50:41:0000000:15
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Под размещение кладбища 
	г.Лобня
	СП1

	192. 
	50:12:0050306:137
	Земли запаса
	Под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	193. 
	50:12:0050306:176
	Земли запаса
	под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	194. 
	50:12:0050306:135
	Земли запаса
	под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	195. 
	50:12:0050306:151
	Земли запаса
	под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	196. 
	50:12:0050306:162
	Земли запаса
	под коллективное садоводство
	г. Лобня
	Ж2

	197. 
	50:41:0020104:15
	Категория не установлена
	не установлено
	г. Лобня
	П

	198. 
	50:41:0010204:371
	Категория не установлена
	Не определено
	г. Лобня
	Ж2

	199. 
	50:41:0010202:112
	Категория не установлена
	не установлено
	г. Лобня
	Ж2

	200. 
	50:41:0020104:18
	Категория не установлена
	не установлено
	г. Лобня
	О1

	201. 
	50:41:0010204:372
	Категория не установлена
	Не определено
	г. Лобня
	Ж2


Таблица 6.2. Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов 

	Земельные участки, исключаемые из границ населенных пунктов

	№ 
п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Существующая категория земель
	Вид разрешенного использования
	Планируемая категория земель
	Функц. 
зона

	1. 
	50:41:0040121:708
	Земли населенных пунктов
	автомобильный транспорт (7.2)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Т

	2. 
	50:41:0040121:709
	Земли населенных пунктов
	автомобильный транспорт (7.2)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Т

	3. 
	50:41:0040119:1447
	Земли населенных пунктов
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Р3

	4. 
	50:41:0040119:1452
	Земли населенных пунктов
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	П

	5. 
	50:41:0040121:711
	Земли населенных пунктов
	автомобильный транспорт (7.2)
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Т


ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Технико-экономические показатели. Анализ существующего положения

	Показатель
	Единица измерения
	Существующее положение
	Норматив
	Требуется
	Дефицит/ Профицит

	Население

	Численность постоянного населения данным Мосстата на 01.01.2025
	тыс. чел.
	82,353
	
	
	

	Численность сезонного населения 
	тыс. чел.
	н/д
	
	
	

	Трудовые ресурсы и рабочие места

	Численность трудовых ресурсов на 01.01.2025
	тыс. чел.
	46,90
	
	
	

	Численность занятых в экономике
	тыс. чел.
	38,2
	
	
	

	Количество рабочих мест, всего
	тыс. чел.
	38,2
	
	
	

	Количество рабочих мест, доля от общей численности населения
	%
	46,39%
	50%
	41,18
	-2,98

	Количество рабочих мест 
по видам экономической деятельности
	
	
	
	
	

	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
	тыс. чел.
	0,0
	
	
	

	добыча полезных ископаемых
	тыс. чел.
	0,0
	
	
	

	обрабатывающие производства
	тыс. чел.
	4,8
	
	
	

	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
	тыс. чел.
	0,1
	
	
	

	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
	тыс. чел.
	0,6
	
	
	

	строительство
	тыс. чел.
	1,6
	
	
	

	торговля оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
	тыс. чел.
	5,1
	
	
	

	транспортировка и хранение
	тыс. чел.
	15,2
	
	
	

	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
	тыс. чел.
	0,6
	
	
	

	деятельность в области информации и связи
	тыс. чел.
	0,8
	
	
	

	деятельность финансовая страховая
	тыс. чел.
	0,1
	
	
	

	деятельность по операциям с недвижимым имуществом
	тыс. чел.
	1,5
	
	
	

	деятельность профессиональная, научная и техническая
	тыс. чел.
	1,1
	
	
	

	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
	тыс. чел.
	0,8
	
	
	

	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
	тыс. чел.
	0,6
	
	
	

	образование
	тыс. чел.
	2,4
	
	
	

	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
	тыс. чел.
	1,7
	
	
	

	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
	тыс. чел.
	0,5
	
	
	

	прочие виды экономической деятельности
	тыс. чел.
	0,7
	
	
	

	Сальдо трудовой миграции
	тыс. чел.
	
	
	
	

	Жилищное строительство

	Жилищный фонд
	тыс. кв. м
	2884,1
	
	
	

	многоквартирная застройка всего

	площадь
	тыс. кв. м
	2430,3
	
	
	

	проживает
	тыс. чел.
	75,85
	
	
	

	индивидуальная застройка

	площадь
	тыс. кв. м
	453,8
	
	
	

	проживает
	тыс. чел.
	6,50
	
	
	

	Средняя жилищная обеспеченность населения
	кв. м/чел.
	35,02
	
	
	

	Жилищная обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке
	кв. м/чел.
	32,04
	
	
	

	Ветхий и аварийный фонд, в том числе
	тыс. кв. м
	-
	
	
	

	ветхий фонд
	тыс. кв. м
	-
	
	
	

	аварийный фонд
	тыс. кв. м
	-
	
	
	

	Количество граждан в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
	чел.
	
	
	
	

	Площадь жилья для обеспечения жильем граждан, учтенных в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
	тыс. кв. м
	
	
	
	

	Площадь территории для строительства жилья для граждан, учтенных в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
	га
	
	
	
	

	Число семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий (очередники)
	семьи
	
	
	
	

	Площадь жилья для обеспечения жильем очередников
	тыс. кв. м
	
	
	
	

	Площадь территории для строительства жилья для очередников
	га
	
	
	
	

	Число жителей, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда
	тыс.чел.
	-
	
	
	

	Площадь жилья для обеспечения жильем нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда
	тыс. кв. м
	
	
	
	

	Площадь территории для строительства жилья для нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда
	га
	
	
	
	

	Количество многодетных семей
	семья
	
	
	
	

	Площадь территории участков, предоставляемых многодетным семьям
	га
	
	
	
	

	Социальное и культурно-бытовое обслуживание

	Здравоохранение

	Больничные стационары

	количество
	единица
	2
	
	
	

	емкость
	койка
	250
	6,0
	494
	-244

	Площадь участков для строительства больничных стационаров, необходимых для покрытия дефицита
	га
	-
	-
	-
	-

	Амбулаторно-поликлиническая сеть

	количество поликлиник/ФАПов
	единица
	11
	
	
	

	емкость поликлиник/ФАПов
	пос. в смену
	1249
	17,75
	1462
	-213

	Площадь участков для строительства поликлиник / ФАПов для покрытия дефицита
	га
	-
	
	
	

	Станции скорой помощи

	количество депо
	единица
	-
	
	
	

	количество машин
	автомобиль
	9
	0,1
	8
	1

	Учреждения социального обеспечения

	количество
	единица
	1
	1 на 25000 до 75000 тыс. чел.
	2
	-1

	емкость 
	место
	-
	
	
	

	Образование и дошкольное воспитание

	Дошкольные образовательные организации

	количество
	единица
	22
	
	
	

	емкость 
	место
	4580
	65
	5353
	-773

	фактическая наполняемость
	чел.
	4848
	
	
	

	Площадь участков для строительства дошкольных образовательных организаций для покрытия дефицита
	га
	-
	-
	-
	

	Количество очередников (актуальная очередь) в дошкольных образовательных организациях
	чел.
	0
	-
	-
	

	в возрасте 3–7 лет
	чел.
	84
	-
	-
	

	Общеобразовательные организации

	количество
	единица
	14
	
	
	

	емкость
	место
	11305
	135
	11117
	188

	фактическая наполняемость
	чел.
	14465
	
	
	

	Количество детей, обучающихся во вторую смену
	чел.
	2572
	-
	-
	

	Площадь участков для строительства общеобразовательных организаций для покрытия дефицита
	га
	-
	
	
	

	Учреждения дополнительного образования

	Детские школы искусств

	количество
	единица
	2
	
	
	

	емкость
	место
	625
	12 % от численности детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет
	1702
	-1077

	Детско-юношеские спортивные школы

	количество
	единица
	1
	
	
	

	емкость
	место
	946
	20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет
	2862
	-1916

	Спорт

	ЕПС (единовременная пропускная способность)
	человек
	4399
	122/ 1000 чел.( в возрасте 3-79 лет)
	9343
	-4944

	Спортивные залы
	тыс. кв. м площади пола
	6,265
	0,106
	8,73
	-2,47

	Плоскостные сооружения
	тыс. кв. м
	88,035
	0,9483
	78,09
	9,94

	Плавательные бассейны
	кв. м зеркала воды
	743
	9,96
	821
	-78

	Площадь участков для строительства объектов физической культуры и спорта для покрытия дефицита
	га
	
	
	
	

	Культура

	Культурно-досуговые учреждения (зрительные залы)
	пос.мест
	1083
	15-35
	1235
	-152

	Театры
	пос.мест
	140
	6-8
	494
	-354

	Концертные организации
	пос.мест
	0
	6-7
	494
	-494

	Памятники истории и культуры

	федерального значения 
	ОКН
	1
	
	
	

	регионального значения 
	ОКН
	2
	
	
	

	выявленные
	ОКН
	0
	
	
	

	Пожарные депо

	количество депо
	единица
	1
	
	
	

	количество машин
	автомобиль
	7
	
	
	

	Транспортная инфраструктура

	Железнодорожный транспорт
	
	
	
	
	

	Протяжённость магистральных железнодорожных путей
	км
	6,6
	-
	-
	-/-

	Количество транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожной станции
	единиц
	-
	-
	-
	-/-

	Протяжённость линий высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали (ВСМ)
	км
	-
	-
	-
	-/-

	Протяжённость линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ)
	км
	-
	-
	-
	-/-

	Водный транспорт
	
	
	
	
	

	Количество объектов водного транспорта (грузовые пристани и причалы)
	единиц
	-
	-
	-
	-/-

	Воздушный транспорт
	
	
	
	
	

	Количество вертолетных площадок
	единиц
	-
	2 площадки свыше 50 тыс. чел населения
	2 
	2/-

	Трубопроводный транспорт
	
	
	
	
	

	Протяжённость линий нефтепродуктопроводов
	км
	0,6
	-
	-
	-/-

	Пассажирский транспорт
	
	
	
	
	

	Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта,
в том числе:
	км
	38,7
	-
	-
	-/-

	- автобуса
	км
	38,7
	-
	-
	-/-

	- троллейбуса
	км
	-
	-
	-
	-/-

	- трамвая
	км
	-
	-
	-
	-/-

	Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта
	км/км²
	1,22
	0,34
	0,34
	0,88/-

	Автомобильные дороги
	
	
	
	
	

	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования. 
	км
	22,29
	
	
	-/-

	федерального значения 
	км
	-
	
	
	-/-

	регионального значения 
	км
	15,97
	
	
	-/-

	местного значения 
	км
	6,32
	
	
	-/-

	частные
	км
	-
	
	
	-/-

	Плотность автомобильных дорог общего пользования
	км/км²
	0,71
	0,37
	0,37
	0,34/-

	Улично-дорожная сеть 
	
	
	
	
	

	Протяженность улично-дорожной сети, в том числе:
	км
	137,49
	-
	-
	-/-

	- федерального значения
	км
	-
	-
	-
	-/-

	- регионального значения
	км
	20,14
	-
	-
	-/-

	- местного значения
	км
	116,29
	-
	-
	-/-

	- частная
	км
	1,06
	-
	-
	-/-

	Протяженность магистральных улиц в том числе:
	км
	25,29
	-
	-
	-/-

	- федерального значения
	км
	-
	-
	-
	-/-

	- регионального значения
	км
	17,92
	-
	-
	-/-

	- местного значения
	км
	7,37
	-
	-
	-/-

	Протяжённость велосипедных дорожек
	км
	5,3
	1 велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне, протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м
	2,5
	2,8/-

	Транспортные развязки и искусственные сооружения
	
	
	
	
	

	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	1
	-
	-
	-/-

	Количество мостов
	единиц
	1
	-
	-
	-/-

	Количество путепроводов, эстакад, тоннелей
	единиц
	2
	-
	-
	-/-

	Количество пешеходных переходов в разных уровнях
	единиц
	2
	-
	-
	-/-

	Количество пешеходных мостов
	единиц
	-
	-
	-
	-/-

	Инженерная инфраструктура 

	Водоснабжение, водоотведение, Организация поверхностного стока
	
	
	
	
	

	Водопотребление
	тыс. куб. м/сутки
	27
	
	
	

	Протяженность водопроводных сетей
	км
	148
	
	
	

	Износ водопроводных сетей
	%
	60
	
	
	

	Водозаборные узлы
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	10
	
	
	

	производительность
	тыс. куб. м/сутки
	59,7
	
	
	

	Водоотведение, объем стоков
	тыс. куб. м/сутки
	28,2
	
	
	

	Протяженность канализационных коллекторов
	км
	128,3
	
	
	

	Износ канализационных сетей
	%
	65
	
	
	

	Канализационные очистные сооружения
	
	
	
	
	

	количество
	единица
	3+1
	
	
	

	производительность
	тыс. куб. м/сутки
	16,2
	
	
	

	Протяженность коллекторов дождевой канализации
	км
	10,41
	
	
	

	Теплоснабжение
	
	
	
	
	

	Теплопотребление
	Гкал/час
	304,05
	
	
	

	Суммарная установленная тепловая мощность 
	Гкал/час
	419,74
	
	
	

	Резерв тепловой мощности
	Гкал/час
	38,18
	
	
	

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
	км
	111,07
	
	
	

	Износ тепловых сетей 
	%
	70
	
	
	

	Газоснабжение 
	
	
	
	
	

	Газопотребление
	млн. куб. м/год
	158,0
	
	
	

	Протяженность газопроводов магистральных
	км
	4,04
	
	
	

	Протяженность газопроводов распределительных (высокого  и среднего давлений):
	км
	57,05
	
	
	

	Р ≤ 1,2 МПа
	км
	23,9
	
	
	

	Р ≤ 0,6 МПа
	км
	20,79
	
	
	

	Р ≤ 0,3 МПа
	км
	12,36
	
	
	

	Электроснабжение
	
	
	
	
	

	Фактическое электропотребление
	млн. кВт*час
	363
	
	
	

	Протяженность линий электропередач
	
	
	
	
	

	ЛЭП 35 кВ
	км
	18,41
	
	
	

	ЛЭП 110 кВ
	км
	16,2
	
	
	

	ЛЭП 220 кВ
	км
	-
	
	
	

	ЛЭП 500 и 750 кВ
	км
	-
	
	
	

	Суммарная установленная трансформаторная мощность центров питания
	МВА
	204
	
	
	

	твердые КОММУНАЛЬНЫЕ отходы

	Объем твердых коммунальных отходов 
	тыс. куб. м/ год
	142,0
	
	
	

	Наличие полигонов ТКО
	единиц
	0
	
	
	

	Территория

	Площадь территории
	га
	3156 
	
	
	

	Площадь земель, поставленных на кадастровый учет 
	га
	2245,81
	
	
	

	Земли сельскохозяйственного назначения 
	га
	488,75
	
	
	

	мелиорированные 
	га
	0
	
	
	

	особоценные 
	га
	0
	
	
	

	Земли населённых пунктов
	га
	1561,83
	
	
	

	Земли промышленности, транспорта, связи и т.д.
	га
	123,99
	
	
	

	Земли особо охраняемых территорий
	га
	1,78
	
	
	

	Лесной фонд 
	га
	67,16
	
	
	

	Водный фонд
	га
	0
	
	
	

	Земли запаса
	га
	0,2043
	
	
	

	Категория земель не установлена
	га
	2,1
	
	
	

	Земли, не поставленные на кадастровый учет
	га
	910,19
	
	
	

	Застроенные территории
	га
	
	
	
	

	Застроенные территории в пределах населенных пунктов
	га
	1553,5
	
	
	

	Территория жилой застройки, в том числе
	га
	831,7
	
	
	

	многоэтажной и среднеэтажной 
	га
	
	
	
	

	индивидуальной
	га
	
	
	
	

	Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	
	
	
	

	Территория общественно-деловой застройки
	га
	
	
	
	

	Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур
	га
	
	
	
	

	Территории, выделенные  

под застройку (ВРИ, утв.ППТ,одобренные на ГС МО Концепции)
	га
	
	
	
	

	Планируемая жилая застройка, в том числе:
	га
	
	
	
	

	многоквартирная
	га
	
	
	
	

	индивидуальная
	га
	
	
	
	

	Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	
	
	
	

	Территория общественно-деловой застройки
	га
	
	
	
	

	Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур
	га
	
	
	
	

	Территории объектов муниципального значения
	
	
	
	
	

	Озелененные территории общего пользования
	га
	
	
	
	

	Кладбища, количество
	единиц
	3
	
	
	

	в том числе открытые кладбища
	единиц
	2
	
	
	

	Кладбища, площадь
	га
	34,28
	0,24
	19,76
	14,52

	Из них на территории городского округа Лобня
	га
	26,14
	0,24
	19,76
	6,38

	        В том числе резерв
	га
	-
	-
	-
	-


Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование стоимости мероприятий по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры регионального значения
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Приложение 3. Технико-экономические показатели. Проектные предложения (Основные планируемые показатели развития территории)

	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение 
	Первая очередь
	Расчётный срок

	1. Население

	1.1
	Численность постоянного населения 
	тыс. чел.
	82,35
	83,13
	83,51

	1.2
	Трудовые ресурсы
	тыс. чел.
	46,90
	47,34
	47,56

	1.3
	Количество рабочих мест
	тыс. чел.
	38,20
	49,93
	58,72

	2. Жилищный фонд

	2.1
	Жилищный фонд – всего,
	тыс. м2
	2884,1
	2907,4
	2918,2

	
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. м2
	2430,3
	2453,6
	2464,4

	
	Индивидуальная и блокированная жилая застройка
	тыс. м2
	453,8
	453,8
	453,8

	2.2
	Ветхий/аварийный 
	тыс. м2
	-
	-
	-

	2.3
	Новая многоквартирная жилая застройка в т.ч.
	тыс. м2
	-
	23,29
	34,10

	
	по ВРИ
	тыс. м2
	-
	-
	10,81

	
	по ППТ
	тыс. м2
	-
	23,29
	23,29

	
	концепции
	тыс. м2
	-
	-
	-

	
	иные предложения (администрация, Минимущества МО)
	
	-
	-
	-

	3. Объекты федерального значения

	3.1. Транспортная инфраструктура

	3.1.1. 
	Протяжённость магистральных железнодорожных путей
	км
	6,6
	6,6
	6,6

	3.1.2. 
	Протяжённость линий высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали (ВСМ)
	км
	0
	0
	0

	3.1.3. 
	Протяжённость автомобильных дорог 
	км
	0
	0
	0

	3.1.4. 
	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	0
	0
	0

	3.1.5. 
	Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей
	единиц
	1
	1
	1

	3.1.6. 
	Количество пешеходных переходов в разных уровнях
	единиц
	2
	2
	2

	3.2. Инженерной инфраструктуры

	3.2.1. 
	Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС)
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.2. 
	Электрическая подстанция 750 кВ
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.3. 
	Электрическая подстанция 500 кВ
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.4. 
	Электрическая подстанция 220 кВ
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.5. 
	Тяговая подстанция (железной дороги) 
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.6. 
	Переходный пункт 

220 кВ и выше
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.7. 
	Переключательный пункт 220 кВ и выше
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.8. 
	Линии электропередачи 750, 500, 220 кВ
	км
	0
	0
	0

	3.2.9. 
	Магистральный газопровод
	км
	4,04
	4,04
	4,04

	3.2.10. 
	Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ)
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.11. 
	Газораспределительная станция (ГРС, КРП)
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.12. 
	Станция подземного хранения газа (СПХГ)
	единиц
	0
	0
	0

	3.2.13. 
	Объекты связи
	единиц
	0
	0
	0

	3.3. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

	3.3.1. 
	Пожарные депо
	единица
	1
	1
	1

	3.3.2. 
	Пожарные депо
	автомобиль
	7
	7
	7

	4. Объекты регионального значения

	4.1. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

	4.1.1. 
	Больничные стационары
	койко-мест
	250
	635
	635

	4.1.2. 
	Больничные стационары
	единиц
	2
	2(+1 рек)
	2(+1 рек)

	4.1.3. 
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	пос./смену
	1249
	1749
	2549

	4.1.4. 
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	единиц
	11
	12
	12(+1 рек)

	4.1.5. 
	Станции сокрой помощи
	автомобили
	9
	12
	12

	4.1.6. 
	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)
	единиц
	1
	1
	2

	4.2. Транспортная инфраструктура

	4.2.1. 
	Протяжённость линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ)
	км
	0
	0
	0

	4.2.2. 
	Протяжённость автомобильных дорог 
	км
	15,97
	18,17
	19,47

	4.2.3. 
	Протяжённость улично-дорожной сети
	км
	20,14
	21,05
	23,64

	4.2.4. 
	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	1
	1
	1

	4.2.5. 
	Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей
	единиц
	2
	3
	4

	4.2.6. 
	Количество пешеходных переходов в разных уровнях
	единиц
	0
	1
	2

	4.2.7. 
	Количество транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожной станции, линий ЛРТ, автомобильных дорог
	единиц
	0
	0
	1

	4.2.8. 
	Количество вертолетных площадок
	единиц
	0
	0
	1

	4.3. Инженерной инфраструктуры

	4.3.1. 
	Электростанция гидравлическая (ГЭС)
	единиц
	0
	0
	0

	4.3.2. 
	Тепловая электростанция (ТЭС)
	единиц
	0
	0
	0

	4.3.3. 
	Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)
	единиц
	0
	0
	0

	4.3.4. 
	Электрическая подстанция 110 кВ
	единиц
	1
	1
	1

	4.3.5. 
	Переходный пункт 

110 кВ
	единиц
	0
	0
	0

	4.3.6. 
	Переключательный пункт 110 кВ
	единиц
	0
	0
	0

	4.3.7. 
	Линии электропередачи 

110 кВ
	км
	16,2
	16,2
	16,2

	4.3.8. 
	Газопровод распределительный высокого давления
	км
	13,21
	13,21
	13,21

	4.3.9. 
	Газопровод распределительный среднего давления
	км
	0,69
	0,69
	0,69

	4.3.10. 
	Артезианская скважина (артезианская скважина Восточной системы водоснабжения (ВСВ))
	единиц
	0
	0
	0

	4.3.11. 
	Водовод
	км
	0
	0
	0

	4.3.12. 
	Очистные сооружения (КОС)
	единиц
	0
	0
	0

	4.3.13. 
	Канализация самотечная
	км
	0
	0
	0

	4.3.14. 
	Канализация напорная
	км
	0
	0
	0

	4.4. Объекты ТКО

	4.4.1. 
	Объект размещения ТКО
	единиц
	0 
	0
	0

	4.4.2. 
	Объект обезвреживания ТКО 
	единиц
	0
	0
	0

	4.5. Пожарное депо

	4.5.1. 
	Пожарные депо
	единица
	0
	0
	2

	4.5.2. 
	Пожарные депо
	автомобиль
	0
	0
	**

	5. Потребности в объектах местного значения 

	5.1. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

	5.1.1. 
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	5353
	5403
	5428

	5.1.2. 
	Общеобразовательные школы
	мест
	11117
	11223
	11274

	5.1.3. 
	Детско-юношеские спортивные школы 
	мест
	2862
	2889
	2902

	5.1.4. 
	Организации дополнительного образования (ДШИ)
	мест
	1702
	1718
	1726

	5.1.5. 
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа
	посадочных мест
	1235
	1247
	1253

	5.1.6. 
	Зрелищные организации (театры)
	посадочных мест 
	494
	499
	501

	5.1.7. 
	Зрелищные организации (концертные организации)
	посадочных мест
	494
	499
	501

	5.1.8. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	тыс. м2
	78,09
	78,83
	79,19

	5.1.9. 
	Спортивные залы
	тыс. м2
	8,73
	8,81
	8,85

	5.1.10. 
	Плавательные бассейны
	кв. м  зеркала воды
	821
	828
	832

	5.1.11. 
	Кладбища, площадь
	га
	19,76
	19,95
	20,04

	
	В том числе резерв
	га
	-
	-
	-

	5.2. Транспортная инфраструктура

	5.2.1. 
	Гаражи (стоянки) для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирной застройки
	машино-место
	24323
	24552
	24674

	5.2.2. 
	Объекты технического сервиса автотранспортных средств
	пост
	82
	83
	83

	5.2.3. 
	Протяжённость велосипедных дорожек
	км
	2,5
	3,0
	3,0

	5.3. Инженерной инфраструктуры

	5.3.1. 
	Водоснабжение

	
	расчётное потребление воды питьевого качества
	тыс. куб. м/сутки
	27,0
	28,0
	28,5

	5.3.2. 
	Водоотведение

	
	объем водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков
	тыс. куб. м/сутки
	26,0
	27,2
	27,7

	
	объем водоотведения на очистные сооружения поверхностного стока
	тыс. куб. м/год
	н/д
	329,6
	700,4

	5.3.3. 
	Теплоснабжение

	
	Расход тепла, всего
	Гкал/час
	304,05
	388,07
	469,72

	5.3.4. 
	Газоснабжение

	
	Потребление газа (прирост)
	тыс. куб. м/год
	158000,00
	193008,33
	227029,17

	5.3.5. 
	Электроснабжение

	
	расчётная нагрузка на шинах 6(10) кВ ЦП
	МВт
	133,85
	134,55
	185,05


Примечание:

*Основные планируемые показатели развития территории городского округа Лобня Московской области являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.

** Определить на следующей стадии проектирования.
Приложение 4. Трансформация земель сельскохозяйственного назначения
Таблица 4.1. Перечень земельных участков с категорий земель: земли сельскохозяйственного назначения, для перевода в категорию земли населённых пунктов
Земельные участки, расположенные в границах населенного пункта г. Лобня, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Лобня от 25.03.2025 №25/75 «О внесении изменений в Генеральный план городского округа Лобня Московской области.
	№ п/п
	Кад номер
	ВРИ по документу
	ФЗ зона

	1. 
	50:41:0040108:450
	для индивидуального жилищного строительства
	Ж2

	2. 
	50:41:0010334:124
	Для ведения садоводства
	СХ2

	3. 
	50:41:0040121:107
	Для садоводства
	СХ2

	4. 
	50:41:0040121:175
	Для садоводства
	СП4, СХ2

	5. 
	50:41:0040114:437
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	Ж2.Р

	6. 
	50:12:0050305:13
	Для производства сельскохозяйственной продукции
	Ж1

	7. 
	50:12:0050305:6
	Для производства сельскохозяйственной продукции
	Ж1

	8. 
	50:41:0040121:170
	Для садоводства
	СХ2

	9. 
	50:41:0040121:145
	Для садоводства
	СП4, СХ2

	10. 
	50:41:0040121:186
	Для садоводства
	СХ2

	11. 
	50:41:0040121:127
	Для садоводства
	СХ2

	12. 
	50:41:0040121:126
	Для садоводства
	СХ2

	13. 
	50:41:0040121:183
	Под садоводство
	СХ2

	14. 
	50:41:0010207:104
	для индивидуального жилищного строительства
	Ж2

	15. 
	50:12:0050305:89
	для производства сельскохозяйственной продукции
	МФ2, П

	16. 
	50:12:0050301:46
	Для размещения дорог и построек
	СХ2


Земельные участки, включаемые в границы населенного пункта г. Лобня в рамках Проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Лобня Московской области.
	№ п/п
	Кад номер
	ВРИ по документу
	ФЗ зона

	17. 
	50:12:0050306:89
	Для садоводства
	Ж2

	18. 
	50:12:0050305:34
	Для садоводства
	Ж2

	19. 
	50:12:0050305:63
	Для садоводства
	Ж2

	20. 
	50:12:0050305:55
	Для садоводства
	Ж2

	21. 
	50:12:0050305:391
	Ведение садоводства
	Ж2

	22. 
	50:12:0050305:43
	Для садоводства
	Ж2

	23. 
	50:12:0050305:722
	для садоводства
	Ж2

	24. 
	50:12:0050306:127
	Для садоводства
	Ж2

	25. 
	50:12:0050306:19
	Для ведения садоводства
	Ж2

	26. 
	50:12:0050306:1
	Для садоводства
	Ж2

	27. 
	50:12:0050305:57
	Для садоводства
	Ж2

	28. 
	50:12:0050305:59
	Для садоводства
	Ж2

	29. 
	50:12:0050306:125
	Для садоводства
	Ж2

	30. 
	50:12:0050305:24
	Для садоводства
	Ж2

	31. 
	50:12:0050306:102
	Для садоводства
	Ж2

	32. 
	50:12:0050306:28
	Для садоводства
	Ж2

	33. 
	50:12:0050306:93
	Для садоводства
	Ж2

	34. 
	50:12:0050306:98
	Для садоводства
	Ж2

	35. 
	50:12:0050306:66
	Для ведения садоводства
	Ж2

	36. 
	50:12:0050306:173
	для садоводства
	Ж2

	37. 
	50:12:0050306:139
	Ведение садоводства
	Ж2

	38. 
	50:12:0050306:73
	Под коллективное садоводство
	Ж2

	39. 
	50:12:0050306:74
	Под коллективное садоводство
	Ж2

	40. 
	50:12:0050306:14
	Ведение садоводства
	Ж2

	41. 
	50:12:0050306:50
	Для садоводства
	Ж2

	42. 
	50:12:0050306:8
	Для ведения садоводства
	Ж2

	43. 
	50:12:0050306:91
	Для садоводства
	Ж2

	44. 
	50:12:0050306:166
	для коллективного садоводства
	Ж2

	45. 
	50:12:0050306:149
	под коллективное садоводство
	Ж2

	46. 
	50:12:0050306:181
	под коллективное садоводство
	Ж2

	47. 
	50:12:0050306:174
	для садоводства, огородничества и дачного строительства
	Ж2

	48. 
	50:12:0050306:112
	Для садоводства
	Ж2

	49. 
	50:12:0050306:155
	Для ведения садоводства
	Ж2

	50. 
	50:12:0050306:60
	Для садоводства
	Ж2

	51. 
	50:12:0050306:130
	Для садоводства
	Ж2

	52. 
	50:12:0050306:81
	Для садоводства
	Ж2

	53. 
	50:12:0050306:3
	Для садоводства
	Ж2

	54. 
	50:12:0050306:5
	Для ведения садоводства
	Ж2

	55. 
	50:12:0050306:100
	Для садоводства
	Ж2

	56. 
	50:12:0050306:58
	Для садоводства
	Ж2

	57. 
	50:12:0050306:207
	для садоводства
	Ж2

	58. 
	50:12:0050306:115
	Для садоводства
	Ж2

	59. 
	50:12:0000000:61831
	Для садоводства
	Ж2

	60. 
	50:12:0050306:116
	Для садоводства
	Ж2

	61. 
	50:12:0050306:11
	Для ведения садоводства
	Ж2

	62. 
	50:12:0050306:4
	Для ведения садоводства
	Ж2

	63. 
	50:12:0050306:22
	Для садоводства
	Ж2

	64. 
	50:12:0050306:126
	Для садоводства
	Ж2

	65. 
	50:12:0050305:22
	Для садоводства
	Ж2

	66. 
	50:12:0050305:49
	Для садоводства
	Ж2

	67. 
	50:12:0050305:51
	Для садоводства
	Ж2

	68. 
	50:12:0050305:29
	Для садоводства
	Ж2

	69. 
	50:12:0050306:6
	Для ведения садоводства
	Ж2

	70. 
	50:12:0050306:119
	под коллективное садоводство
	Ж2

	71. 
	50:12:0050305:50
	Для садоводства
	Ж2

	72. 
	50:12:0050305:48
	Для садоводства
	Ж2

	73. 
	50:12:0050305:45
	Для садоводства
	Ж2

	74. 
	50:12:0050306:7
	Для ведения садоводства
	Ж2

	75. 
	50:12:0050306:23
	Для ведения садоводства
	Ж2

	76. 
	50:12:0050306:33
	Для садоводства
	Ж2

	77. 
	50:12:0050306:67
	Для ведения садоводства
	Ж2

	78. 
	50:12:0050305:35
	Для садоводства
	Ж2

	79. 
	50:12:0050305:42
	Для садоводства
	Ж2

	80. 
	50:12:0050305:47
	Для садоводства
	Ж2

	81. 
	50:12:0050305:54
	Для садоводства
	Ж2

	82. 
	50:12:0050305:44
	Для садоводства
	Ж2

	83. 
	50:12:0050305:721
	для садоводства
	Ж2

	84. 
	50:12:0050305:52
	Для садоводства
	Ж2

	85. 
	50:12:0050305:62
	Для садоводства
	Ж2

	86. 
	50:12:0050305:30
	Для садоводства
	Ж2

	87. 
	50:12:0050305:64
	Для садоводства
	Ж2

	88. 
	50:12:0050305:38
	Для садоводства
	Ж2

	89. 
	50:12:0050306:2
	Для садоводства
	Ж2

	90. 
	50:12:0050306:38
	Для садоводства
	Ж2

	91. 
	50:41:0000000:17
	Ведение садоводства
	Ж2

	92. 
	50:12:0050307:1
	Для садоводства
	Ж2

	93. 
	50:12:0050306:35
	Для садоводства
	Ж2

	94. 
	50:12:0050306:120
	Для  садоводства
	Ж2

	95. 
	50:12:0050306:55
	Для садоводства
	Ж2

	96. 
	50:12:0050306:26
	Для  садоводства
	Ж2

	97. 
	50:12:0050306:72
	Под коллективное садоводство
	Ж2

	98. 
	50:12:0050306:64
	Для садоводства
	Ж2

	99. 
	50:12:0050306:15
	Для садоводства
	Ж2

	100. 
	50:12:0050306:63
	Для садоводства
	Ж2

	101. 
	50:12:0050306:62
	Для садоводства
	Ж2

	102. 
	50:12:0050306:78
	Для садоводства
	Ж2

	103. 
	50:12:0050306:124
	Для садоводства
	Ж2

	104. 
	50:12:0050306:117
	Для садоводства
	Ж2

	105. 
	50:12:0050306:182
	для ведения садоводства
	Ж2

	106. 
	50:12:0050306:94
	Для садоводства
	Ж2

	107. 
	50:12:0050306:24
	Для садоводства
	Ж2

	108. 
	50:12:0050305:16
	Для ведения садоводства
	Ж2

	109. 
	50:12:0050305:19
	Для садоводства
	Ж2

	110. 
	50:12:0050306:99
	Для садоводства
	Ж2

	111. 
	50:12:0050306:578
	для ведения садоводства
	Ж2

	112. 
	50:12:0050306:57
	Для садоводства
	Ж2

	113. 
	50:12:0050306:83
	Для садоводства
	Ж2

	114. 
	50:12:0050306:76
	Для садоводства
	Ж2

	115. 
	50:12:0050306:16
	Для садоводства
	Ж2

	116. 
	50:12:0050306:51
	Для садоводства
	Ж2

	117. 
	50:12:0050306:53
	Для садоводства
	Ж2

	118. 
	50:12:0050306:52
	Для садоводства
	Ж2

	119. 
	50:12:0050306:79
	Для садоводства
	Ж2

	120. 
	50:12:0050306:252
	для ведения садоводства
	Ж2

	121. 
	50:12:0050305:41
	Для садоводства
	Ж2

	122. 
	50:12:0050305:37
	Для садоводства
	Ж2

	123. 
	50:12:0050305:58
	Для садоводства
	Ж2

	124. 
	50:12:0050305:27
	Для садоводства
	Ж2

	125. 
	50:12:0050305:18
	Для садоводства
	Ж2

	126. 
	50:12:0050306:87
	Под коллективное садоводство
	Ж2

	127. 
	50:12:0050306:187
	Для ведения садоводства
	Ж2

	128. 
	50:12:0050306:56
	Для садоводства
	Ж2

	129. 
	50:12:0050306:107
	Для ведения садоводства
	Ж2

	130. 
	50:12:0050306:18
	Для ведения садоводства
	Ж2

	131. 
	50:12:0000000:55144
	Для ведения садоводства
	Ж2

	132. 
	50:12:0050306:160
	Для садоводства
	Ж2

	133. 
	50:12:0050306:54
	Для садоводства
	Ж2

	134. 
	50:12:0050306:21
	Для садоводства
	Ж2

	135. 
	50:12:0050306:27
	Для ведения садоводства
	Ж2

	136. 
	50:12:0050305:61
	Для садоводства
	Ж2

	137. 
	50:12:0050306:30
	Для ведения садоводства
	Ж2

	138. 
	50:12:0050306:161
	для садоводства
	Ж2

	139. 
	50:12:0050306:77
	Для садоводства
	Ж2

	140. 
	50:12:0050306:233
	для садоводства
	Ж2

	141. 
	50:12:0050306:39
	Для садоводства
	Ж2

	142. 
	50:12:0050305:10
	Для размещения котельной
	МФ2

	143. 
	50:12:0050305:53
	Для садоводства
	Ж2

	144. 
	50:12:0050305:56
	Для садоводства
	Ж2

	145. 
	50:12:0050305:39
	Для садоводства
	Ж2

	146. 
	50:12:0050305:60
	Для садоводства
	Ж2

	147. 
	50:12:0050305:390
	Для садоводства
	Ж2

	148. 
	50:12:0050306:68
	Для ведения садоводства
	Ж2

	149. 
	50:12:0050306:114
	Для ведения садоводства
	Ж2

	150. 
	50:12:0050306:92
	Для садоводства
	Ж2

	151. 
	50:12:0050306:70
	Для ведения садоводства
	Ж2

	152. 
	50:12:0050306:85
	Для садоводства
	Ж2

	153. 
	50:12:0050306:88
	Для садоводства
	Ж2

	154. 
	50:12:0050306:109
	Для садоводства
	Ж2

	155. 
	50:12:0050306:25
	Для ведения садоводства
	Ж2

	156. 
	50:12:0050306:80
	Для ведения садоводства
	Ж2

	157. 
	50:12:0050306:84
	Для садоводства
	Ж2

	158. 
	50:12:0050306:96
	Для ведения садоводства
	Ж2

	159. 
	50:12:0050306:165
	для садоводства
	Ж2

	160. 
	50:12:0050306:90
	Для ведения садоводства
	Ж2

	161. 
	50:12:0050305:2
	Для садоводства
	Ж2

	162. 
	50:12:0050305:33
	Для садоводства
	Ж2

	163. 
	50:12:0050306:157
	ведение садоводства
	Ж2

	164. 
	50:12:0050306:195
	Для ведения садоводства
	Ж2

	165. 
	50:12:0050306:95
	Для ведения садоводства
	Ж2

	166. 
	50:12:0050306:111
	Для садоводства
	Ж2

	167. 
	50:12:0050305:46
	Для садоводства
	Ж2

	168. 
	50:12:0050306:601
	Для индивидуального жилищного строительства
	Ж2

	169. 
	50:12:0050305:40
	Для садоводства
	Ж2

	170. 
	50:12:0050306:236
	для ведения садоводства
	Ж2

	171. 
	50:41:0000000:15
	Под размещение кладбища
	СП1


Таблица 4.2. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения включаемых в зоны несельскохозяйственного использования 

	№
	Кадастровый номер земельного участка
	Разрешённое использование
	Планируемое использование 
(функциональное зонирование)

	1. 
	50:41:0040119:1456
	Земельные участки (территории) общего пользования, коммунальное обслуживание
	П

	2. 
	50:41:0000000:15
	Под размещение кладбища
	СП1

	3. 
	50:00:0000000:222412
	для производства сельскохозяйственной продукции
	СП4, Т

	4. 
	50:41:0040118:348
	"Связь" (6.8)
	Т

	5. 
	Часть з.у. 50:41:0000000:44618

площадью 0,14 га
	Для сельскохозяйственного производства и научно-производственной деятельности
	Т

	6. 
	Часть з.у. 50:04:0110514:266

площадью 0,0014 га
	для садоводства
	Т

	7. 
	Часть з.у. 50:41:0040121:273 площадью 0,0832 га
	Для сельскохозяйственного производства и научно-производственной деятельности
	Т


Приложение 5. Перечень земельных участков, расположенных на территории городского округа Лобня Московской области, в отношении которых Комитет лесного хозяйства Московской области утвердил акты об изменении документированной информации государственного лесного реестра или о подтверждении отсутствия пересечений границ земель лесного фонда, включаемых в границы населённого пункта
	Поз.
	Номер кадастрового участка
	Реквизиты акта

	1. 
	
	номер
	дата

	2. 
	50:41:0030204:7
	11-2021/348-ОТЛР
	01.11.2021

	3. 
	50:41:0030204:8
	10-2021/340-ОТЛР
	27.10.2021

	4. 
	50:41:0020612:39
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	5. 
	50:41:0010102:80
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	6. 
	50:41:0010102:7
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	7. 
	50:41:0010102:10
	08-2022/154-ОТЛР
	29.08.2022

	8. 
	50:41:0040106:205
	08-2022/154-ОТЛР
	29.08.2022

	9. 
	50:12:0050306:157
	4545/2/04-09/2021/ЛА
	16.11.2021

	10. 
	50:41:0020105:4
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	11. 
	50:41:0040119:1109
	327/2/08-09/2021/ГУ
	21.10.2021

	12. 
	50:41:0020105:747
	08-2021/224-ОТЛР
	23.08.2021

	13. 
	50:41:0030325:27
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	14. 
	50:41:0040120:538
	150/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	15. 
	50:41:0030404:117
	13/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	16. 
	50:41:0030404:86
	12/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	17. 
	50:41:0010334:38
	4/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	18. 
	50:41:0030115:61
	08-2022/24-ОТЛР
	10.08.2022

	19. 
	50:41:0030202:14
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	20. 
	50:41:0040119:1009
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	21. 
	50:41:0020501:2378
	328/2/08-09/2021/ЛА
	21.10.2021

	22. 
	50:41:0020526:38
	08-2022/22-ОТЛР
	10.08.2022

	23. 
	50:41:0030204:9
	10-2021/340-ОТЛР
	27.10.2021

	24. 
	50:41:0040119:1113
	327/2/08-09/2021/ГУ
	21.10.2021

	25. 
	50:41:0030404:116
	14/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	26. 
	50:41:0040120:327
	195/2/08-09/2021/ЛА
	04.08.2021

	27. 
	50:12:0050305:92
	29/2/04-06/2020/ЛА
	15.09.2020

	28. 
	50:41:0040119:1005
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	29. 
	50:41:0030115:123
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	30. 
	50:41:0040119:1112
	327/2/08-09/2021/ГУ
	21.10.2021

	31. 
	50:41:0040106:500
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	32. 
	50:41:0030324:26
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	33. 
	50:41:0020104:12
	09-2021/264-ОТЛР
	03.09.2021

	34. 
	50:41:0010102:9
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	35. 
	50:41:0030115:35
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	36. 
	50:41:0030115:137
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	37. 
	50:41:0020520:5
	05-2020/015-ОТЛР
	13.05.2020

	38. 
	50:41:0030115:136
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	39. 
	50:41:0030404:16
	150/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	40. 
	50:41:0030312:22
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	41. 
	50:41:0040106:632
	16/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	42. 
	50:41:0040106:262
	16/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	43. 
	50:41:0040106:626
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	44. 
	50:41:0020105:882
	10-2021/287-ОТЛР
	07.10.2021

	45. 
	50:41:0010335:10
	4/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	46. 
	50:41:0020514:7
	3/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	47. 
	50:41:0030115:63
	08-2022/24-ОТЛР
	10.08.2022

	48. 
	50:41:0020505:15
	19/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	49. 
	50:41:0030115:36
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	50. 
	50:41:0010341:112
	08-2022/22-ОТЛР
	10.08.2022

	51. 
	50:41:0040106:2717
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	52. 
	50:41:0020501:2380
	328/2/08-09/2021/ЛА
	21.10.2021

	53. 
	50:41:0020501:2379
	269/2/08-09/2021/ЛА
	30.09.2021

	54. 
	50:41:0040119:1441
	1395/2/08-09/2022/ЛА
	13.05.2022

	55. 
	50:41:0020105:748
	08-2021/224-ОТЛР
	23.08.2021

	56. 
	50:41:0040120:260
	195/2/08-09/2021/ЛА
	04.08.2021

	57. 
	50:41:0010102:149
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	58. 
	50:41:0010102:72
	94/2/08-09/2019
	03.07.2019

	59. 
	50:41:0040106:3215
	6/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	60. 
	50:41:0020608:1
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	61. 
	50:41:0020505:194
	15/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	62. 
	50:41:0020505:196
	15/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	63. 
	50:41:0020526:17
	08-2022/26-ОТЛР
	10.08.2022

	64. 
	50:41:0030404:23
	11/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	65. 
	50:41:0010334:122
	3/2/04-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	66. 
	50:41:0030312:20
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	67. 
	50:41:0030115:121
	56/2/04-06/2019/ЛА
	24.10.2019

	68. 
	50:41:0010102:70
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	69. 
	50:12:0050306:67
	1/2/04-09/2020/УР
	01.04.2020

	70. 
	50:41:0010102:24
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	71. 
	50:41:0020526:26
	12/2/04-09/2019/ЛА
	24.10.2019

	72. 
	50:41:0010107:14
	1/2/04-09/2019/ЛА
	28.01.2019

	73. 
	50:12:0050306:150
	02-2022/16-ОТЛР
	14.02.2022

	74. 
	50:41:0040119:1003
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	75. 
	50:41:0040119:1110
	327/2/08-09/2021/ГУ
	21.10.2021

	76. 
	50:09:0060736:572
	3/2/08-09/2019/ЛА
	12.08.2019

	77. 
	50:41:0040106:3456
	8/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	78. 
	50:41:0030336:2
	10/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	79. 
	50:41:0010102:74
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	80. 
	50:41:0010334:32
	4/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	81. 
	50:41:0020105:749
	08-2021/224-ОТЛР
	23.08.2021

	82. 
	50:41:0030325:26
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	83. 
	50:41:0030115:469
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	84. 
	50:41:0010341:111
	08-2022/22-ОТЛР
	10.08.2022

	85. 
	50:41:0000000:45054
	328/2/08-09/2021/ЛА
	21.10.2021

	86. 
	50:41:0020526:33
	08-2022/22-ОТЛР
	10.08.2022

	87. 
	50:41:0030115:143
	60/2/04-06/2019/ЛА
	21.10.2019

	88. 
	50:41:0020521:23
	12/2/04-09/2019/ЛА
	24.10.2019

	89. 
	50:41:0030401:1
	1/2/08-09/2018
	26.12.2018

	90. 
	50:41:0040106:605
	17/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	91. 
	50:41:0040106:207
	16/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	92. 
	50:41:0020608:201
	10-2021/287-ОТЛР
	07.10.2021

	93. 
	50:41:0030115:59
	08-2022/24-ОТЛР
	10.08.2022

	94. 
	50:41:0020612:33
	10-2021/287-ОТЛР
	07.10.2021

	95. 
	50:41:0010107:9
	08-2022/22-ОТЛР
	10.08.2022

	96. 
	50:41:0040119:1004
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	97. 
	50:41:0020521:19
	2/2/04-09/2020/ЛА
	24.08.2020

	98. 
	50:41:0020501:2383
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	99. 
	50:41:0030115:32
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	100. 
	50:41:0020505:202
	9/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	101. 
	50:41:0010102:14
	08-2022/154-ОТЛР
	29.08.2022

	102. 
	50:41:0010102:66
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	103. 
	50:41:0030312:91
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	104. 
	50:41:0030325:29
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	105. 
	50:41:0010334:26
	4/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	106. 
	50:41:0020501:2386
	15/2/08-09/2020/ЛА
	08.07.2020

	107. 
	50:41:0020104:25
	08-2021/231-ОТЛР
	23.08.2021

	108. 
	50:41:0040106:400
	16/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	109. 
	50:41:0020505:198
	15/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	110. 
	50:41:0030204:66
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	111. 
	50:41:0040106:404
	16/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	112. 
	50:41:0020505:12
	18/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	113. 
	50:41:0040106:559
	17/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	114. 
	50:41:0030115:62
	08-2022/24-ОТЛР
	10.08.2022

	115. 
	50:41:0040120:518
	195/2/08-09/2021/ЛА
	04.08.2021

	116. 
	50:12:0000000:58203
	201/2/08-08/2019/ГУ
	14.10.2019

	117. 
	
	20/2/08-09/2019/ГУ
	14.10.2019

	118. 
	
	15/2/04-09/2019/ЛА
	21.10.2019

	119. 
	50:41:0020104:6
	08-2021/231-ОТЛР
	23.08.2021

	120. 
	50:41:0010102:18
	10-2021/340-ОТЛР
	27.10.2021

	121. 
	50:41:0030312:48
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	122. 
	50:41:0020505:27
	329/2/08-09/2021/ЛА
	22.10.2021

	123. 
	50:41:0040119:1111
	327/2/08-09/2021/ГУ
	21.10.2021

	124. 
	50:41:0040121:223
	24/2/08-09/2019/ЛА
	11.12.2019

	125. 
	50:41:0030204:68
	12-2021/399-ОТЛР
	07.12.2021

	126. 
	50:41:0020505:188
	15/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	127. 
	50:41:0020505:13
	18/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	128. 
	50:09:0060736:573
	2/2/08-09/2019/ЛА
	12.08.2019

	129. 
	50:41:0030115:130
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	130. 
	50:12:0050101:22
	26/2/08-09/2019/ГУ
	24.01.2020

	131. 
	50:41:0030204:13
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	132. 
	50:41:0030312:49
	153/2/08-09/2022/ЛА
	26.08.2022

	133. 
	50:41:0020505:19
	9/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	134. 
	50:41:0020105:24
	10-2021/342-ОТЛР
	27.10.2021

	135. 
	50:41:0010334:37
	4/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	136. 
	50:41:0020105:26
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	137. 
	50:41:0010102:69
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	138. 
	50:12:0050306:14
	02-2022/16-ОТЛР
	14.02.2022

	139. 
	50:41:0010335:23
	4/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	140. 
	50:41:0040119:998
	4473/2/08-09/2021/ЛА
	11.11.2021

	141. 
	50:41:0020610:11
	08-2022/155-ОТЛР
	29.08.2022

	142. 
	50:41:0020520:11
	3/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	143. 
	50:41:0010334:28
	4/2/04-09/2019/ЛА
	26.02.2019

	144. 
	50:41:0030204:65
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	145. 
	50:41:0020105:111
	08-2022/156-ОТЛР
	29.08.2022

	146. 
	50:41:0040119:1008
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	147. 
	50:41:0040119:1007

50:41:0030115:138
	137/2/08-09/2022/ЛА
	08.08.2022

	148. 
	
	08-2022/23-ОТЛР
	10.08.2022

	149. 
	50:41:0030115:142
	2823/2/04-06/2021/ЛА
	19.07.2021

	150. 
	50:41:0020505:187
	15/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	151. 
	50:41:0010102:71
	08-2022/154-ОТЛР
	29.08.2022

	152. 
	50:41:0040106:3188
	7/2/08-09/2019/ЛА
	08.10.2019

	153. 
	50:41:0010102:38
	33191/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	154. 
	50:41:0020608:6
	33287/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	155. 
	50:41:0020105:42
	33174/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	156. 
	50:41:0040106:381
	33308/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	157. 
	50:41:0020105:2444
	33201/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	158. 
	50:41:0000000:25
	33163/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	159. 
	50:41:0010102:73
	33169/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	160. 
	50:41:0030202:24
	33301/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	161. 
	50:41:0020105:43
	33266/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	162. 
	50:41:0020612:38
	33181/2/08-09/2023/ЛА
	13.03.2023

	163. 
	50:41:0020106:1
	35643/2/08-09/2023/ЛА
	24.03.2023

	164. 
	50:12:0050306:55
	39625/2/04-09/2023/ЛА
	21.04.2023

	165. 
	50:12:0050306:87
	39628/2/04-09/2023/ЛА
	21.04.2023

	166. 
	50:12:0050306:89
	40457/2/04-09/2023/ЛА
	28.04.2023

	167. 
	50:12:0050306:23
	40457/2/04-09/2023/ЛА
	28.04.2023

	168. 
	50:12:0050306:195
	40457/2/04-09/2023/ЛА
	28.04.2023

	169. 
	50:12:0050306:120
	40457/2/04-09/2023/ЛА
	28.04.2023

	170. 
	50:12:0050306:108
	40457/2/04-09/2023/ЛА
	28.04.2023

	171. 
	50:12:0050305:2
	40457/2/04-09/2023/ЛА
	28.04.2023

	172. 
	50:41:0010334:58
	50579/2/04-09/2023/ЛА
	28.07.2023

	173. 
	50:41:0010334:29
	50573/2/04-09/2023/ЛА
	28.07.2023

	174. 
	50:12:0050305:24
	58861/2/04-09/2023/ЛА
	22.09.2023

	175. 
	50:12:0050306:102
	58863/2/04-09/2023/ЛА
	22.09.2023

	176. 
	50:12:0050306:109
	58865/2/04-09/2023/ЛА
	22.09.2023

	177. 
	50:12:0050306:113
	58867/2/04-09/2023/ЛА
	22.09.2023

	178. 
	50:12:0050306:181
	58872/2/04-09/2023/ЛА
	22.09.2023

	179. 
	50:12:0050306:90
	58990/2/04-09/2023/ЛА
	25.09.2023

	180. 
	50:41:0030336:7
	62110/2/04-06/2023/ЛА
	13.10.2023

	181. 
	50:12:0050306:42
	58986/2/04-09/2023/ЛА
	25.09.2023

	182. 
	50:41:0000000:17
	77348/2/04-09/2024/ЛА
	01.02.2024

	183. 
	50:41:0000000:15
	50674/2/04-06/2023/ЛА
	31.07.2023

	184. 
	
	50568/2/04-09/2023/ЛА
	28.07.2023

	185. 
	50:12:0050306:85
	78578/2/08-09/2024/ЛА
	07.03.2024

	186. 
	50:41:0040106:288
	08-2022/140-ОТЛР
	08.08.2022


Приложение 6. Решение исполнительных комитетов Московского городского и областного Моветов Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП».

Документ предоставлен КонсультантПлюс


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
И ОБЛАСТНОГО СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 17 апреля 1980 г. N 500-1143

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ ГРАНИЦ ЗОН

САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Г. МОСКВЫ

В ГРАНИЦАХ ЛПЗП

	Список изменяющих документов

(с изм., внесенными постановлением Правительства Москвы

от 04.12.2018 N 1459-ПП)


Исполнительные комитеты Московского городского и областного Советов народных депутатов решили:

1. Утвердить представленный Главным архитектурно-планировочным управлением г. Москвы, разработанный научно-исследовательским и проектным институтом генерального плана г. Москвы проект установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП согласно приложению N 1 и описание границ красных линий зон санитарной охраны согласно приложению N 2.

2. Обязать все организации, ведущие на территории ЛПЗП проектирование, строительство и реконструкцию любых зданий и сооружений, а также благоустройство и озеленение территорий, независимо от их ведомственной принадлежности соблюдать установленные красные линии границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы.

3. Обязать ГлавАПУ г. Москвы совместно с ГлавАПУ Мособлисполкома:

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24.10.78 N 861, постановлением Совета Министров РСФСР от 13.12.78 N 582, а также решением МГК КПСС и МК КПСС, Мосгорисполкома и Мособлисполкома от 11.04.79 N 1028 по заказу Мосгорисполкома в 1980 году определить границы водоохранных зон Вазузской и Москворецкой гидротехнических систем и водораздельного бьефа водохранилищ, на территории которых запрещается строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов.

4. Обязать ГлавАПУ г. Москвы:

4.1. Внести необходимые дополнения в основные положения проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП и предложения по этим вопросам представить одновременно с предложением по границам водоохранных зон.

4.2. Произвести аналитический расчет красных линий в соответствии с актами установления красных линий границ зон санитарной охраны Западной, Рублевской, Северной, Восточной водопроводных станций и канала им. Москвы.

4.3. Издавать в установленном порядке начиная с 1980 года топографические планшеты на территорию ЛПЗП с новыми красными линиями.

4.4. Откорректировать трассы водоводов на планшетах масштаба 1:2000 в целях установления красных линий границ зон санитарной охраны с учетом уточнения геосъемки.

4.5. Продолжить работу по установлению красных линий в ЛПЗП границ городских магистралей, резервных территорий, охраняемых зон памятников природы, культуры и архитектуры и др.

4.6. Разослать материалы проекта заинтересованным организациям.

5. Контроль за исполнением решения возложить на ГлавАПУ г. Москвы.

Председатель

исполкома Моссовета

В.Ф. Промыслов

Секретарь

исполкома Моссовета

Б.В. Покаржевский

Председатель

исполкома Мособлсовета

Н.Т. Козлов

Секретарь

исполкома Мособлсовета

М.П. Щетинина

Приложение N 1

к решению исполнительных комитетов

Московского городского

и Московского областного Советов

народных депутатов

от 17 апреля 1980 г. N 500-1143

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Г. МОСКВЫ В ГРАНИЦАХ ЛПЗП

	Список изменяющих документов

(с изм., внесенными постановлением Правительства Москвы

от 04.12.2018 N 1459-ПП)


При разработке плана красных линий учтены постановления Правительства о зонах санитарной охраны водопроводных станций Московского водопровода и питающих их источников (постановление СНК РСФСР от 4 сентября 1940 г. N 696, постановление СНК РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355, постановление СМ РСФСР от 13 марта 1952 г., постановление СМ РСФСР от 30 ноября 1971 г. N 640, постановление СМ РСФСР от 25 октября 1974 г. N 571).

Границы зон санитарной охраны I и II поясов нанесены в соответствии с действующими и проектируемыми красными линиями на планшеты масштаба 1:10000 и 1:2000.

В настоящем проекте разработаны условные обозначения по границам зон санитарной охраны, поскольку в действующем эталоне красных линий они отсутствуют.

В приложении N 2 к решению об утверждении красных линий дано конкретное описание границ первого и второго поясов зон санитарной охраны Западной, Рублевской, Северной, Восточной водопроводных станций и канала им. Москвы.

Первый пояс зоны санитарной охраны охватывает территорию, где находится самый источник водоснабжения, в пределах участков забора воды и расположения водопроводных сооружений. В случае необходимости в зависимости от особых санитарных показателей и на основе специальных обследований в первый пояс включается также территория, смежная с участками забора воды и местами расположения водопроводных сооружений.

В границах первого пояса запрещается:

1. Постоянное и временное проживание лиц, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях.

2. Какое бы то ни было строительство, не связанное с техническими или санитарно-техническими нуждами водопроводных сооружений.

3. Загрязнение почвы и водоемов, спуск в водоем каких бы то ни было сточных вод (даже очищенных).

Второй пояс охватывает территорию, непосредственно окружающую источники водоснабжения и их притоки.

Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников водоснабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних.

	Абзац утратил силу в части, касающейся полномочий Правительства Москвы (постановление Правительства Москвы от 04.12.2018 N 1459-ПП).

	Абзац признан не подлежащим применению (постановление Правительства МО от 08.10.2018 N 708/34).


В соответствии с этим всякого рода строительство, уничтожение насаждений, проведение железнодорожных и автотранспортных путей, использование водоемов для полива земельных участков и для сельскохозяйственных нужд, мероприятий по физкультуре, купанию и т.п. допускается в пределах второго пояса только с особого разрешения органов государственной санитарной инспекции.

	Абзац утратил силу в части, касающейся полномочий Правительства Москвы (постановление Правительства Москвы от 04.12.2018 N 1459-ПП).

	Абзац признан не подлежащим применению (постановление Правительства МО от 08.10.2018 N 708/34).


Вопрос отвода земельных участков под строительство во втором поясе зон санитарной охраны необходимо предварительно согласовывать с Московской городской и Московской областной санэпидстанциями, Московско-Окским бассейновым управлением Минводхоза РСФСР и Управлением водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома.

Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки канала им. Москвы, его водохранилища и участки Москвы-реки по 150 м в обе стороны.

В этой зоне воспрещается всякое строительство и обработка земли с применением навозного удобрения, воспрещается стирка белья, водопой и купанье скота.

План красных линий границ зон санитарной охраны является основным и обязательным планировочным документом для всех организаций, министерств и ведомств, осуществляющих проектирование и строительство любых капитальных зданий и сооружений на территории ЛПЗП, а также для всех землепользователей в границах ЛПЗП.

Утверждение новых красных линий границ зон санитарной охраны в границах ЛПЗП позволит обеспечить четкую реализацию генерального плана и повысит градостроительную дисциплину в застройке на территории ЛПЗП.

Проект установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП разработан по заказу УРЗиОЗ ГлавАПУ г. Москвы Научно-исследовательским и проектным институтом генерального плана г. Москвы, рассмотрен Комиссией при главном архитекторе ЛПЗП г. Москвы и рекомендуется к утверждению.

Приложение N 2

к решению исполнительных комитетов

Московского городского

и Московского областного Советов

народных депутатов

от 17 апреля 1980 г. N 500-1143

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

1. Зона санитарной охраны Восточной насосно-очистной станции Московского водопровода и источников ее питания.

1.1. В первый пояс зоны санитарной охраны Восточной насосно-очистной станции включаются:

1.1.1. Территория самой станции, в состав которой входит и территория насосной станции 1-го подъема с регулятором и водоприемником и полоса площади вокруг них шириной в 150 м, а также территория вдоль водоводов 1-го подъема шириной 10 м от оси водоводов в каждую сторону.

1.1.2. Площадь вдоль открытой части водопроводного канала от Учинского водохранилища до конца включительно шириной 150 м и от бровки канала и ковша в каждую сторону, а вдоль закрытой части водопроводного канала шириной по 50 м в каждую сторону от оси канала.

1.1.3. Территория по трассе водоводов, подающих в город чистую воду, в пределах полосы отчуждения, но не менее 10 м в каждую сторону от оси крайних водоводов.

1.1.4. Водосборная площадь непосредственного стока водопроводной части Учинского (Акуловского) водохранилища в следующих границах: по линии шириной 150 м от Акуловской плотины к восточной части 101 квартала Тишковского лесопарка Учинского леспаркхоза. Далее граница идет по следующим кварталам Тишковского лесопарка: 95, 90, 85, 91, 86, 78, 77, 76, 69, 67. От 67 квартала граница идет по землепользованию совхоза "Зеленоградский", западнее д. Степаньково, через высоту 175,1.

Далее граница I пояса выходит за границу лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) и через высоту 177,3-177,7 подходит к восточной границе ЛПЗП и идет по южной части 61 квартала Тишковского лесопарка.

Далее через кварталы 60 и 59 южнее поселка санатория "Тишково" граница идет по западной части 59 квартала и по землепользованию совхоза "Зеленоградский", через высоту 177,8 проходит через 42, 45, 44 и 43 кварталы. К южной части 43 квартала граница подходит на расстоянии 1 км от Пестовской плотины.

По южному берегу Пестовского водохранилища граница идет по территории дома отдыха "Пестово" на расстоянии 1 км от Пестовской плотины, по восточной части 1 и 2 кварталов Учинского лесопарка, вдоль юго-западной оконечности 4 квартала до высоты 177,8, далее по землепользованию совхоза им. Тимирязева к 8 кварталу и по западной части 8 и 13 кварталов подходит к Пяловскому водохранилищу.

По южному берегу Пяловского водохранилища граница идет через д. Пруссы, через 23 квартал Учинского лесопарка, вдоль северной части д. Манюхино по землепользованию совхоза им. Тимирязева через высоты 172,2-169,1-170,8-169,2 подходит к 64 кварталу, далее через 64 и 68 кварталы подходит к границе I пояса канала у 69 квартала Учинского лесопарка.

Далее в I пояс попадает весь лесной массив, лежащий к югу от Учинского водохранилища. Граница проходит по 82, 85, 90, 95, 100, 101 и 102 кварталам Учинского лесопарка и подходит к линии шириной 150 м от Акуловской плотины.

1.2. Второй пояс охватывает:

1.2.1. Территорию шириной в 1 км от границы I пояса Восточной водопроводной станции и территорию шириной в 1 км от уреза воды в ковше, полосу шириной в 50 метров в обе стороны от оси водоводов.

На севере граница идет по южной части 48 и 47 кварталов Алексеевского лесопарка Мытищинского леспаркхоза, по землепользованию совхоза им. 1 Мая и подходит к Московской кольцевой автодороге (МКАД).

На юге от МКАД граница проходит по 60, 61, 62, 63 кварталам Озерного лесопарка Балашихинского леспаркхоза, по северо-западной части 64 квартала, юго-восточной части 51 квартала и далее через 52, 53, 54, 55 кварталы, через западную часть озера Мазуринского и далее по 42 и 41 кварталам Озерного лесопарка.

1.2.2. Территорию шириной до 1 км от уреза воды в каждую сторону водопроводного канала по всей его трассе (т.е. от Учинского водохранилища до ковша включительно).

По правому берегу канала граница идет от 48 квартала Алексеевского лесопарка через следующие кварталы: 44, 34, 24, 16, 22 (3, 1 и 2 клетки), пересекает пос. Погонный и идет по территории торфоразработок, пересекает пос. Центральный и проходит по лесному массиву Мытищинского лесопарка Мытищинского леспаркхоза через следующие кварталы: 30, 39, 29, 28, 27, 19, 11 и выходит за пределы ЛПЗП.

Далее граница проходит через северо-восточную и северную части г. Мытищи и подходит к 25 кварталу Пироговского лесопарка Учинского леспаркхоза, пересекает 25, 12 и 11 кварталы и идет по землепользованию совхоза им. Тимирязева через восточную часть пос. Коргашино, пересекает р. Клязьму и далее через лесные кварталы Учинского лесопарка 77, 73, 74, 71, 67, 63 и далее проходит по землепользованию совхоза им. Тимирязева через высоту 170,1 мимо д. Юдино на д. Манюхино.

По левому берегу канала граница идет от северной части 41 квартала Озерного лесопарка, по восточной части спецтерритории, находящейся между 50 и 41 кварталами Алексеевского лесопарка, Мытищинского леспаркхоза, по западной части землепользования совхоза им. 1 Мая и далее по лесным кварталам 37, 27, 19, 11, 6, 4 Алексеевского лесопарка подходит к границе лесопаркового защитного пояса (высота 158,1 колхоза "Памяти Ильича") и идет по высоковольтной линии, проходящей по восточной части 2 квартала Алексеевского лесопарка.

К югу от Учинского водохранилища во II водоохранный пояс попадает лесной массив Учинского лесопарка, включая 116, 117 и 118 кварталы, далее граница идет по 114, 110 и 111 кварталам и выходит за пределы ЛПЗП в пос. Мамонтовка.

1.2.3. Смежную с первым поясом территорию и являющуюся бассейном питания Учинского водохранилища в следующих границах: в восточной и северной частях Учинского водохранилища сюда попадает вся территория ЛПЗП от Акуловской плотины, включая д. Бяконтово и Рождественно, граница идет по 12 и 14 кварталам Протасовского лесопарка Учинского леспаркхоза через высоты 200,8-203,4-201,0-195,9-179,8 и по землепользованию совхоза "Менжинец" через высоту 195,1 западнее д. Рождественно подходит к каналу.

К югу от канала граница идет по землепользованию совхоза "Менжинец", захватывая д. Драчево, через высоты 171,6-172,2, через 5 и 4 кварталы Марфинского лесопарка Клязьминского леспаркхоза южнее д. Хлябово, через высоту 192,4, через 3 и 2 кварталы Марфинского лесопарка, через высоты 200,0-195,5 и южнее поселка им. А.Н. Туполева выходит за пределы ЛПЗП.

На западе граница идет по южной части 16 квартала Лобненского лесопарка через высоту 192,0 по 25 кварталу и по землепользованию Краснополянской птицефабрики севернее д. Еремино, через высоту 201,2, по 33 кварталу к высоте 190,5 огибает с востока д. Новосельцево, пересекает канал, огибает 41 квартал Учинского лесопарка и идет по землепользованию совхоза им. Тимирязева севернее д. Осташково, захватывая с. Жестово по высотам 169,9-170,3-172,8-174,1-175,0-176,1/173,0, через кварталы 25, 26, 27, 28, 29 Учинского лесопарка по землепользованию совхоза им. Тимирязева, захватывая д. Манюхино и Юрино, по высотам 173,4-173,8-183,7-182,4 подходит к лесному массиву Учинского лесопарка, идет через его кварталы 56, 57, 58, 63 и подходит к границе километровой зоны II пояса Восточного водопроводного канала.

1.2.4. Полосу шириной в 50 метров в обе стороны от оси водоводов.

1.2.5. Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки водохранилища и канала, шириной 150 метров.

	КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.


2.1. Граница охранных зон пояса канала им. Москвы.

В зону санитарной охраны II пояса входят:

- территория бассейнов рек и их притоков, поверхностный сток с которых поступает в водохранилища Икшинское и Клязьминское;

- километровая полоса в обе стороны от уреза воды в канале на всем протяжении от Иваньковского водохранилища до Клязьминского водохранилища включительно;

- зона второго пояса Икшинского водохранилища.

2.1.1. Границы зоны второго пояса Икшинского водохранилища охватывают площадь поверхностного стока бассейна р. Икши от ее верховья до Икшинской плотины.

Граница проходит от плотины в северо-восточном направлении и идет вдоль северной границы лесопаркового защитного пояса по кварталам 1, 2, 3, 4, 5, 6 Протасовского лесопарка Учинского леспаркхоза и от 7 квартала поворачивает на юг и идет через высоты 204,9-213,5-213,1-211,6, далее идет по землепользованию совхоза "Менжинец" через высоты 209,1-201,2-203,5-202,1-197,4-179,9-195,1, захватывает с. Протасово и пересекает канал западнее д. Рождественно. Далее граница, не доходя до с. Драчево, постепенно поворачивает назад и идет по границе II пояса Учинского водохранилища: по землепользованию совхоза "Менжинец" по высотам 171,6-172,2 и через кварталы Марфинского лесопарка Клязьминского леспаркхоза (5, 4, 3, 2), южнее д. Хлябово и п. им. А.Н. Туполева выходит за пределы ЛПЗП.

2.1.2. Во II поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки водохранилища и канала, шириной 150 м.

Зона II пояса Клязьминского водохранилища.

2.1.3. В зону II пояса Клязьминского водохранилища включается площадь бассейна р. Клязьмы до с. Пирогово.

Граница зоны ограничения идет начиная от Пироговской плотины, западнее д. Пирогово, включая территорию шириной 150 м к востоку от плотины, по землепользованию совхоза им. Тимирязева и через высоту 158,2 идет по 56 кварталу Учинского лесопарка Учинского леспаркхоза. Далее северная граница II пояса Клязьминского водохранилища совпадает с южной границей II пояса Учинского водохранилища. Граница идет по землепользованию совхоза им. Тимирязева к востоку от д. Ульянково, по высотам 182,4-183,7-173,3-173,4, по лесным кварталам Учинского лесопарка 29, 28, 27, 26, 25, по землепользованию совхоза им. Тимирязева к востоку от д. Жестово, по высотам 173,0-176,1-175,0-174,1-172,8. Захватывает с. Осташково и, включая 41 квартал Учинского лесопарка, пересекает канал им. Москвы и идет по землепользованию Краснополянской птицефабрики, захватывая д. Новосельцево, далее через высоты 190,5-201,2 подходит к 25 кварталу Лобненского лесопарка и через высоту 192,0 по южной границе 16 квартала выходит за пределы ЛПЗП.

На западе граница II пояса проходит по территории Химкинского района и идет по землепользованию совхоза "Путь к коммунизму", захватывая д. Ново-Кирилловка, через высоты 184,6-192,9-189,5 и идет вдоль Ленинградского шоссе через Ново-Подрезково по следующим высотам: 188,6-192,8-184,1-180,9-179,9-176,6-177,5-179,4-180,8, подходит к Октябрьской железной дороге и идет вдоль полотна железной дороги, захватывая д. Ново-Дмитровка, далее граница резко поворачивает на север и идет вдоль шоссе на Мелькисарово до отметки 193,6, затем граница резко поворачивает на северо-восток и восток и проходит между 14 и 24 кварталами Химкинского лесопарка Красногорского леспаркхоза и через 9 квартал идет по землепользованию совхоза "Путь к коммунизму" севернее д. Вашутино. Далее граница идет через 15 квартал и по линии застройки скоростной автодороги Москва - Ленинград к северной границе п. Старбеево и подходит к километровой зоне канала им. Москвы.

От левого берега канала граница идет по территории г. Долгопрудный, от высоты 185,1 через 184,1 севернее платформы Ново-Дачная по границе землепользования Краснополянской птицефабрики и Долгопрудненской агротехнической опытной станции и подходит к границе II водоохранного пояса Северной водопроводной станции и идет по ее южной части.

Далее граница идет по лесным кварталам Хлебнинского лесопарка Клязьминского леспаркхоза, по границам кварталов 62, 63, 64, 65, 66 и 56, по землепользованию совхоза им. Тимирязева между д. Беляниново и Погорелки к высоте 191,1, севернее 13 квартала Пироговского лесопарка, по линии ЛЭП, захватывая д. Болтино, по границе 1 и 2 квартала к высоте 167,1, по восточной границе 2 квартала и подходит к границе 150-метровой полосы от Пироговской плотины.

2.1.4. Во II поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки водохранилища и канала, шириной 150 метров в обе стороны.

3. Зона санитарной охраны Северной водопроводной станции Московского водопровода.

Границы поясов зоны санитарной охраны.

В первый пояс зоны санитарной охраны включаются:

3.1. Территория головных очистных водопроводных сооружений и насосных станций 1, 2, 3 и проектируемого 4 подъема, расположенная вблизи п. Северный Тимирязевского района г. Москвы, и полоса площади к северу, востоку и югу от этой территории шириной 150 метров; к западу от этой территории граница проходит по красной линии Дмитровского шоссе.

3.2. Территория насосной станции в пределах ограждения, расположенная на южном берегу Клязьминского водохранилища к западу от д. Терпигорево.

3.3. Территория по трассе водовода 1 и 2 подъема в пределах полосы отвода, но не менее 10 м от оси водоводов в обе стороны.

Во второй пояс зоны санитарной охраны включаются:

3.4. Территория шириной в 1 км от границы I пояса территории водопроводной станции.

На северо-западе и западе граница проходит по восточной части г. Долгопрудный, далее по южной части 118 квартала Хлебниковского лесопарка, по южной части п. Северный, по лесным кварталам Хлебниковского лесопарка 58, 59, 60, 61, 62, 52, 40 и по землепользованию колхоза "Красная Нива", мимо д. Афанасьево, по кварталам 21, 18, 17, 10 и 9 Хлебниковского лесопарка, далее подходит к границе г. Долгопрудный.

3.5. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от границы I пояса.

4. Зона санитарной охраны Рублевского водопровода и источников его питания.

Границы поясов зоны санитарной охраны.

В первый пояс зоны санитарной охраны Рублевского водопровода включаются:

4.1. Территория Рублевской водопроводной станции вместе с цехом очистки N 2 и территория п. Рублево в пределах красных линий. Кроме этого, сюда входит территория к юго-востоку от водопроводной станции с включением части 7 квартала Серебряноборского лесничества и территория шириной 100 м к северу от больницы в 7 квартале, включая небольшую часть 7, 8 и 4 кварталов Серебряноборского лесничества.

4.2. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы п. Рублево шириной 100 м по обоим берегам, включая Староречье и всю территорию Лохинского острова (вместе с I поясом Западной водопроводной станции).

4.3. Территория по трассе водоводов 1 и 2 подъемов в пределах полосы отвода, но не менее 10 м от оси водоводов в обе стороны.

Во второй пояс зоны санитарной охраны включаются:

4.4. Территория шириной в 1 км от линии ограждения сооружений Рублевской водопроводной станции и от границ п. Рублево.

4.5. Территория, непосредственно окружающая источники питания Рублевского водопровода рек Москвы и Истры с их притоками, в следующих границах: по левому берегу Москвы-реки южнее пересечения Волоколамского шоссе с МКАД, захватывая с. Спас, между Волоколамским шоссе и Рижской железной дорогой, по землепользованию колхоза "Заветы Ильича" через высоты 138,1-140,0, пересекает Рижскую железную дорогу и идет через высоты 169,1-157,6-172,5, захватывает д. Пенягино и по высотам 174,4-179,1-174,9 огибает г. Красногорск. Далее граница идет по южной оконечности Красногорского лесопарка через кварталы 62, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, пересекает р. Баньку и по высотам 182,5-190,3-188,6, находящимся в приписном лесу совхоза "Ильинское-Усово", севернее поселка фабрики имени Лебедева и в п. Ново-Никольское, пересекает 68 и 67 кварталы и подходит к границе лесопаркового защитного пояса.

На юге граница идет по Белорусской железной дороге от платформы Пионерская, огибая г. Одинцово, через платформы Баковка, Трехгорка, Немчиновка и подходит к МКАД.

4.6. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от границ I пояса.

4.7. Во втором поясе выделена режимная "жесткая" зона, в которую входят прибрежные участки Москвы-реки и реки Истры выше плотины в Петрово-Дальнем шириной по 150 м в обе стороны и участок реки Москвы ниже п. Рублево по проектируемой скоростной автодороге Москва - Рига и вдоль 3 и 2 квартала Серебряноборского лесничества.

5. Зона санитарной охраны Западной водопроводной станции Московского водопровода и источников ее питания.

Граница поясов зоны санитарной охраны.

В первый пояс санитарной охраны Западной водопроводной станции включаются:

5.1. Территория Западной водопроводной станции, складов хлора и аммиака в пределах ограждений.

5.2. Береговая часть территории водозаборных сооружений Западной водопроводной станции в пределах ограждения.

5.3. Участок реки Москвы от плотины в Петрово-Дальнем до северной границы п. Рублево шириной 100 м по обоим берегам (вместе с I поясом Рублевской водопроводной станции).

5.4. Территория по трассе водоводов 1 и 2 подъема в пределах полосы отвода, но не менее 10 м от оси водоводов в обе стороны.

Во второй пояс санитарной охраны включаются:

5.5. Территория шириной в 1 км от линии ограждения Западной водопроводной станции, складов хлора и аммиака и от границ п. Западной водопроводной станции.

На севере граница идет через г. Солнцево по Авиационной ул., на западе пересекает дачный поселок Переделкино и землепользование совхоза "Московский", на юго-западе и западе граница идет вдоль до лесных кварталов - 20 квартала Ульянковского лесопарка, 1 и 6 кварталов Валуевского лесопарка, до пересечения с Киевским шоссе. На западе граница проходит по землепользованию совхоза "Московский", пересекает д. Румянцево и подходит к границе г. Солнцево.

5.6. Территория шириной в 1 км от линии ограждения водозаборных сооружений Западной водопроводной станции.

5.7. Полоса вдоль оси водоводов 1 и 2 подъемов шириной 40 м в обе стороны от границы I пояса.[image: image17.png]
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� РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.


� Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.


� РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.


� Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.


� РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.


� Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.


� РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.


� Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.


� РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.


� Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.


� РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.


� Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.


� РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.


� Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.


� РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.


� Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.


� Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».


� Сведения об объектах социальной инфраструктуры могут изменяться (уточняться) на стадии разработки ППТ, ГК, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области.


� Приведены для информационной целостности документа.


Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, МНГП, а также согласно Программам Комплексного Развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области.


� Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и массового спорта.


�В соответствии с п. 11 ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных дорог, и согласно п.9 ст.6 Федерального закона №257-ФЗ такие дороги относятся к собственности городского округа. На основании пп.5 п. 1 ст.16 Федерального закона №131-ФЗ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа относится к вопросам местного значения городского округа.


� Состав объектов, входящих в ТПУ зависит от величины пассажиропотока и градостроительной ситуации.


� Количество машино-мест определяется исходя из потребности и пассажиропотока.


� Номер мероприятия в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения утвержденой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04. 2026 г. № 714-р.


� ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.11. 2007 года №257-ФЗ.


� СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".


� РГНП МО - плотность сети автомобильных дорог общего пользования - отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории;


� РНГП МО - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования - суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;


� РНГП МО - Сеть автомобильных дорог общего пользования - совокупность участков автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Московской области вне границ населенных пунктов;


� Данные по автомобильным дорогам регионального значения в генеральном плане приведены в соответствии Постановлением Правительства МО от 05.08.2008 г.№653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области».


� В соответствии с п. 11 ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных дорог, и согласно п.9 ст.6 Федерального закона №257-ФЗ такие дороги относятся к собственности городского округа. На основании пп.5 п. 1 ст.16 Федерального закона №131-ФЗ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа относится к вопросам местного значения городского округа. 


� Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров. Приведено среднее значение ширины зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).


При реконструкции автомобильных дорог IV категории и улиц в жилой застройке на территории сельских населенных пунктов параметры линейных объектов и ширину зоны планируемого размещения следует принимать в соответствии с классификацией улично-дорожной сети на данной территории (ширина зоны уменьшается до красных линий).


� Приведено среднее значение площади зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).


� Конфигурация планируемых транспортных развязок в разных уровнях может изменяться в зависимости �от интенсивности движения автотранспорта по автомобильным дорогам и градостроительной ситуации. Статус транспортной развязки (федерального или регионального значения) на пересечении федеральной и региональной автомобильных дорог может измениться в зависимости от первоочерёдности выполнения изыскательных и проектных работ на федеральной или региональной автомобильной дороге.


� Конфигурация планируемых транспортных развязок в разных уровнях может изменяться в зависимости �от интенсивности движения автотранспорта по автомобильным дорогам и градостроительной ситуации. Статус транспортной развязки (федерального или регионального значения) на пересечении федеральной и региональной автомобильных дорог может измениться в зависимости от первоочерёдности выполнения изыскательных и проектных работ на федеральной или региональной автомобильной дороге.


� Решения о проектировании и строительстве искусственных сооружений регионального значения, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути без доступа к железнодорожной инфраструктуре, и источниках их финансирования принимаются Правительством Московской области в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели законом о бюджете Московской области на текущий финансовый год и на плановый период.


� Включен в Государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы.


� Согласно СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей», п. 3.15 постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств это длительное (более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах.


� С – строительство объекта.


� РНГП МО - Сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта - совокупность муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по сети автомобильных дорог общего пользования;


    РНГП МО - Протяженность сети маршрутов общественного пассажирского транспорта - протяженность сети дорог общего пользования, по которым проходят маршруты общественного пассажирского транспорта (без учета наложения маршрутов);


� РНГП МО - Плотность сети общественного пассажирского транспорта - отношение протяженности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади территории.


� п.4.4 Городские и сельские населенные пункты в зависимости от общей численности постоянного населения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 4.1 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.


� Приказ Росавиации от 17.04.2020 № 395-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево)».


� Решение Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 23.01.2025 № 2/ПАТ «Об установлении седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево)».


� Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития».


� Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».


� Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».
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